# Antes de transferir los proyectos

Esta sección describe lo que debe saber antes realizar la transferencia.

Hide Show

1. Notas sobre la transferencia de proyectos
2. Cuando se transfiere un proyecto por primera vez
3. Métodos de transferencia
4. Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la Serie IPC o el PC/AT
5. Cuando se utiliza la Serie IPC o PC/AT

## Notas sobre la transferencia de proyectos

- Los datos en la memoria de respaldo (SRAM) se borran al transferir el proyecto.
- Antes de transferir un proyecto, paquete o datos, haga una copia de seguridad del proyecto existente y de los datos del proyecto.
- Cuando el proyecto anterior en la unidad de visualización tiene el Registro de operaciones activado, y si transfiere el nuevo proyecto, verifique que tenga espacio suficiente en la memoria de respaldo (SRAM) para exportar los datos registrados. De lo contrario, los datos se eliminarán.
- Antes de la Transferir, si no comprueba las categorías y funciones admitidas por la unidad de visualización, puede dar lugar a problemas de rendimiento en la unidad de visualización.
  Lista de modelos admitidos
- Para transferir los archivos del proyecto de forma segura, véase lo siguiente.
  Ciberseguridad
- Si ejecuta la transferencia cuando un cliente de Web Viewer está conectado, la operación de cierre de sesión no se registra en el registro de operaciones.
- La transferencia de archivos de proyecto es posible desde el software de edición de pantallas a una unidad de visualización, o desde una unidad de visualización a otra unidad de visualización. No se puede transferir un archivo de proyecto desde una unidad de visualización al software de edición de pantallas.
- Si la unidad de visualización no acepta el proyecto en una operación de transferencia, utilice el modo de recuperación.
  Modo de recuperación

## Cuando se transfiere un proyecto por primera vez

Si es la primera vez que transfiere un proyecto, véase lo siguiente.

Transferir un proyecto por primera vez

## Métodos de transferencia

Se admiten los siguientes métodos de transferencia. Para conocer el procedimiento de cada método de transferencia, consulte el destino del enlace correspondiente.

- Transferir un proyecto a través de Ethernet con IPsec
- Transferir un proyecto a través de un cable USB
- Transferir un proyecto con el sistema de archivos
- Transferir un proyecto por Ethernet

## Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la Serie IPC o el PC/AT

Si el filtro de escritura (protección contra escritura) está definido en la tarjeta del sistema (unidad C:\), deberá desactivar los ajustes del filtro de escritura antes de transferir un proyecto.

No cambie la ruta de la carpeta [ProgramData] de la configuración por defecto de Windows.

## Cuando se utiliza la Serie IPC o PC/AT

### Precauciones al transferir el archivo de proyecto a una versión diferente del tiempo de ejecución

Cuando se utiliza la Serie IPC o PC/AT, no se puede transferir los archivos de proyecto en las siguientes condiciones.

Si transfiere el archivo de proyecto en las siguientes condiciones, aparece el mensaje de error en el software de edición de pantallas.

Versión del tiempo de ejecución | Versión del software de edición de pantallas | Mensaje de error
Versión 3.1 o anterior | Versión 3.1 Service Pack 1 o posterior | [No se puede actualizar mediante la operación de descarga. Utilice el instalador para actualizar el tiempo de ejecución a la última versión.]
Versión 3.1 Service Pack 1B o posterior | Versión 3.1 o anterior | [El tipo de panel es diferente. Seleccione el tipo de panel correcto e intente de nuevo]

Para poder transferir, el tiempo de ejecución debe reinstalarse con la versión que no se aplique a las condiciones anteriores.

Instale el tiempo de ejecución desde la siguiente ruta en el medio de instalación.

"\BLUE_Setup\BLUERuntime\BLUERuntime.exe"

Importante:

- La instalación del tiempo de ejecución borra cualquier archivo de proyecto transferido previamente. Después de la instalación, transfiera los archivos del proyecto de nuevo.

- Si .NET Framework aún no está instalado en el destino de la instalación en tiempo de ejecución, o su versión es anterior, .NET Framework también se instala. Una vez instalado .NET Framework , se reinicia el destino de la instalación.

Nota:

- Puede obtener el instalador desde lo siguiente.

https://www.proface.com/en/product/soft/blue/download

- Cuando instala el tiempo de ejecución, no es necesario desinstalar el tiempo de ejecución instalado anteriormente.

### Para una transferencia segura (Firma de código SHA2)

Por razones de seguridad, se utilizan firmas de código SHA2 durante la transferencia. Confirme que su entorno operativo sea compatible con SHA2. Si no es así, ejecute el programa de actualización de seguridad para instalar la firma de código SHA2.

#### Programa de actualización de la seguridad

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46148

#### Comprobar si su entorno admite la firma del código SHA2

Desde el Panel de control, seleccione [Sistema y seguridad] - [Windows Update] - [Ver historial de actualizaciones]. En el historial de actualizaciones, confirme los listados de [Security Monthly Quality Rollup for Windows 7] a partir de octubre de 2016. Si estas entradas aparecen en la lista, su entorno admite la firma del código SHA2.

##### Ejemplo del historial de actualizaciones (sistema operativo de 64 bits)

2016-10 Security Monthly Quality Rollup para Windows 7 para sistemas basados en x64

##### Ejemplo del historial de actualizaciones (sistema operativo de 32 bits)

2016-10 Security Monthly Quality Rollup para Windows 7