# Mantener los datos de Runtime después de la transferencia

Cuando la información de usuario y los ajustes de Ethernet de la unidad de pantalla no coinciden con el software de edición de pantallas, puede optar por guardar los datos en tiempo de ejecución o sobrescribirlos durante una operación de transferencia.

En una operación de transferencia Ethernet o USB, cuando los ajustes de alarma, registro de datos o registro de funcionamiento de la unidad de presentación coinciden con el software de edición de pantallas, puede elegir entre gardar o borrar los datos de tiempo de ejecución.

Nota: Para más información sobre los modelos que admiten esta función, véase lo siguiente.
Lista de modelos admitidos/características

## Cuando se utiliza la transferencia Ethernet o USB

El cuadro de diálogo [Administrador de descargas] se muestra durante el proceso de la transferencia. Para cada elemento, seleccione si desea guardar los datos en tiempo de ejecución, sobrescribirlos o borrarlos.

Seguridad:

Puede mantener o sobrescribir lo siguiente cuando la información del usuario no coincida entre el software de edición de pantallas y el tiempo de ejecución.

[Administración de usuarios]

Valor de los datos:

Puede guardar o borrar los datos de registro aplicables cuando todo lo siguiente coincida entre el software de edición de pantallas y el tiempo de ejecución.

- La versión del software de edición de pantallas y la versión de ejecución son las mismas

- El archivo del proyecto es el mismo, independientemente de los cambios en el contenido

- Los ajustes de alarma, datos de registro y registro de operaciones son los mismos

- La configuración del dispositivo externo es la misma (sólo se aplica a los datos de registro de alarmas)

[Registro de datos]

[Datos del registro de alarmas]

[Datos del registro de operaciones]

Nota: Si elige guardar la configuración del registro de operaciones, se guardarán los registros grabados en el pasado. Como resultado, si transfiere un archivo de proyecto diferente, es posible que los registros del pasado no coincidan con el contenido del archivo de proyecto.

Ejemplo:

Transfiera un proyecto que no tenga Switch1 aunque se conserven los datos del registro de operaciones de haber tocado Switch1.

Datos de configuración:

Puede mantener o sobrescribir lo siguiente cuando la Configuración de Ethernet no coincida entre el software de edición de pantallas y el tiempo de ejecución. Si utiliza las series ST6000 y STM6000, puede mantener o borrar el almacenamiento local.

[Ethernet1]

[Ethernet2]

[Almacenamiento local]

Nota:

- Si no se puede guardar un elemento, la opción [Conservar] aparece atenuada.
- Para guardar todos los datos del tiempo de ejecución, seleccione [Todos los datos].

## Cuando se utiliza la transferencia del sistema de archivos

A diferencia de las operaciones de transferencia de Ethernet y USB, la transferencia de Sistema de archivos requiere definir algunas propiedades en el software de edición de pantallas. En los ajustes predeterminados, cuando ejecuta la operación de transferencia del Sistema de archivos, incluso si los datos en el tiempo de ejecución no coinciden con el software de edición de pantallas, los datos en tiempo de ejecución se conservan. Si desea sobrescribir los datos del tiempo de ejecución, cambie la siguiente configuración:

1. En la ventana del Explorador de Proyectos, vaya a [Arquitectura del Sistema] y haga clic en [Target01].
2. En la ventana Propiedades, vaya a la pestaña [Avanzado] ➞ [Ajustes] ➞ [Preferencias] ➞ [Guardar los datos del Runtime para la descarga del sistema de archivos] y desactive las casillas [Administración de usuarios] (información del usuario) y [Configuración de Ethernet].
3. Ejecute la operación de transferencia del Sistema de archivos. Ahora, la unidad de visualización está configurada para sobrescribir sus datos en el tiempo de ejecución durante la transferencia.
4. La próxima vez que ejecute la operación de transferencia del Sistema de archivos, si los datos en el tiempo de ejecución no coinciden con el software de edición de pantallas, los datos en el tiempo de ejecución se sobrescriben.

Nota:

- Aunque se configure un proyecto para mantener la administración de usuarios y la configuración de Ethernet, a veces los datos en tiempo de ejecución no se pueden conservar durante la transferencia. En estos casos, seleccione la casilla de Diálogo de confirmación para poder confirmar cómo manejar los datos en tiempo de ejecución.
- También puede editar los ajustes de [Administración de usuarios], [Configuración de Ethernet] y [Diálogo de confirmación] en la unidad de visualización.
- La información del usuario se conserva si transfiere un proyecto por cable Ethernet o USB y actualiza la versión del tiempo de ejecución de 3.2 o posterior a 3.1 SP1B o anterior. Sin embargo, la información del usuario se borra si realiza la transferencia del Sistema de archivos de un proyecto y actualiza el tiempo de ejecución de 3.1 SP1B o anterior a 3.2 o posterior.
- Los datos de alarma, los datos de registro y el registro de operaciones no se pueden guardar.