# Administración de archivos

Mediante la operación Administración de archivos disponible en Destino, puede cortar y pegar, copiar y pegar, o eliminar archivos en el lugar definido. Utilice esta operación junto con las recetas, los datos de los gráficos de tendencias, los registros de alarmas y operaciones, así como cualquier otro archivo que desee administrar

##### Bloque

##### Texto

copyFileOrFolder($Enums.Storage.LocalStorage,
1 2
SOURCE_PATH, $Enums.Storage.SDCard, TARGET_PATH,
3 4 5
$Enums.FileConflictAction.KeepBoth);
6

1: File Management

2: Source Storage

3: Source Path

4: Destination Storage

5: Destination Path

6: If File Exists

[File Management] | Seleccione la operación de administración de archivos. ##### Bloque [CopyPaste] [CutPaste] [Delete] ##### Texto 'copyFileOrFolder' 'moveFileOrFolder' 'deleteFileOrFolder'
[Source Storage] | Seleccione el almacenamiento para la operación de copiar, cortar o eliminar. ##### Bloque [LocalStorage] [SDCard] [USBStorage] ##### Texto '$Enums.Storage.LocalStorage' '$Enums.Storage.SDCard' '$Enums.Storage.USBStorage' Nota: La opción [LocalStorage] sólo está disponible para la Serie ST6000 o la Serie STM6000. opción
[Source Path] | Defina la ruta completa al archivo o a la carpeta para la operación de copiar, cortar o eliminar. #### Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la Serie IPC o el PC/AT [Source Path] está en las rutas en la [Carpeta de destino (Almacenamiento USB)] o [Carpeta de destino (Tarjeta SD)]. Por ejemplo, cuando la [Source Path] es "logginggroup01" y la [Carpeta de destino (almacenamiento USB)] es "C:\USBStorage", la ruta completa es "C:\USBStorage\logginggroup01". La [Carpeta de destino (Tarjeta SD)] y la [Carpeta de destino (Almacenamiento USB)] se encuentran en [Arquitectura del sistema] ➞ [Target01] ➞ pestaña [Función] ➞ subpestaña [Opciones] ➞ [Preferencias].
[Destination Storage] | Seleccione el almacenamiento de destino para la operación de pegado. ##### Bloque [LocalStorage] [SDCard] [USBStorage] ##### Texto '$Enums.Storage.LocalStorage' '$Enums.Storage.SDCard' '$Enums.Storage.USBStorage' Nota: No es necesario definir el [Destination Storage] para la operación de eliminación. La opción [LocalStorage] sólo está disponible para la Serie ST6000 o la Serie STM6000.
[Destination Path] | Defina la ruta completa para la operación de pegado. #### Cuando se utiliza la Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la Serie IPC o el PC/AT [Destination Path] está en las rutas en la [Carpeta de destino (Almacenamiento USB)] o [Carpeta de destino (Tarjeta SD)]. Por ejemplo, cuando la [Destination Path] es "logginggroup01" y la [Carpeta de destino (almacenamiento USB)] es "C:\USBStorage", la ruta completa es "C:\USBStorage\logginggroup01". La [Carpeta de destino (Tarjeta SD)] y la [Carpeta de destino (Almacenamiento USB)] se encuentran en [Arquitectura del sistema] ➞ [Target01] ➞ pestaña [Función] ➞ subpestaña [Opciones] ➞ [Preferencias]. Nota: No es necesario definir el [Destination Path] para la operación de eliminación.
[If File Exists] | Defina cómo manejar los conflictos de archivos. ##### Bloque [Overwrite] – Pegue y sobrescriba el archivo. [Skip] – No pegue el archivo. [KeepBoth] – Al pegar el archivo, el archivo original se mantiene tal cual, y al nombre del archivo pegado se le añade "_001". [ConfirmationMessage] – Muestre un mensaje para confirmar que se eliminó el archivo original y que se sobrescribió con el nuevo archivo. ##### Texto '$Enums.FileConflictAction.Overwrite' '$Enums.FileConflictAction.Skip' '$Enums.FileConflictAction.KeepBoth' '$Enums.FileConflictAction.ConfirmationMessage' Nota: No es necesario definir la propiedad [If File Exists].

Nota: Dibuje una pantalla numérica u otro objeto para supervisar el estado de la operación de Gestión de archivos y para evitar conflictos con otras operaciones asociadas a los archivos. Por ejemplo, asocie el estado del objeto de Administración de archivos (Target01.Preferences.FileManagement.Status) a la propiedad de origen [Valor actual] en un objeto de visualizador numérico para monitorizar el estado de la operación del archivo.