# Propiedades (Teclado de cadenas del sistema)

[Etiqueta de la tecla]
Defina la etiqueta de la tecla mostrada.
Cuando se utiliza como Destino de enlace, los orígenes de enlace que pueden asociarse son los siguientes. [ Texto de la tabla de idiomas] Para más información sobre el concepto de Enlace de datos, consulte lo siguiente. Enlace de datos

[Tipo de fuente]
Seleccione el idioma deseado para los caracteres utilizados en el teclado.

[Detección del teclado táctil]
Seleccione el momento en que se detecta la pulsación del teclado.
[Click] Toque la tecla y luego suéltela, en cuyo momento se detecta el toque. : Detectar el tacto Pulsar: Se pulsa la tecla Liberar: La tecla no está presionada Nota: Mientras la tecla está pulsada y sin soltarla, si mueve el dedo fuera del área de la tecla, el toque se cancela. Mientras la tecla esté pulsada y ocurra cualquiera de las siguientes situaciones, el tacto se cancela. El objeto ya no se muestra debido a un cambio de pantalla o de contenido. La función de enclavamiento está activada en el objeto. El usuario se desconecta. Se transfiere el archivo del proyecto. El tiempo de ejecución se apaga. El tiempo de ejecución se reinicia. La ventana activa de Windows cambia de la aplicación en tiempo de ejecución a una aplicación diferente. [Press] Toque la tecla, en cuyo momento se detecta el toque. : Detectar el tacto Pulsar: Se pulsa la tecla Liberar: La tecla no está presionada

[Ancho del teclado]
Seleccione la casilla [Definir el ancho del teclado] para especificar el ancho (768...3840) del [Teclado de cadena del sistema]. La altura del teclado se ajusta con respecto al ancho del mismo.
Nota: Si establece un ancho de teclado superior al de la pantalla, durante la operación el ancho del teclado se ajusta al de la pantalla.