# ¿Qué es la simulación?

Mediante la simulación, puede ejecutar el proyecto en un PC antes de transferirlo a la unidad de visualización.

Hide Show

1. Tipo de simulación
2. Procedimiento
3. Funciones disponibles en la ventana de simulación
4. Notas sobre el comportamiento de la simulación
5. Funciones no compatibles con la simulación

## Tipo de simulación

Hay dos tipos de simulación.

Tipo | Descripción
[Simular dispositivo] | Puede simular la unidad de visualización sin conectar un dispositivo externo al PC. Se muestran los valores de las variables externas, incluso si el dispositivo externo no está conectado al PC. Nota: Para conectar el dispositivo externo al PC y simular la unidad de visualización, utilice [Simular].
[Simular] | Puede conectar el dispositivo externo directamente al PC, que puede utilizarse para simular la unidad de visualización. Con este método se puede simular la comunicación entre la unidad de visualización y el dispositivo externo. Se muestran los valores de las variables externas cuando el dispositivo externo está conectado al PC. Nota: Cuando conecte un dispositivo externo al PC, utilice los diagramas de cables PC/AT descritos en el Manual de conexión del dispositivo/PLC. Si no se ha conectado un dispositivo externo al PC, sólo se muestran los valores de las variables internas. Los valores de las variables externas no se muestran y se genera un error del sistema de comunicación.

## Procedimiento

### [Simular dispositivo]

Para iniciar [Simular dispositivo]:

Haga clic en el icono o en la lista desplegable situada al lado del icono en la barra de herramientas de la aplicación y seleccione [Simular dispositivo].

### [Simular]

Para iniciar [Simular]:

Haga clic en la lista desplegable situada al lado del icono en la barra de herramientas de la aplicación y seleccione [Simular].

## Funciones disponibles en la ventana de simulación

Tipo | Descripción
Cambiar el tamaño de la pantalla | Cuando utiliza el modo de ajuste, puede modificar el tamaño de la pantalla de visualización cambiando el tamaño de la ventana de simulación. Para activar el modo de ajustar, pulse la tecla [CTRL] + clic derecho dentro de la ventana de simulación y seleccione [Ajustar a la ventana].
Capturar la pantalla de visualización | Puede copiar la ventana de simulación al portapapeles. Para copiar la ventana de simulación, pulse la tecla [CTRL] + haga clic derecho dentro de la ventana de simulación y seleccione[Copiar al portapapeles].
Exportar la pantalla de visualización como un archivo de imagen | Puede exportar la ventana de simulación como un archivo de imagen. Para exportar la ventana de simulación, pulse la tecla [CTRL] + haga clic derecho dentro de la ventana de simulación y seleccione[Exportar al archivo].

## Notas sobre el comportamiento de la simulación

- La simulación se detiene automáticamente después de 2 horas.
- Si importa/exporta datos del/al almacenamiento USB o tarjeta SD en Simulación, los datos se guardan en C:\USBStorage o C:\SDCard. El destino de la carpeta en la simulación es independiente de los ajustes del destino en las propiedades de [Carpeta de destino (Tarjeta SD)] o [Carpeta de destino (Almacenamiento USB)].
- Si importa/exporta datos del/al almacenamiento local en Simulación, los datos se guardan en o C:\ LocalStorage.

## Funciones no compatibles con la simulación

La siguiente lista muestra las características no compatibles en la Simulación.

### Pantalla de configuración de hardware

- Los ajustes de fecha/hora no funcionan.
- El apagado en tiempo de ejecución y el reinicio no funcionan.

- Los ajustes de Pro-face Connect no se muestran.

- La carga y descarga de archivos del proyecto no funciona.
- La configuración de la calibración no se muestra.
- El ajuste del brillo no funciona.
- La configuración de Ethernet no funciona. Se muestran las direcciones IP de los marcadores de posición.
- La configuración de la velocidad de exploración no funciona en [Simular dispositivo]. (Funciona en [Simular])

### Scripts de operación

- La operación [Aplicación en tiempo de ejecución] no funciona.
- La operación [Dispositivo externo] no funciona.

- La operación [Ejecutar aplicación] no funciona.

  Importante: La operación [Launch Application] puede aumentar el riesgo potencial de ejecutar archivos/comandos/scripts no deseados si la aplicación que se lanza es modificada/reemplazada. Para proteger su sistema, no funciona en simulación.

### Propiedades del destino

Target.USBStorage.Status y Target.SDcard.Status están siempre en OFF.

### Lector de códigos de barras USB

- Aunque no se haya configurado el lector de códigos de barras USB, si el objeto se pone en estado de entrada y los datos se leen con el lector de códigos de barras USB, los datos leídos se introducirán en el objeto.

### Agregar y eliminar usuarios

El número máximo de usuarios por grupo y el número máximo de grupos de usuarios son los mismos que para el uso de PC/AT.

- Número máximo de grupos de usuarios: 20
- Número máximo de usuarios por grupo: 200

### Web Viewer

Utilizando la simulación, puede probar sus clientes de Web Viewer ya que éste funciona de la misma manera en la simulación que en tiempo de ejecución. Las únicas diferencias son:

- La pantalla Configuración de hardware en la simulación no muestra el botón de Web Viewer.

Nota: Si desea utilizar una aplicación cliente de Web Viewer en el mismo PC en el que se está ejecutando la Simulación, introduzca la URL de Web Viewer como se muestra a continuación.
http://localhost:<port number>/webviewer/index.html
o
http://127.0.0.1:<port number>/webviewer/index.html