# Mostrar el registro de operaciones

La pantalla Configuración de hardware puede mostrar registros de operaciones (datos binarios) guardados en la unidad de visualización o en un almacenamiento externo.

También puede mostrar los registros de operación usando el objeto Visor de registro de operaciones. En el objeto del Visor de registro de operaciones, puede establecer qué elementos mostrar y definir el orden de clasificación en pantalla. Para más información, consulte lo siguiente.

Propiedades (Visor de registro de operaciones)

## Información que puede comprobar con los registros de operaciones

Obteniendo el registro de operaciones, puede comprobar la siguiente información.

Elemento | Descripción
Date | Muestra la fecha de la operación. El formato de la fecha es "mm/dd/aaaa". Nota: Las operaciones de los clientes del Web Viewer se registran con marcas de tiempo basadas en el reloj de la HMI.
Time | Muestra la hora de la operación. El formato de la hora es "hh:nn:ss". Nota: Las operaciones de los clientes del Web Viewer se registran con marcas de tiempo basadas en el reloj de la HMI.
User | Cuando la función de seguridad está activada, muestra el nombre del usuario conectado.
Screen | Muestra sólo el ID de la pantalla, o bien el ID y el nombre de la pantalla.
Object/Action | Muestra el nombre del objeto o la operación del objeto.
Trigger | Muestra la operación del usuario que actuó como el disparador.
Function | Muestra el nombre de la función.
Destination | Muestra el objeto de destino o la variable y el nombre de la propiedad. Nota: Pantalla <ID de pantalla> o Contenido <ID de contenido> se añaden como prefijo al nombre de la variable local. Ejemplo: Screen1.Var1.Value
Sub Information | Muestra información complementaria para la función u operación.
Previous Value | Cuando se cambia un valor, muestra el valor anterior. Ejemplo: Valor antes del cambio, tal como el número, fecha/hora, ID de pantalla, ID de idioma o nombre de usuario.
Changed Value | Muestra el valor definido o el resultado de un cambio de valor.

Nota:

- Al exportar el registro de operaciones, el formato de Date y Time utiliza el [Formato de fecha] y el [Formato de hora] especificados en las propiedades del Explorador de proyectos - [Arquitectura del sistema] - [Target01].
- En los elementos a partir de Screen, si no hay información, se muestra un guión (-).
- El número máximo de caracteres que puede mostrar cada elemento es el siguiente. Cuando la información supera el número máximo de caracteres, se eliminan los caracteres sobrantes y se agrega un carácter de subrayado (_).

User, Screen, Object/Action, Trigger: 15 caracteres de un byte

Function, Destination, Previous Value, Changed Value: 20 caracteres de un byte

Sub Information: 30 caracteres de un byte

### Object/Action

Object/Action | Description
(nombre del objeto) | La operación realizada en este objeto.
_NavigationSwi | Para cambiar de pantalla se utilizó el interruptor de navegación a la izquierda o el de navegación de iconos.
Slide Navigat_ | El gesto de desplazamiento para navegar por las diapositivas se usó para cambiar la pantalla.
S_Next | El interruptor de Navegación por diapositivas [Próximo] se utilizó para cambiar la pantalla.
S_Prev | El interruptor de Navegación por diapositivas [Anterior] se utilizó para cambiar la pantalla.

### Trigger

Trigger | Description
Click | Operación táctil utilizada en una pantalla u objeto.
Press
Release
Hold
DoubleClick
Flick | Gesto de desplazamiento utilizado para cambiar de pantalla. Gesto de desplazamiento utilizado para cambiar el contenido de un objeto de visualización de contenido de diapositivas.

Nota:

- Pulsar, Liberar, Mantener pulsado y Hacer doble clic cuando se configura un script de del disparador de pulsación. Para más información sobre cada operación, véase lo siguiente.
  Touch

- Cuando se especifica [Mantener] en un disparador de pulsación, se registra un registro cada vez que transcurre la duración de toque definida. Por ejemplo, si establece la duración del toque en 1000 milisegundos, si el usuario tocó el objeto durante 5 segundos se registran un total de 6 registros.

### Function/Destination/Sub Information

Cuando se establece [Tocar objeto] en el Explorador de proyectos [Alarma o eventos] - [Registro de operaciones]

Function | Destination | Sub Information | Description
ValueChange | (Objeto de destino) | (Operación o condición definida) Ejemplo: Set, Reset, Toggle, Add, Subtract, Multiplication, Division, AND, OR, XOR, NAND, NOR | Cambie el valor de los siguientes objetos Objeto donde [Operación] - [Tipo] se establece en [Bit], [Palabra] o [Cadena]. Objeto configurado con la operación de script [Cambio de valor], [Cambio del valor Bool] o [Cambio de valor de la cadena]. Cambio de valor Cambio del valor Bool Cambio de valor de la cadena Nota: Cuando la operación es [Bit] o [Cambio del valor Bool], el campo Changed Value muestra "True" o "False". Cuando la operación es [Palabra] o [Cambio de valor], el campo Changed Value muestra el valor resultante según el ajuste de [Formato].
ContentChange | - | Change, Previous, Next | Objetos a continuación que se utilizan para modificar el contenido en un objeto de visualización de contenidos Objeto con la propiedad [Operación] - [Tipo] establecida como [Cambio de contenido]. Objeto con operación de [Cambio de contenido] configurada en el script. Cambio de contenido Nota: Cuando se muestra Previous en el campo Sub Information, si no hay ningún contenido anterior, el campo Changed Value muestra "0".
ScreenChange | - | Change, Previous, Next | Los siguientes objetos se utilizan para cambiar la pantalla Interruptores de navegación Objeto con la propiedad [Operación] - [Tipo] establecida en [Cambio de pantalla]. Objeto con la operación de [Cambio de pantalla] configurada en el script. Cambio de pantalla Nota: Cuando se muestra "Previous" en el campo Sub Information, si no hay una pantalla anterior, el campo Changed Value muestra "0".
CheckBox | (Objeto de destino o variable) | - | Se utilizó el objeto de la Casilla de verificación Nota: El campo Changed Value muestra “True” o “False”.
ToggleSwitch | (Objeto de destino o variable) | - | Se ha utilizado el objeto del conmutador Nota: El campo Changed Value muestra “True” o “False”.
RadioButton | (Objeto de destino o variable) | - | Se utilizó el objeto del botón de opción Nota: El campo Changed Value muestra “True” o “False”.
DropdownList | (Objeto de destino o variable, nombre de la propiedad) | (Índice o selección) | Elemento seleccionado en el objeto de la lista desplegable
RecipeDropdownList | Familia de recetas | (ID de familia de recetas) | Familia de recetas seleccionada en el objeto de la lista desplegable de recetas
Grupo de recetas | (ID de grupo de recetas) | Grupo de recetas seleccionado en el objeto de la lista desplegable de recetas
Receta | (ID de receta) | Receta seleccionada en el objeto de la lista desplegable de recetas
IngredientViewer | (Nombre de datos de receta) | - | Se utilizó el objeto del visualizador de datos de la receta
NumericDisplay | (Objeto de destino o variable) | (Formato especificado) Ejemplo: Dec, Oct, Bin, Hex, BCD, FloatFixed | Se utilizó el objeto del visualizador numérico
StringDisplay | (Objeto de destino o variable) | - | Se utilizó el objeto del visualizador de cadena
DateTimeDisplay | (Objeto de destino o variable) | (Formato especificado) Ejemplo: mm/dd/yyyy (ddd) hh:nn:ss | Se utilizó el objeto de visualización de fecha/hora
Array | [Variable de destino] | Set, Copy | Defina los valores a la variable de matriz o copie la variable de matriz utilizando el objeto configurado con la operación [Matriz]. Matriz Nota: Changed Value muestra el valor de origen. Cuando se copian varios elementos o miembros, sólo se muestra el primer elemento o miembro. Cuando el tipo de datos del elemento inicial es "array" o "struct", el valor no se registra.
Initialize Variable | - | - | Valor de la variable inicializado mediante el objeto configurado con la operación [Inicializar variable]. Inicializar variable
Convert Num to Str | (Nombre en [Destination Data]) | (Nombre y valor en [Source Data]) Ejemplo: 123 (Var1) | Convierte un valor numérico (decimal o hexadecimal) en una cadena con la operación [Convertir numérico a cadena]. Convertir numérico a cadena
Convert Float to Str | (Nombre en [Destination Data]) | (Nombre y valor en [Source Data]) Ejemplo: 123,45 (Var1) | Convierte un valor numérico real en una cadena con la operación [Convertir flotante a cadena]. Convertir flotante a cadena
Convert Str to Num | (Nombre en [Destination Data]) | (Nombre y valor en [Source Data]) Ejemplo: 123 (Var1) | Convierte una cadena en un número entero (decimal, hexadecimal) o real con la operación [Convertir cadena a numérico/flotante]. Convertir cadena a numérico/flotante
Get String Length | (Nombre en [Destination Data]) | (Nombre y valor en [Source Data]) Ejemplo: abcd (Var1) | Obtiene la longitud de una cadena con la operación [Obtener longitud de cadena]. Obtener longitud de cadena
Extract String (L/R) | (Nombre en [Destination Data]) | (Nombre y valor en [Source Data]) Ejemplo: abcd (Var1) | Extrae una cadena del borde izquierdo o derecho con la operación [Extraer izquierda/derecha de cadena]. Extraer cadena (Izquierda/Derecha)
Extract String (mid) | (Nombre en [Destination Data]) | (Nombre y valor en [Source Data]) Ejemplo: abcd (Var1) | Extrae una cadena de la posición deseada con la operación [Extraer medio de cadena]. Extraer cadena (Centro)
Search String | (Nombre de la variable en [Destination Data]) | (Nombre y valor de la variable en [Source Data]) Ejemplo: abcd (Var1) | Busca una cadena usando la siguiente operación. Cadena de búsqueda
ChangePictureDisplay | (nombre del objeto) | Set | Cambie la imagen utilizando el objeto configurado con la operación [Cambiar visualización de imagen]. Visualización de imagen Nota: El campo Changed Value muestra “Next” o “Previous”.
ChangeSlideContentDisplay | (nombre del objeto) | Next, Previous | Cambie el contenido mostrado utilizando el objeto configurado con la operación [Cambiar visualización del contenido de la diapositiva]. Cambiar visualización del contenido de la diapositiva
DisplayInputModeChange | (nombre del objeto) | - | Active o desactive el modo de entrada usando el objeto del visualizador numérico, el objeto del visualizador de cadenas, o el objeto de visualización de fecha/hora configurado con la operación [Cambio del modo de entrada del visualizador de datos]. Cambio del modo de entrada del visualizador de datos Nota: El campo Changed Value muestra “Disable” o “Enable”.
TrendGraph | (nombre del objeto) | Mode change, Move Cursor, Move Graph plot | Cambie el modo de gráfico de tendencias o mueva la posición del cursor utilizando los objetos configurados con la operación [Gráfico de tendencias]. Gráfico de tendencias Nota: Cuando la posición del cursor cambia, el campo Changed Value muestra el punto de datos resultante.
BlockTrend | (nombre del objeto) | Clear And Draw, Clear, Draw | Cambie el modo de gráfico de tendencias o mueva la posición del cursor utilizando el objeto configurado con la operación [Tendencia de bloque]. Tendencia de bloque
WebBrowser | - | Forward, Back, Refresh, Home | Mueva o cambie la página del navegador utilizando el objeto configurado con la operación [Navegador web]. Navegador web
Color Blink | (Objeto o propiedad de destino) | - | Inicie el parpadeo utilizando el objeto configurado con la operación [Parpadeo de color]. Parpadeo de color
Cancel Blink | (Objeto o propiedad de destino) | - | Detenga el parpadeo utilizando el objeto configurado con la operación [Cancelar parpadeo]. Cancelar parpadeo
Alarm Summary | (nombre del objeto) | Ack, Delete, Set Hide | Confirme la alarmas, borre alarmas, etc., utilizando los objetos configurados con la operación [Resumen de alarmas]. Resumen de alarmas Nota: El campo Changed Value muestra el nombre de la variable.
Alarm Group | (Nombre del grupo de alarmas o del grupo de errores del sistema) | Ack, Delete, Set Hide, Reset Hide, Delete Hide, Reset Counter | Cambie el estado del grupo de alarmas mostrado utilizando el objeto configurado con la operación [Grupo de alarmas]. Grupo de alarmas
OperationLogData | - | ExportLogData | Exporte el registro de operaciones utilizando el objeto configurado con la operación [Exportar registro de operaciones]. Exportación del registro de operaciones
ClearOperationLogData | Borre los datos del registro de operaciones utilizando el objeto configurado con la operación [Borrar registro de operaciones]. Borrar registro de operaciones
LogCustomMessage | - | - | Registre un mensaje personalizado en el registro de operaciones utilizando el objeto configurado con la operación [Registrar mensaje personalizado]. Registrar mensaje personalizado Nota: El campo Changed Value muestra el mensaje personalizado o el valor asociado.
ExportLogdata | (Nombre del grupo de registro exportado) | - | Exporte el grupo de registro utilizando el objeto configurado con la operación [Exportar datos del registro]. Exportar datos del registro
DataLogging | (Nombre del grupo de registro) | Start, Stop, RecordLogging, ClearLogging | Inicie, detenga, guarde registros y borre registros utilizando el objeto configurado con la operación [Registro de datos]. Registro de datos
Recipe | All, Recipe Family, Recipe Group, Recipe | Create, Delete, Save, Load, Send, Snapshot, Compare, Export, Import | Envíe la receta, guarde la receta, etc. utilizando los objetos configurados con la operación [Receta]. Receta Nota: El campo Changed Value muestra la Familia de recetas/Grupo de recetas/ID de receta.
Security | - | Logout, Login, ExportSecurity, ImportSecurity, PopupLoginDialog, PopupAddUserDialog, PopupDeleteUserDialog | Inicie sesión, cierre sesión, etc., utilizando los objetos configurados con la operación [Seguridad]. Seguridad
LanguageIDChange | (Language ID) | Value | Cambie el idioma utilizando el objeto configurado con la operación [Cambiar idioma]. Cambio de idioma
Equipment | (Nombre del equipo) | Save (Success/Fail) | Cambiar la dirección IP y el ID de unidad del equipo configurado con la operación del [Equipo]. Equipo
Runtime Application | - | Shutdown, Reboot | Apague o reinicie el tiempo de ejecución utilizando los objetos configurados con la operación [Aplicación en tiempo de ejecución]. Aplicación en tiempo de ejecución
ExternalDevice | USB, SD | Eject, Upload, Download | Libere el almacenamiento externo, transfiera al almacenamiento externo, etc., utilizando los objetos configurados con la operación [Dispositivo externo]. Dispositivo externo
ExternalDevice | Ethernet1, Ethernet2 | Azbil Backup, Azbil Restore | Realice una copia de seguridad o restaure los datos utilizando los objetos configurados con la operación [Azbil]. Azbil
Beep | - | On, Off, OneShot | Reproducir el timbre, detener el timbre, y así sucesivamente utilizando los objetos configurados con la operación [Bip]. Beep
PCApplication | (Ruta de ejecución y parámetro) | LaunchApplication | Inicie una aplicación utilizando el objeto configurado con la operación [Ejecutar aplicación]. Ejecutar aplicación
ControlPanel | Inicie el panel de control utilizando el objeto configurado con la operación [Abrir panel de control]. Abrir panel de control
Delay | - | - | Pause antes de ejecutar la siguiente operación utilizando el objeto configurado con la operación [Retraso]. Retraso Nota: El campo Changed Value muestra la duración del retraso (segundos).
FileManager | From (USB/SD/Local Storage) to (USB/SD/Local Storage) | Copy&Paste Success, Fail | Copie y pegue archivos con el objeto del Administrador de archivos.
Cut&Paste Success, Fail | Corte y pegue archivos con el objeto del Administrador de archivos.
(USB/SD/Local Storage) | Delete Success, Fail | Elimine archivos con el objeto del Administrador de archivos.
FileManagement | From (USB/SD/Local Storage) to (USB/SD/Local Storage) | Copy&Paste Success, Fail | Copie y pegue archivos utilizando el objeto configurado con la operación [Administración de archivos]. Administración de archivos
Cut&Paste Success, Fail | Corte y pegue archivos utilizando el objeto configurado con la operación [Administración de archivos]. Administración de archivos
(USB/SD/Local Storage) | Delete Success, Fail | Borre archivos usando el objeto configurado con la operación de [Administración de archivos]. Administración de archivos
RemoteFileManagement | FTP:<ID> To USB FTP:<ID> To Local FTP:<ID> To SD | Download successful (número de archivos copiados / número de archivos procesados por la operación [Administración remota de archivos]) | Usando la operación [Administración remota de archivos] se copiaron archivos desde el servidor FTP. Nota: El campo Valor anterior muestra la ruta de origen y el campo Valor modificado muestra la ruta de destino.
Failed | No se pudo copiar el archivo desde el servidor FTP. O el número de archivos excedió el límite, por lo que la operación de copia fue abortada.
USB To FTP:<ID> Local To FTP:<ID> SD To FTP:<ID> | Upload successful (número de archivos copiados / número de archivos procesados por la operación [Administración remota de archivos]) | Usando la operación [Administración remota de archivos] se copiaron archivos al servidor FTP. Nota: El campo Valor anterior muestra la ruta de origen y el campo Valor modificado muestra la ruta de destino.
Failed | No se pudo copiar el archivo al servidor FTP. O el número de archivos excedió el límite, por lo que la operación de copia fue abortada.

* 1 Para más información sobre la configuración de scripts, véase lo siguiente.
Lista de operaciones

Cuando se configura [Cambio de pantalla] desde el Explorador de proyectos [Alarmas o eventos] - [Registro de operaciones]

Function | Destination | Sub Information | Description
ScreenChange | - | Change | Se produjo una operación de cambio de pantalla
Previous | Se produjo una operación de cambio a la pantalla anterior
Next | Se produjo una operación de cambio a la siguiente pantalla

Cuando [Estado de inicio de sesión del usuario] se configura desde el Explorador de proyectos [Alarmas o eventos] - [Registro de operaciones]

Function | Destination | Sub Information | Description
SecurityStatus | - | Login | Usuario conectado
Logout | Usuario desconectado
Login Error | No se puede iniciar la sesión
Lock User | Cuenta de usuario bloqueada
Unlock User | Se liberó el bloqueo de la cuenta de usuario
success | Change Password | Contraseña cambiada
Export Security | Datos de seguridad exportados
Import Security | Datos de seguridad importados
Add User | Agregó un usuario
Delete User | Eliminó un usuario
fallo | Change Password | Se intentó cambiar la contraseña pero se produjo un error
Export Security | Se intentó exportar los datos de seguridad pero se produjo un error
Import Security | Se intentó importar los datos de seguridad pero se produjo un error
Add User | Se intentó agregar un usuario pero se produjo un error
Delete User | Se intentó eliminar un usuario pero se produjo un error
Finalización automática de sesión | - | Se cerró la sesión automáticamente al transcurrir el tiempo establecido en el campo [Cierre de sesión automático] de la función de seguridad

Cuando se configura [Cambio de fecha y hora] desde el Explorador de proyectos [Alarmas o eventos] - [Registro de operaciones]

Function | Destination | Sub Information | Description
DateTimeChange | - | - | Cambió los datos del reloj de la unidad de visualización (fecha/hora)

Cuando se configura [Cambiar idioma] desde el Explorador de proyectos [Alarmas o eventos] - [Registro de operaciones]

Function | Destination | Sub Information | Description
LanguageChange | - | - | Cambió la tabla de idiomas

Cuando se configura [Arranque/cierre/reinicio] desde el Explorador de proyectos [Alarmas o eventos] - [Registro de Operaciones]

Function | Destination | Sub Information | Description
RuntimeAction | - | Boot | Inició la unidad de visualización
Shutdown | Apagar el tiempo de ejecución
Reboot | Reinició el tiempo de ejecución

Cuando se establece la [Configuración de hardware] desde el Explorador de proyectos [Alarmas o eventos] - [Registro de operaciones]

Function | Destination | Sub Information | Description
ShowConfigScreen | - | - | Mostró la pantalla Configuración de hardware
ChangeConfigSetting | DateTime | - | Cambió los datos del reloj de la unidad de visualización (fecha/hora) en la pantalla Configuración de hardware
Touch | - | Cambió el sonido de pulsación (activar/desactivar) en la pantalla de Configuración de hardware
Brightness | - | Ajustó el brillo en la pantalla Configuración de hardware
Ethernet1, Ethernet2 | (Nombre de la propiedad) | Cambió la configuración de Ethernet en la pantalla de Configuración de hardware
Drivers | (Nombre del controlador) | Cambió los ajustes de comunicación en la pantalla de Configuración de hardware
(Nombre de la Velocidad de exploración) | - | Cambió la Velocidad de exploración en la pantalla de Configuración de hardware
(Nombre de la conexión FTP) | IP Address | En la pantalla de Configuración de hardware, ha cambiado la dirección IP del servidor FTP.
ConfigOperation | Eject | (Almacenamiento externo) | Liberar el proceso de almacenamiento externo ejecutado en la pantalla de Configuración de hardware
Download | (Almacenamiento externo) | La descarga del archivo de proyecto de la memoria externa a la unidad de visualización se ejecutó en la pantalla Configuración de hardware
Upload | (Almacenamiento externo) | La carga del archivo de proyecto de la unidad de visualización al almacenamiento externo se ejecutó en la pantalla de Configuración de hardware
Shutdown | - | El apagado del tiempo de ejecución se ejecutó en la pantalla de Configuración de hardware
Reboot | - | Reinició el tiempo de ejecución en la pantalla Configuración de hardware

Cuando se configura la [Transferencia de Proyectos] desde el Explorador de proyectos [Alarmas o eventos] - [Registro de Operaciones]

Function | Destination | Sub Information | Description
TransferProject | Download | (Nombre del usuario) | El archivo de proyecto fue transferido a la unidad de visualización
Upload | (Nombre del usuario) | El archivo de proyecto fue transferido desde la unidad de visualización
USB memory | (Nombre del usuario) | El archivo de proyecto fue transferido a la memoria USB
via SD card | (Nombre del usuario) | El archivo de proyecto fue transferido a la tarjeta SD

Cuando se configura [Error de Inicio de sesión/Cierre de sesión de Web Viewer] desde el Explorador de proyectos [Alarmas o eventos] - [Registro de operaciones]

Function | Destination | Sub Information | Descripción
RemoteAccessStatus | - | Inicio de sesión (dirección IP del cliente) | Usuario conectado al servidor. Nota: Changed Value muestra el nombre del usuario.
- | Cierre de sesión (dirección IP del cliente) | El usuario cerro la sesión del servidor. Nota: Cuando un usuario se desconecta, también se registra como una operación de cierre de sesión. El campo Changed Value muestra el nombre del usuario.
- | Error de inicio de sesión (dirección IP del cliente) | El usuario cometió un error de inicio de sesión. Nota: Los errores de inicio de sesión durante el bloqueo no se registran en el registro de operaciones. El campo Changed Value muestra el nombre del usuario. Si el usuario no tiene derechos de acceso, o si el usuario no existe, el campo Changed Value muestra "-".
- | Bloqueo | El usuario está bloqueado en el servidor. Nota: Changed Value muestra el nombre del usuario. Si el usuario no tiene derechos de acceso, o si el usuario no existe, el campo Changed Value muestra "-".
- | Bloqueo de recuperación | El bloqueo ha finalizado, y ahora el usuario puede intentar iniciar sesión en el servidor. Nota: Changed Value muestra el nombre del usuario.

Cuando se configura [Monopolizar la operación] desde el Explorador de proyectos [Alarmas o eventos] - [Registro de operaciones]

Function | Destination | Sub Information | Description
MonopolizeTouch | - | Bloquear (*) * Cuando se utiliza la función de seguridad y el cliente toma el bloqueo, muestra el nombre del usuario conectado. Y cuando el servidor toma el bloqueo, muestra "HMI". Cuando la función de seguridad está desactivada, sólo muestra "Bloqueo". | El cliente o el servidor está utilizando monopolizar pulsación y bloqueando la pantalla.
- | Desbloquear (*) * Cuando se utiliza la función de seguridad y el cliente devuelve el bloqueo, muestra el nombre del usuario conectado. Y cuando el servidor devuelve el bloqueo, muestra "HMI". Cuando la función de seguridad está desactivada, sólo muestra "Desbloquear". | El cliente o el servidor ha liberado monopolizar pulsación.

Cuando se configura [Cambios de propiedades del equipo] desde el Explorador de proyectos [Alarmas o eventos] - [Registro de operaciones]

Function | Destination | Sub Information | Description
EquipPropertyChange | (Nombre de la propiedad del equipo) | - | Se cambia el valor de la propiedad del equipo. Nota: Changed Value muestra el valor de nuevo.