# Enregistrement des alarmes dans le stockage externe

Vous pouvez configurer les groupes d'alarmes afin d'enregistrer les données d'alarme dans un fichier CSV ou TXT pour que vous puissiez voir les sorties d'alarme sur votre ordinateur.

## Exemple d'opération

## Configuration du flux de travail

Ajouter des variables

Ajouter des groupes d'alarmes

Ajouter des alarmes

Configurer des composants

Configurer des scripts

## Ajouter des variables

### Explorateur de projets : [Variables] ➞ [Toutes les variables]

Ajoutez les variables suivantes.

#### Propriétés de variable :

[Nom] | [Type de données]
Var1 | [BOOL]
Var2 | [INT]
Var3 | [UINT]
Var4 | [UINT]

## Ajouter des groupes d'alarmes

### Explorateur de projets : [Alarme/Événements] ➞ [Toutes les alarmes]

Ajoutez le groupe d'alarmes suivant.

#### Propriété de [Toutes les alarmes] :

Onglet | Propriété | Valeur
[De base] | [Exporter les données] | Activer |
Stockage des données | Stockage USB
Ajouter la date/l'heure |
Détecter les modifications |
Nom du dossier | \Alarm
Nom du fichier | Alarme
[État de l'exportation] | Activer |
État de l'enregistrement | [Variable] [Nom] : Var3
État d'erreur | [Variable] [Nom] : Var4

### Explorateur de projets : [Alarme/Événements] ➞ [Toutes les alarmes]

Ajoutez le groupe d'alarmes.

#### Propriétés du groupe d'alarmes (AlarmGroup1) :

Valeur initiale

## Ajouter des alarmes

### Explorateur de projets : [AlarmGroup1] ➞ [Alarme booléenne]

Ajoutez les alarmes BOOL suivantes.

#### Propriétés de l'alarme booléenne :

Ligne | Onglet | Propriété | Valeur
1 | [De base] | [Alarm Type] | [Très haut]
[Condition de déclenchement] |
[Variable] | [Variable] [Nom] : Var1
[Message] | La pression est anormale.

### Explorateur de projets : [AlarmGroup1] ➞ [Alarme de niveau]

Ajoutez l'alarme NIVEAU suivante.

#### Propriétés de l'alarme de niveau :

Ligne | Onglet | Propriété | Valeur
1 | [De base] | [Message] | La température est anormale.
[Alarm Type] | [Haut]
[Valeur] | 80
[Deadband] | 0
[Variable] | [Variable] [Nom] : Var2

## Configurer des composants

### Explorateur de projets : [Conception d'écran] ➞ [Écran] ➞ [Screen1]

Faites glisser et déposez l'objet suivant de la [Bibliothèque d'objets] vers l'écran.

#### Propriétés de l'objet de commutateur (Nom : Switch1) :

Valeur initiale

## Configurer des scripts

### Explorateur de projets : [Conception d'écran] ➞ [Écran] ➞ [Screen1]

Définissez le script suivant sur l'objet.

Dans la [Bibliothèque d'objets], faites glisser et déposez le script dans l'éditeur de scripts.

Légende | Bloc
1 | [Triggers] ➞ [Touch] ➞ [Touch]
2 | [Values] ➞ [Screen Object]
3 | [Opérations] ➞ [Fonctions IHM] ➞ [Exporter les données d'alarme]