# Afficher le journal des opérations

L'écran Configuration matérielle peut afficher les journaux d'opérations (données binaires) enregistrés sur l'afficheur ou le stockage externe.

Vous pouvez également afficher les journaux d'opérations à l'aide de l'objet de visionneuse du journal des opérations. Dans l'objet de visionneuse du journal des opérations, vous pouvez définir les éléments à afficher et spécifier l'ordre de tri de l'affichage. Pour en savoir plus, consultez ce qui suit.

Propriétés (Visionneuse du journal des opérations)

## Informations que vous pouvez vérifier à l'aide de journaux d'opérations

En obtenant le journal des opérations, vous pouvez vérifier les informations suivantes.

Élément | Description
Date | Affiche la date de l'opération. Le format de date est 'mm/jj/aaaa'. Remarque : Les opérations des clients Web Viewer sont journalisées avec des horodatages basés sur l'horloge de l'IHM.
Time | Affiche l'heure de l'opération. Le format d'heure est 'hh:nn:ss'. Remarque : Les opérations des clients Web Viewer sont journalisées avec des horodatages basés sur l'horloge de l'IHM.
User | Lorsque la fonction de sécurité est activée, le nom de l'utilisateur connecté est affiché.
Screen | Affiche l'ID d'écran seulement ou l'ID d'écran et le nom de l'écran.
Object/Action | Affiche le nom ou l'opération de l'objet.
Trigger | Affiche l'opération utilisateur qui a fonctionné comme un déclencheur.
Function | Affiche le nom de la fonction.
Destination | Affiche l'objet destination ou la variable et le nom de propriété. Remarque : Écran <ID de l'écran> ou Contenu <ID du contenu> est ajouté comme préfixe au nom de la variable locale. Exemple : Screen1.Var1.Value
Sub Information | Affiche les informations supplémentaires sur la fonction ou l'opération.
Previous Value | Lorsqu'une valeur est modifiée, la valeur précédente est affichée. Exemple : la valeur avant la modification, comme un numéro, la date ou l'heure, l'ID d'écran, l'ID de langue ou le nom d'utilisateur.
Changed Value | Affiche la valeur définie ou le résultat d'un changement de valeur.

Remarque :

- Lors de l'exportation du journal des opérations, les formats Date et Time utilisent le [Format de date] et le [Format d'heure] tel que spécifié dans l'Explorateur de projets - propriétés [Architecture du système] - [Target01].
- Sur les éléments Screen et après, si aucune information n'existe un trait d'union (-) est affiché.
- Le nombre maximum de caractères que chaque élément peut afficher est le suivant. Lorsque la longueur des informations dépassent le nombre maximum de caractères, les caractères en excès sont supprimés et un caractère de soulignement (_) est ajouté.

User, Screen, Object/Action, Trigger : 15 caractères codés sur un seul octet

Function, Destination, Previous Value, Changed Value : 20 caractères codés sur un seul octet

Sub Information : 30 caractères codés sur un seul octet

### Object/Action

Object/Action | Description
(nom de l'objet) | Opération effectuée sur cet objet.
_NavigationSwi | Le commutateur de navigation gauche ou de navigation d'icône a été utilisé pour changer d'écran.
Slide Navigat_ | Le geste de défilement Navigation de la barre de défilement a été utilisé pour changer d'écran.
S_Next | Le commutateur de navigation de la barre de défilement [Suivant] a été utilisé pour changer d'écran.
S_Prev | Le commutateur de navigation de la barre de défilement [Préc.] a été utilisé pour changer d'écran.

### Trigger

Trigger | Description
Click | Une opération tactile a été utilisée sur un écran ou un objet.
Press
Release
Hold
DoubleClick
Flick | Un geste de défilement utilisé pour changer d'écran. Un geste de défilement utilisé pour modifier le contenu dans un objet d'affichage de contenu de diapositive.

Remarque :

- Appuyez, relâchez, maintenez et double-cliquez l'affichage lorsqu'un script de déclenchement tactile est configuré. Pour plus d'informations sur chaque opération, voir ci-dessous.
  Toucher

- Lorsque [Maintenir] est spécifié dans un déclencheur tactile, un journal est enregistré chaque fois que la durée de l'appui défini s'écoule. Par exemple, si vous définissez la durée de l'appui sur 1000 millisecondes, si l'utilisateur appuie sur l'objet pendant 5 secondes, 6 journaux au total sont enregistrés.

### Function/Destination/Sub Information

Lorsque l'[Appui d'objet] est défini dans l'Explorateur de projets [Alarme/Événement] - [Journal des opérations]

Function | Destination | Sub Information | Description
ValueChange | (Objet cible) | (Opération ou condition définie) Exemple : Set, Reset, Toggle, Add, Subtract, Multiplication, Division, AND, OR, XOR, NAND, NOR | Modifier la valeur des objets suivants Objet où [Opération] - [Type] est défini sur [Bit], [Mot] ou [Chaîne]. Objet configuré avec une opération de script [Changement de valeur], [Changement de valeur booléenne] ou [Changement de valeur de chaîne]. Changement de valeur Changement de valeur booléenne Changement de valeur de chaîne Remarque : Lorsque l'opération est [Bit] ou [Changement de valeur booléenne], le champ Changed Value affiche 'True' ou 'False'. Lorsque l'opération est [Mot] ou [Changement de valeur], le champ Changed Value affiche la valeur résultante selon le paramètre [Format].
ContentChange | - | Change, Previous, Next | Les objets ci-dessous utilisés pour modifier le contenu dans un objet d'affichage de contenu. Objet avec la propriété [Opération] - [Type] définie sur [Modification du contenu]. Objet avec une opération [Modification du contenu] configurée dans un script. Modification du contenu Remarque : lorsque 'Previous' s'affiche dans le champ Sub Information, s'il n'y a pas de contenu précédent, le champ Changed Value affiche '0'.
ScreenChange | - | Change, Previous, Next | Objets ci-dessous utilisés pour changer d'écran Commutateur de navigation Objet avec la propriété [Opération] - [Type] définie sur [Changement d'écran]. Objet avec une opération [Changement d'écran] configurée dans un script. Changement d'écran Remarque : lorsque 'Previous' s'affiche dans le champ Sub Information, s'il n'y a pas d'écran précédent, le champ Changed Value affiche '0'.
CheckBox | (Objet cible ou variable) | - | L'objet de case à cocher a été utilisé Remarque : le champ Changed Value affiche 'True' ou 'False'.
ToggleSwitch | (Objet cible ou variable) | - | L'objet de bouton bascule a été utilisé Remarque : le champ Changed Value affiche 'True' ou 'False'.
RadioButton | (Objet cible ou variable) | - | Un objet de bouton radio a été utilisé Remarque : le champ Changed Value affiche 'True' ou 'False'.
DropdownList | (Objet cible ou variable, nom de propriété) | (Index ou sélection) | Élément sélectionné dans l'objet de liste déroulante
RecipeDropdownList | Famille de recettes | (ID de la famille de recettes) | Famille de recettes sélectionnée dans l'objet de liste déroulante Recette
Groupe de recettes | (ID du groupe de recettes) | Groupe de recettes sélectionné dans l'objet de liste déroulante Recette
Recette | (ID de recette) | Recette sélectionnée dans l'objet de liste déroulante Recette
IngredientViewer | (Nom des données de recette) | - | L'objet d'affichage de données de recette a été utilisé
NumericDisplay | (Objet cible ou variable) | (Format spécifié) Exemple : Dec, Oct, Bin, Hex, BCD, FloatFixed | L'objet d'affichage numérique a été utilisé
StringDisplay | (Objet cible ou variable) | - | L'objet d'affichage de chaîne a été utilisé
DateTimeDisplay | (Objet cible ou variable) | (Format spécifié) Exemple : mm/dd/yyyy (ddd) hh:nn:ss | L'objet d'affichage de date/heure a été utilisé
Array | (Variable cible) | Set, Copy | Définissez les valeurs de la variable de tableau ou copier la variable de tableau à l'aide de l'objet configuré avec l'opération [Tableau]. Tableau Remarque : le champ Changed Value affiche la valeur source. Lors de la copie de plusieurs éléments ou membres, seul le premier élément ou le premier membre est affiché. Lorsque le type de données de l'élément initial est 'array' ou 'struct', la valeur n'est pas journalisée.
Initialize Variable | - | - | Valeur de variable initialisée à l'aide de l'objet configuré avec l'opération [Initialiser la variable]. Initialize Variable
Convert Num to Str | (Nom dans [Destination Data]) | (Nom et valeur dans [Source Data]) Exemple : 123 (Var1) | Convertit une valeur numérique (décimale ou hexadécimale) en chaîne avec l'opération [Convertir de numérique en chaîne]. Convertir de numérique en chaîne
Convert Float to Str | (Nom dans [Destination Data]) | (Nom et valeur dans [Source Data]) Exemple : 123,45 (Var1) | Convertit une valeur de nombre réel en chaîne avec l'opération [Convertir de flottant en chaîne]. Convertir de flottant en chaîne
Convert Str to Num | (Nom dans [Destination Data]) | (Nom et valeur dans [Source Data]) Exemple : 123 (Var1) | Convertit une chaîne en nombre entier (décimal, hexadécimal) ou réel avec l'opération [Convertir de chaîne en numérique/flottant]. Convertir de chaîne en numérique/flottant
Get String Length | (Nom dans [Destination Data]) | (Nom et valeur dans [Source Data]) Exemple : abcd (Var1) | Obtient la longueur d'une chaîne avec l'opération [Obtenir la longueur de la chaîne]. Obtenir la longueur de la chaîne
Extract String (L/R) | (Nom dans [Destination Data]) | (Nom et valeur dans [Source Data]) Exemple : abcd (Var1) | Extrait une chaîne du bord gauche ou droit avec l'opération [Extraire la chaîne gauche/droite]. Extraire la chaîne (gauche/droite)
Extract String (mid) | (Nom dans [Destination Data]) | (Nom et valeur dans [Source Data]) Exemple : abcd (Var1) | Extrait une chaîne de la position souhaitée avec l'opération [Extraire la chaîne centre]. Extraire la chaîne (milieu)
Search String | (Nom de variable dans [Destination Data]) | (Nom et valeur de variable dans [Source Data]) Exemple : abcd (Var1) | Recherche une chaîne à l'aide de l'opération suivante. Rechercher une chaîne
ChangePictureDisplay | (nom de l'objet) | Set | Modifiez l'image à l'aide d'un objet configuré avec l'opération [Changement d'écran d'affichage]. Affichage d'image Remarque : le champ Changed Value affiche 'Next' ou 'Previous'.
ChangeSlideContentDisplay | (nom de l'objet) | Next, Previous | Modifiez le contenu affiché à l'aide d'un objet configuré avec l'opération [Changement d'affichage de contenu de diapositive]. Changement d'affichage de contenu de diapositive
DisplayInputModeChange | (nom de l'objet) | - | Activez ou désactivez le mode de saisie à l'aide de l'objet d'affichage numérique, d'affichage de chaîne ou d'affichage de date/heure configuré avec l'opération [Changement de mode d'entrée de l'affichage de données] Changement de mode d'entrée de l'affichage de données Remarque : le champ Changed Value affiche 'Disable' ou 'Enable'.
TrendGraph | (nom de l'objet) | Mode change, Move Cursor, Move Graph plot | Changez le mode de courbe de tendance ou déplacez la position du curseur à l'aide d'objets configurés avec l'opération [Courbe de tendance]. Courbe de tendance Remarque : lorsque la position du curseur change, le champ Changed Value affiche le point de données résultant.
BlockTrend | (nom de l'objet) | Clear And Draw, Clear, Draw | Changez le mode de courbe de tendance ou déplacez la position du curseur à l'aide d'un objet configuré avec l'opération [Tendance de bloc]. Tendance de bloc
WebBrowser | - | Forward, Back, Refresh, Home | Déplacez ou changez la page de navigation à l'aide d'un objet configuré avec une opération [Navigateur Web]. Navigateur Web
Color Blink | (Objet cible ou propriété) | - | Lancez le clignotement à l'aide d'un objet configuré avec l'opération [Clignotement de couleurs]. Clignotement de couleurs
Cancel Blink | (Objet cible ou propriété) | - | Arrêtez le clignotement à l'aide d'un objet configuré avec l'opération [Annuler le clignotement]. Annuler le clignotement
Alarm Summary | (nom de l'objet) | Ack, Delete, Set Hide | Acquittez l'alarme, supprimer des alarmes, et ainsi de suite, à l'aide d'objets configurés avec l'opération [Sommaire de l'alarme]. Sommaire de l'alarme Remarque : le champ Changed Value affiche le nom de la variable.
Alarm Group | (Nom du groupe d'alarmes ou du groupe d'erreurs système) | Ack, Delete, Set Hide, Reset Hide, Delete Hide, Reset Counter | Changez l'état du groupe d'alarmes affiché à l'aide d'un objet configuré avec l'opération [Groupe d'alarmes]. Groupe d'alarmes
OperationLogData | - | ExportLogData | Exportez le journal des opérations à l'aide d'un objet configuré avec l'opération [Exporter le journal des opérations]. Exportation des journaux d'opérations
ClearOperationLogData | Supprimez les données de journal des opérations à l'aide d'un objet configuré avec l'opération [Effacer le journal des opérations]. Effacer le journal des opérations
LogCustomMessage | - | - | Journalisez un message personnalisé dans le journal des opérations à l'aide d'un objet configuré avec l'opération [Enregistrer un message personnalisé]. Enregistrer un message personnalisé Remarque : le champ Changed Value affiche le message personnalisé ou la valeur connexe.
ExportLogdata | (Nom du groupe de journalisation exporté) | - | Exportez le groupe de journalisation à l'aide d'un objet configuré avec l'opération [Exporter les données de journalisation]. Exporter les données de journalisation
DataLogging | [Nom du groupe de journalisation] | Start, Stop, RecordLogging, ClearLogging | Démarrez, arrêtez, enregistrez la journalisation et effacez la journalisation à l'aide de l'objet configuré avec l'opération [Journalisation des données]. Journalisation des données
Recipe | All, Recipe Family, Recipe Group, Recipe | Create, Delete, Save, Load, Send, Snapshot, Compare, Export, Import | Envoyez une recette, enregistrez une recette, et ainsi de suite, à l'aide d'objets configurés avec l'opération [Recette]. Recette Remarque : le champ Changed Value affiche la famille de recettes, le groupe de recettes et l'ID de recette.
Security | - | Logout, Login, ExportSecurity, ImportSecurity, PopupLoginDialog, PopupAddUserDialog, PopupDeleteUserDialog | Se connecter, se déconnecter, et ainsi de suite, à l'aide d'objets configurés avec l'opération [Sécurité]. Sécurité
LanguageIDChange | (ID de langue) | Value | Changez de langue à l'aide d'un objet configuré avec l'opération [Changement de langue]. Changement de langue
Equipment | (Nom de l'équipement) | Save (Success/Fail) | Modification de l'adresse IP et de l'ID de l'équipement configuré avec l'opération [Équipement]. Équipement
Runtime Application | - | Shutdown, Reboot | Arrêtez ou redémarrez l'exécution à l'aide d'objets configurés avec l'opération [Application d'exécution]. Application d'exécution
ExternalDevice | USB, SD | Eject, Upload, Download | Libérez le stockage externe, effectuez un transfert vers le stockage externe, et ainsi de suite, à l'aide d'objets configurés avec l'opération [Équipement externe]. Équipement externe
ExternalDevice | Ethernet1, Ethernet2 | Azbil Backup, Azbil Restore | Sauvegardez ou restaurez des données à l'aide d'objets configurés avec l'opération [Azbil]. Azbil
Beep | - | On, Off, OneShot | Sonnez l'avertisseur, arrêtez l'avertisseur, et ainsi de suite, à l'aide d'objets configurés avec l'opération [Bip]. Bip
PCApplication | (Chemin d'exécution et paramètre) | LaunchApplication | Lancez une application à l'aide d'un objet configuré avec l'opération [Lancer l'application]. Lancer l'application
ControlPanel | Démarrez le panneau de configuration à l'aide d'un objet configuré avec l'opération [Lancer le panneau de configuration]. Lancer le panneau de configuration
Delay | - | - | Suspendez avant d'exécuter l'opération suivante à l'aide d'un objet configuré avec l'opération [Retard]. Retard Remarque : le champ Changed Value affiche la durée du délai (secondes).
FileManager | From (USB/SD/Local Storage) to (USB/SD/Local Storage) | Copy&Paste Success, Fail | Copiez et collez les fichiers à l'aide de l'objet Gestionnaire de fichiers.
Cut&Paste Success, Fail | Coupez et collez les fichiers à l'aide de l'objet Gestionnaire de fichiers.
(USB/SD/Local Storage) | Delete Success, Fail | Supprimez des fichiers à l'aide de l'objet Gestionnaire de fichiers.
FileManagement | From (USB/SD/Local Storage) to (USB/SD/Local Storage) | Copy&Paste Success, Fail | Copiez et collez des fichiers à l'aide de l'objet configuré avec l'opération [Gestion des fichiers]. Gestion des fichiers
Cut&Paste Success, Fail | Coupez et collez les fichiers à l'aide d'un objet configuré avec l'opération [Gestion des fichiers]. Gestion des fichiers
(USB/SD/Local Storage) | Delete Success, Fail | Supprimez des fichiers à l'aide de l'objet configuré avec l'opération [Gestion des fichiers]. Gestion des fichiers
RemoteFileManagement | FTP:<ID> To USB FTP:<ID> To Local FTP:<ID> To SD | Download successful (nombre de fichiers copiés / nombre de fichiers traités par l'opération [Gestion de fichiers à distance]) | L'opération [Gestion de fichiers à distance] permet de copier des fichiers à partir du serveur FTP. Remarque : le champ Valeur précédente indique le chemin d'accès de la source et le champ Valeur modifiée indique le chemin d'accès de la destination.
Failed | Échec de la copie du fichier à partir du serveur FTP. Ou bien le nombre de fichiers a dépassé la limite et l'opération de copie a été interrompue.
USB To FTP:<ID> Local To FTP:<ID> SD To FTP:<ID> | Upload successful (nombre de fichiers copiés / nombre de fichiers traités par l'opération [Gestion de fichiers à distance]) | L'opération [Gestion de fichiers à distance] permet de copier des fichiers sur le serveur FTP. Remarque : le champ Valeur précédente indique le chemin d'accès de la source et le champ Valeur modifiée indique le chemin d'accès de la destination.
Failed | Échec de la copie du fichier sur le serveur FTP. Ou bien le nombre de fichiers a dépassé la limite et l'opération de copie a été interrompue.

*1 Pour plus d'informations sur les paramètres de script et l'opération, voir ci-dessous.
Liste d'opérations

Lorsque l'option [Changement d'écran] est configurée dans l'Explorateur de projets [Alarmes/Événements] - [Journal des opérations]

Function | Destination | Sub Information | Description
ScreenChange | - | Change | Une opération de changement d'écran s'est produite
Previous | Une opération de changement à l'écran précédent s'est produite
Next | Une opération de changement à l'écran suivant s'est produite

Lorsque l'option [État de la connexion utilisateur] est configurée dans l'Explorateur de projets [Alarmes/Événements] - [Journal des opérations]

Function | Destination | Sub Information | Description
SecurityStatus | - | Login | L'utilisateur est connecté
Logout | L'utilisateur n'est pas connecté
Login Error | Connexion impossible
Lock User | Compte utilisateur verrouillé
Unlock User | Compte utilisateur déverrouillé
success | Change Password | Mot de passe changé
Export Security | Données de sécurité exportées
Import Security | Données de sécurité importées
Add User | Utilisateur ajouté
Delete User | Utilisateur supprimé
échec | Change Password | Échec de la tentative de changer le mot de passe
Export Security | Échec de la tentative d'exporter les données de sécurité
Import Security | Échec de la tentative d'importer les données de sécurité
Add User | Tentative d'ajout d'un utilisateur, mais échec
Delete User | Tentative de suppression d'un utilisateur, mais échec
Déconnexion automatique | - | Déconnexion automatique car le délai configuré dans le champ [Déconnexion automatique] de la fonction de sécurité s'est écoulé

Lorsque l'option [Changement de date/heure] est configurée dans l'Explorateur de projets [Alarmes/Événements] - [Journal des opérations]

Function | Destination | Sub Information | Description
DateTimeChange | - | - | Données d'horloge de l'afficheur modifiées (date/heure)Données d'horloge

Lorsque l'option [Changement de langue] est configurée dans l'Explorateur de projets [Alarmes/Événements] - [Journal des opérations]

Function | Destination | Sub Information | Description
LanguageChange | - | - | Table de langues modifiée

Lorsque l'option [Démarrage/Arrêt/Redémarrage] est configurée dans l'Explorateur de projets [Alarmes/Événements] - [Journal des opérations]

Function | Destination | Sub Information | Description
RuntimeAction | - | Boot | Afficheur démarré
Shutdown | Arrêter l'exécution
Reboot | Exécution redémarrée

Lorsque l'option [Hardware Configuration] est configurée dans l'Explorateur de projets [Alarmes/Événements] - [Journal des opérations]

Function | Destination | Sub Information | Description
ShowConfigScreen | - | - | Écran Configuration du matériel affiché
ChangeConfigSetting | DateTime | - | Données d'horloge de l'afficheur modifiées (date/heure) sur l'écran Configuration du matériel
Touch | - | Son sur appui (activer/désactiver) modifié sur l'écran Configuration du matériel
Brightness | - | Luminosité ajustée sur l'écran Configuration du matériel
Ethernet1, Ethernet2 | (Nom de la propriété) | Paramètres Ethernet modifiés sur l'écran Configuration du matériel
Drivers | (Nom du pilote) | Paramètres de communication modifiés sur l'écran Configuration du matériel
(Nom de la vitesse de balayage) | - | Vitesse de balayage modifiée sur l'écran de configuration matérielle
(nom de la connexion FTP) | IP Address | Dans l'écran Configuration du matériel, l'adresse IP du serveur FTP a changé.
ConfigOperation | Eject | (Stockage externe) | Lancer le processus de stockage externe sur l'écran Configuration du matériel
Download | (Stockage externe) | Le téléchargement du projet à partir du stockage externe vers l'afficheur a été exécuté sur l'écran de configuration matérielle
Upload | (Stockage externe) | Le téléversement du projet à partir de l'afficheur vers le stockage externe a été exécuté sur l'écran de configuration matérielle
Shutdown | - | Exécution arrêtée sur l'écran Configuration du matériel
Reboot | - | Exécution redémarrée sur l'écran Configuration du matériel

Lorsque l'option [Transfert e projet] est configurée dans l'Explorateur de projets [Alarmes/Événements] - [Journal des opérations]

Function | Destination | Sub Information | Description
TransferProject | Download | (Nom d'utilisateur) | Le projet a été transféré vers l'afficheur
Upload | (Nom d'utilisateur) | Le projet a été transféré depuis l'afficheur
USB memory | (Nom d'utilisateur) | Le projet a été transféré vers la mémoire USB
via SD card | (Nom d'utilisateur) | Le projet a été transféré vers la carte SD

Lorsque [Connexion/déconnexion/échec de Web Viewer] est configuré à partir de l'Explorateur de projets [Alarmes/Événements] - [Journal des opérations]

Function | Destination | Sub Information | Description
RemoteAccessStatus | - | Connexion (adresse IP du client) | Utilisateur connecté au serveur. Remarque : le champ Changed Value affiche le nom de l'utilisateur.
- | Déconnexion (adresse IP du client) | Utilisateur déconnecté du serveur. Remarque : Lorsqu'un utilisateur est déconnecté, il est également enregistré comme une opération de déconnexion. Le champ Changed Value affiche le nom de l'utilisateur.
- | Erreur de connexion (adresse IP du client) | L'utilisateur a commis une erreur de connexion. Remarque : Les erreurs de connexion lors du verrouillage ne sont pas enregistrées dans le journal des opérations. Le champ Changed Value affiche le nom de l'utilisateur. Si l'utilisateur n'a pas de droits d'accès, ou si l'utilisateur n'existe pas, le champ Changed Value affiche ' - '.
- | Verrouillage | L'utilisateur est verrouillé du serveur. Remarque : le champ Changed Value affiche le nom de l'utilisateur. Si l'utilisateur n'a pas de droits d'accès, ou si l'utilisateur n'existe pas, le champ Changed Value affiche ' - '.
- | Verrouillage de récupération | Le verrouillage est terminé et l'utilisateur peut maintenant tenter de se connecter au serveur. Remarque : le champ Changed Value affiche le nom de l'utilisateur.

Lorsque [Opération de monopole] est configuré à partir de l'Explorateur de projets [Alarmes/Événements] - [Journal des opérations]

Function | Destination | Sub Information | Description
MonopolizeTouch | - | Verrouiller (*) * Lorsque vous utilisez la fonction de sécurité et que le client est verrouillé, affiche le nom de l'utilisateur connecté. Et lorsque le serveur est verrouillé, montre 'HMI'. Lorsque la fonction de sécurité est désactivée, affiche uniquement 'Verrouiller'. | Le client ou le serveur utilise la monopolisation tactile et verrouille l'écran.
- | Déverrouiller (*) * Lorsque vous utilisez la fonction de sécurité et que le client retourne le verrouillage, affiche le nom de l'utilisateur connecté. Et lorsque le serveur retourne le verrouillage, montre 'HMI'. Lorsque la fonction de sécurité est désactivée, affiche uniquement 'Déverrouiller'. | Le client ou le serveur a libéré la monopolisation tactile.

Lorsque l'option [Changements de propriété d'équipement] est configurée dans l'Explorateur de projets [Alarmes/Événements] - [Journal des opérations]

Function | Destination | Sub Information | Description
EquipPropertyChange | (Nom de la propriété d'équipement) | - | La valeur de la propriété d'équipement est modifiée. Remarque : Le champ Changed Value affiche une nouvelle valeur.