# Propriétés (Écran)

[ID d'écran]
Définissez l'ID de l'écran. Dans l'Explorateur de projets, il s'affiche comme S*****. Plage de valeurs de configuration :1 - 19999

[Commutateur de navigation]
Définissez le commutateur de navigation qui apparaît sur la navigation.

[Étiquette]
Sélectionnez l'étiquette des commutateurs de navigation à gauche et de navigation par icônes qui permettent d'accéder à l'écran actuel.
Remarque : Pour permettre l'affichage d'une étiquette sur le commutateur de navigation, dans l'écran Propriétés de la navigation à gauche ou de la navigation par icônes, la case [Afficher l'étiquette] doit être cochée. L'écran Propriétés apparaît lorsque [Conception d'écran] > [Écrans] est sélectionné dans l'Explorateur de projets. Prise en charge de la liaison des données : Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Texte de la table de langues] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Fichier original]
Sélectionnez l'image pour les commutateurs de navigation à gauche et de navigation par icônes qui permettent d'accéder à l'écran actuel. Cliquez sur les points de suspension [...] et sélectionnez l'image.
Remarque : Pour permettre l'affichage d'une image sur le bouton de navigation, dans l'écran Propriétés de la navigation de gauche ou de la navigation par icônes, la case [Afficher l'icône] doit être cochée. L'écran Propriétés apparaît lorsque [Conception d'écran] > [Écrans] est sélectionné dans l'Explorateur de projets. Le format pris en charge est *.png.

[Niveau de sécurité]
Définissez le niveau de sécurité du commutateur de navigation sur l'écran personnel, qui apparaît dans la navigation à gauche et la navigation par icônes. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas du niveau de sécurité de l'écran lui-même. En outre, ce paramètre ne s'applique pas aux commutateurs de navigation par curseur. Plage de valeurs de configuration :0 - 65535