# Fonctionnement des recettes

- Structure des données de recette
- Flux de travail des recettes
- Sélectionner des recettes
- Filtrer la liste de recettes (Propriété [Afficher le filtre])
- Comparaison des ingrédients aux données sur l'équipement externe
- Transition des données de recette

## Structure des données de recette

Vous pouvez créer plusieurs recettes et les gérer dans des groupes.

1 : Valeur de l’ingrédient

2 : Données de recettes

- Valeur de l’ingrédient : Données individuelles comportant une recette.
- Recette : ensemble de valeurs d’ingrédient. Les données de recette sont transférées à l'adresse de périphérique.
- Groupe de recettes : ensemble de recettes.
- Famille de recettes : ensemble de groupes de recettes.

Remarque : pour plus d’informations, voir Modèles/Fonctions pris en charge pour le nombre de valeurs d’ingrédient, de recettes et de groupes de recettes que vous pouvez créer.

## Flux de travail des recettes

1. Créez des recettes à l'aide du logiciel d'édition d'écrans.

   Remarque : à l’aide de la fonction Importer/Exporter, vous pouvez également modifier les recettes dans Excel ou un autre logiciel. Pour plus d'informations, voir

   Exportation et importation des recettes

2. Transférez le projet vers l'afficheur.

   Remarque :

   - Si la destination d’enregistrement d’une recette est définie sur [Interne], la recette est enregistrée dans la mémoire interne de l’afficheur. Pour plus d’informations sur la mémoire interne, voir
     Fonctions de mémoire/stockage disponibles
     Si vous voulez réduire l'utilisation de la mémoire interne, changez la destination d'enregistrement au stockage externe. Dans l’Explorateur de projets, sélectionnez [Contrôle] et dans la fenêtre Propriétés, modifiez l’option [Enregistrer dans].

   - Si la recette est enregistrée dans le stockage externe, connectez le stockage externe à l'afficheur.

3. Sélectionnez les recettes que vous voulez envoyer de l'afficheur vers l'équipement externe. Pour plus d'informations sur la sélection de recettes, consultez ce qui suit.
   Sélectionner des recettes

   Remarque : avant de transférer les recettes à l’équipement externe, vous pouvez comparer les différences dans les données à l’aide de l’objet Visionneuse d’ingrédients.

   Comparaison des ingrédients aux données sur l'équipement externe

4. Envoyez les recettes à l'équipement externe. Les données dans l'équipement externe sont remplacées.
   Transition des données de recette

Remarque : pour modifier les données de recette et l'étiquette de recette, voir ci-dessous.

Modification des recettes et de l'étiquette de recette

## Sélectionner des recettes

Il existe deux façons pour sélectionner des recettes.

- ### Sélectionnez la recette dans l'équipement externe :

Sélectionnez [Recette] ➞ [Commande], et en définissant des variables pour [ID de la famille de recettes], [ID du groupe de recettes] et [ID de la recette], vous pouvez utiliser l'équipement externe pour sélectionner les recettes. Vous pouvez configurer une commande de recette pour chaque projet.

Remarque : en associant les variables aux boutons et aux affichages numériques, vous pouvez également sélectionner des recettes sur l’afficheur.

- ### Sélectionnez la recette sur appui :

À l'aide d'un objet de liste déroulante de recettes, vous pouvez toucher pour sélectionner des recettes. Dans ce cas, il n'est plus nécessaire de configurer des variables pour sélectionner les recettes.

Remarque : En sélectionnant une recette dans l'objet Liste déroulante des recettes, les données de la recette sont lues dans le projet.

Transition des données de recette - 4 : Chargement

Dans la vidéo suivante, consultez Méthode de sélection de recette pour l'utilisation de l'objet de liste déroulante de recettes.

## Filtrer la liste de recettes (Propriété [Afficher le filtre])

Cochez la case [Afficher le filtre] pour filtrer la liste selon le texte saisi. Après avoir appuyé sur la liste déroulante de recettes, vous pouvez appuyez sur [Rechercher] en haut de la liste et saisir le texte pour le filtre.

Lors du filtrage des recettes à l'aide du texte, appuyez sur l'icône de recherche pour basculer entre les options de recherche.

| Caractère générique | Sensible à la casse
| Recherche de correspondances partielles (une partie de l'étiquette de recette) | -
| Recherche de correspondances à l'avant (faire correspondre les caractères au début de l'étiquette) | -
| Aucun caractère générique. Faire correspondre l'étiquette exacte, peu importe la casse. | -
| Aucun caractère générique. Faire correspondre l'étiquette exacte, y compris la casse. |

Remarque : le filtre est réinitialisé lors d'un changement d'écran.

### Exemple d'utilisation

Voici une descriptions de l'exécution des filtres.

1. Appuyez sur la liste de recettes pour afficher les éléments.

2. Dans le champ [Search], saisissez le texte pour trouver des correspondances dans la liste de recettes.

3. Dans cet exemple, saisissez '1', confirmez l'icône [Rechercher type] comme montré et la liste est filtrée comme suit.

4. Dans le champ [Search], saisissez 'RECIPE', changez l'icône [Rechercher type] comme montré, et la liste est filtrée comme suit.

5. Dans le champ [Search], saisissez 'RECIPE1LABEL', changez l'icône [Rechercher type] comme montré, et la liste est filtrée comme suit.

6. Dans le champ [Search], changez l'icône [Rechercher type] comme montré, et la liste est filtrée comme suit (aucune correspondance).

## Comparaison des ingrédients aux données sur l'équipement externe

Avant de transférer des recettes, vous pouvez utiliser l'objet de visionneuse d'ingrédients pour comparer les ingrédients sur l'afficheur aux valeurs d'équipement externe.

En exécutant l'opération [Comparer] la valeur d'adresse d'équipement s'affiche dans la colonne [Valeur comparée] de l'objet de visionneuse d'ingrédients. Vous pouvez configurer une couleur de police et une couleur d'arrière-plan différentes dans l'objet de visionneuse d'ingrédients lorsque les valeurs comparées sont identiques ou différentes.

Si les valeurs [Valeur] et [Valeur comparée] sont différentes, « X » s'affiche dans la colonne [Résultat comparé].

## Transition des données de recette

Pour transférer la recette sélectionnée aux équipements externes, vous devez configurer des scripts.

Selon l'opération sélectionnée dans Opération, la transition des données de recette est :

Nom | Description
A | Project File | Données enregistrées sur l'afficheur.
B | Working Memory | La mémoire du stockage temporaire des données de travail. Les données sont perdues si l'afficheur est mis HORS tension. La sélection d'une recette copie la recette enregistrée du projet dans cette mémoire.
1 | Send | Envoie une recette de l'afficheur vers l'équipement externe.
2 | Snapshot | Copie les données sur l'équipement externe vers l'afficheur. (Non enregistrées sur l'afficheur.)
3 | Compared | Compare les recettes sur l'afficheur (mémoire de travail) aux données de l'équipement externe.
4 | Load | Supprime les données lues à l'aide de l'option Snapshot ou les recettes modifiées à l'aide de l'objet de visionneuse d'ingrédients et les restaure avec les recettes enregistrées dans le projet.
5 | Save | Enregistre les données de projet lues à l'aide de l'option Snapshot ou les recettes modifiées à l'aide de l'objet de visionneuse d'ingrédients.
6 | Import | Importe les recettes à partir du stockage externe connecté à l'afficheur.
7 | Export | Exporte les recettes enregistrées sur l'afficheur vers le stockage externe connecté à l'afficheur.

Remarque :

- pour un script qui fait fonctionner la recette, voir ci-dessous.
  Script disponible à utiliser avec les recettes
- Pour plus d'informations sur l'importation ou l'exportation de recettes, consultez ce qui suit.
  Exportation et importation des recettes