# Propriétés (Clavier de chaîne système)

[Libellé de touche]
Définissez l'étiquette de la touche affichée.
Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Texte de la table de langues] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Type de police]
Sélectionnez la langue désirée pour les caractères utilisés sur le clavier.

[Détection du clavier tactile]
Sélectionnez le moment auquel le toucher clavier est détecté.
[Click] Touchez la touche, puis relâchez, à quel point le toucher est détecté. : Détecter le toucher Appuyer : la touche est appuyée Relâcher : la touche n'est pas appuyée Remarque : Pendant que la touche est appuyée et sans la relâcher, si vous déplacez votre doigt à l'extérieur de la zone de la touche, le toucher est annulé. Pendant que la touche est appuyée et que n'importe laquelle des actions suivantes a lieu, le toucher est annulé. L'objet ne s'affiche plus en raison d'un changement d'écran ou de contenu. La fonction de verrouillage est activé sur l'objet. L'utilisateur se déconnecte. Le projet est transféré. Runtime est arrêté. Runtime est redémarré. La fenêtre Windows active passe de l'application Runtime à une autre application. [Press] Touchez la touche, à quel point le toucher est détecté. : Détecter le toucher Appuyer : la touche est appuyée Relâcher : la touche n'est pas appuyée

[Largeur du clavier]
Cochez la case [Définir la largeur du clavier] pour spécifier la largeur (768...3840) du [Clavier de chaîne du système]. La hauteur du clavier est ajustée par rapport à la largeur du clavier.
Remarque : Si vous définissez une largeur de clavier supérieure à la largeur de l'écran, pendant le fonctionnement, la largeur du clavier est ajustée pour s'adapter à la largeur de l'écran.