# Stockage externe

Équipements de stockage externe pris en charge :

- Carte SD

- Mémoire USB

Pour consulter les restrictions relatives à l'utilisation du stockage externe, consultez Restrictions (Afficheur en cours d’exécution).

Hide Show

1. Stockage externe pris en charge
2. Précautions d'utilisation du stockage externe
3. Retrait du stockage externe

1. Lors de l'utilisation d'un équipement SP5000 Series Power Box, SP5000X Series, GP-4100 Series, ST6000 Series ou STM6000 Series
2. Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise)
3. Lors de l'utilisation d'un équipement Série IPC ou PC/AT

## Stockage externe pris en charge

#### Carte SD

Système de fichiers | SDHC
Capacité maximale | 32 Go

#### Mémoire USB

Système de fichiers | FAT32
Maximum | 2 To
Nombre de mémoires USB utilisées sur l'afficheur en même temps | 1

## Précautions d'utilisation du stockage externe

AVERTISSEMENT
IMPOSSIBLE DE SURVEILLER UN SYSTÈME OU UN PROCESSUS Si vous utilisez un dispositif de stockage externe pour la gestion des données de projet : Ne déconnectez pas l'équipement durant le fonctionnement de l'afficheur. Veillez à ce que le câble USB soit correctement branché. Le non-respect de ces directives peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

AVIS
perte de données Sauvegardez vos données régulièrement sur un dispositif de stockage externe. Lorsque vous accédez au contenu du stockage externe, n'éteignez pas l'afficheur, ne le réinitialisez pas et ne débranchez pas le stockage externe. Ne téléchargez pas les données d'écran (Envoyer le projet) à l'afficheur durant l'écriture de données sur le stockage externe. Lors du retrait de la carte CFast, veillez toujours à éteindre l'afficheur. Lors de l'installation du stockage externe, vérifiez la position avant et arrière du stockage externe et de ses connecteurs. Le non-respect de ces consignes peut provoquer des dommages matériels.

AVIS
perte de données Évitez d'exposer le stockage externe à de l'électricité statique ou à des ondes électromagnétiques Évitez d'exposer le stockage externe à des températures élevées, par exemple une exposition directe au soleil ou à des appareils de chauffage. Ne déformez pas le stockage externe. Ne faites pas tomber le stockage externe. Ne versez pas de liquide sur le stockage externe. Ne touchez pas les connexions sur l'afficheur. Ne démontez pas et ne modifiez pas le stockage externe. Le non-respect de ces consignes peut provoquer des dommages matériels.

AVIS
IACK de données Si vous connectez un ou plusieurs dispositifs USB à un afficheur via un concentrateur USB, utilisez un concentrateur USB avec alimentation externe. Le non-respect de ces consignes peut provoquer des dommages matériels.

## Retrait du stockage externe

Important :

- Ne retirez pas le stockage externe de l'afficheur lors d'un accès. Vous risquez d'endommager les données.
- Lorsque vous enregistrez les données suivantes sur le stockage externe spécifié dans le champ [Enregistrer dans], mettez l'afficheur hors tension avant de retirer le stockage externe.

- Alarme
- Journalisation des données
- Journal des opérations

Si vous retirez la mémoire externe avant de mettre l'afficheur hors tension, les données ci-dessus ne peuvent pas être recueillies même si la mémoire externe est réinsérée. Dans ce cas, redémarrez l'afficheur après avoir inséré la mémoire externe.

Pour retirer correctement un périphérique de stockage externe, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Hide Show

1. Lors de l'utilisation d'un équipement SP5000 Series Power Box, SP5000X Series, GP-4100 Series, ST6000 Series ou STM6000 Series
2. Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise)
3. Lors de l'utilisation d'un équipement Série IPC ou PC/AT

### Lors de l'utilisation d'un équipement SP5000 Series Power Box, SP5000X Series, GP-4100 Series, ST6000 Series ou STM6000 Series

Vous devez inclure l'écran Hardware Configuration dans votre projet pour retirer un dispositif de stockage externe de l'afficheur.

1. Ouvrez la configuration du matériel.
2. Cliquez sur [Eject] pour la carte SD/USB.
   → Le commutateur Éjecter devient grisé.

Remarque :

- Une fois la procédure de retrait de la Carte SD effectuée, le voyant d'accès à la Carte SD sur l'afficheur s'éteint. Vérifiez que le voyant est éteint, puis retirez la carte SD.
- Vous pouvez également supprimer une mémoire externe par l'opération [Équipement externe].
  Équipement externe

### Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise)

Vous ne devez effectuer aucune opération sous Windows avant de retirer le stockage externe de l'afficheur.

Assurez-vous que le stockage externe n'est pas accessible avant de retirer le stockage externe de l'afficheur.

Ne retirez pas le périphérique de stockage externe de l'afficheur lors d'un accès. Vous risquez d'endommager les données.

Remarque :

- Une fois la procédure de retrait de la Carte SD effectuée, le voyant d'accès à la Carte SD sur l'afficheur s'éteint. Vérifiez que le voyant est éteint, puis retirez la carte SD.
- Vous ne pouvez pas supprimer un stockage externe par l'opération [Équipement externe] ou l'écran Configuration du matériel.
  Équipement externe
  À propos de la configuration du matériel

### Lors de l'utilisation d'un équipement Série IPC ou PC/AT

Effectuez l'opération de suppression sur l'écran du bureau Windows avant de retirer le stockage externe.

Cliquez sur l'icône [Supprimer le périphérique en toute sécurité] , puis dans la liste des périphériques, cliquez sur le périphérique que vous voulez supprimer.
ou
Cliquez sur [Démarrer] , [Ordinateur], et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique que vous voulez supprimer, puis sur [Éjecter].
→ Windows affiche un message indiquant que vous pouvez retirer l'appareil en toute sécurité.

Remarque :

- Votre version de Windows est Windows 10 version 1809 ou ultérieure, vous n'avez pas à effectuer l'opération ci-dessus.
  Assurez-vous que le stockage externe n'est pas accessible avant de retirer le stockage externe de l'afficheur.
  Ne retirez pas le périphérique de stockage externe de l'afficheur lors d'un accès. Vous risquez d'endommager les données.
- Une fois la procédure de retrait de la Carte SD effectuée, le voyant d'accès à la Carte SD sur l'écran s'éteint. Vérifiez que le voyant est éteint, puis retirez la carte SD.
- Vous ne pouvez pas supprimer un stockage externe par l'opération [Équipement externe] ou l'écran Configuration du matériel.
  Équipement externe
  À propos de la configuration du matériel