# Enregistrer les journaux d'opérations

Lorsque le journal des opérations est activé, le journal est enregistré dans le champ [Enregistrer dans] défini.

[Enregistrer dans] | Description
[Mémoire de sauvegarde] | Les données sont stockées dans la mémoire de sauvegarde (SRAM) de l'afficheur.
[Carte SD] | Les données sont stockées sur la carte SD de l'afficheur.
[Stockage USB] | Les données sont stockées dans le stockage USB de l'afficheur.

Le journal des opérations est enregistré au format binaire.

Vous pouvez vérifier la taille des données à partir de l'Explorateur de projets en cliquant sur [Architecture du système] et en sélectionnant [Target01].

Pour calculer la taille des données, voir ci-dessous.

Calcul de la taille des données à enregistrer

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes pour le fonctionnement après avoir atteint le [Nombre maximum d'enregistrements].

- Arrêter la journalisation
- Remplacer les anciennes données et poursuivre la journalisation