# Propriété (tendance de bloc)

Hide Show

1. [Fonction] - [Basique]
2. [Fonction] - [Détail]
3. [Forme] - [Taille/Emplacement]

## [Fonction] - [Basique]

[Canaux]
Définissez le nombre de tendances affichées sur le graphique. Plage de valeurs de configuration : 1 - 32

[Variable] '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Variable'
Définissez la variable du tableau avec les données qui sont affichées dans le graphique. Sur le côté droit du champ, cliquez sur la case et sélectionnez [Variable].
Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Variable' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Variable]

[Couleur de segment]

[Type]
Sélectionnez le mode d'affichage des couleurs. -[Unie] : Affiche une couleur unie. -[Motif] : Afficher deux couleurs dans un motif.

Lorsque vous sélectionnez [Unie]Lorsque vous sélectionnez [Unie]

[Couleur]

[Valeur] '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Stroke.Color.Value' / '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Stroke.Color.ColorIndexEnabled'
Définissez le couleur d'affichage. À droite du nom de l'élément se trouve la couleur d'affichage actuelle. Cliquez sur la couleur d'affichage pour faire apparaître une palette de couleurs. Sélectionnez la méthode de configuration des couleurs, soit [ID] ou [RVB], qui apparaît en haut de la palette de couleurs. -[ID] : Dans la palette de couleurs, sélectionnez la couleur d'affichage que vous souhaitez utiliser. La couleur d'affichage est gérée à l'aide de l'ID. Bien que les numéros d'identification soient les mêmes entre les jeux de couleurs, car la couleur d'affichage dépend du jeu de couleurs, si vous changez le jeu de couleurs, la couleur d'affichage changera également. -[RVB] : Définissez le couleur d'affichage au format RVB. Sélectionnez dans la palette de couleurs ou saisissez la valeur RVB.
Remarque : Pour plus d'informations sur les jeux de couleurs, consultez ce qui suit. Jeu de couleurs Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal )].Stroke.Color.Value' / '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal )].Stroke.Color.ColorIndexEnabled' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Transparence] '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Stroke.Color.Transparency'
Définissez le niveau de transparence de la couleur d'affichage. Plage de valeurs de configuration : 0 - 100
Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal )].Stroke.Color.Transparency' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

Lors de la sélection de [Motif]Lors de la sélection de [Motif]

[Motif]
Sélectionnez le motif des couleurs d'affichage.

[Couleur]

[Valeur] '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Stroke.ForeColor.Value' / '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Stroke.ForeColor.ColorIndexEnabled' '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Stroke.BackColor.Value' / '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Stroke.BackColor.ColorIndexEnabled'
Définissez le couleur d'affichage. À droite du nom de l'élément se trouve la couleur d'affichage actuelle. Cliquez sur la couleur d'affichage pour faire apparaître une palette de couleurs. Sélectionnez la méthode de configuration des couleurs, soit [ID] ou [RVB], qui apparaît en haut de la palette de couleurs. -[ID] : Dans la palette de couleurs, sélectionnez la couleur d'affichage que vous souhaitez utiliser. La couleur d'affichage est gérée à l'aide de l'ID. Bien que les numéros d'identification soient les mêmes entre les jeux de couleurs, car la couleur d'affichage dépend du jeu de couleurs, si vous changez le jeu de couleurs, la couleur d'affichage changera également. -[RVB] : Définissez le couleur d'affichage au format RVB. Sélectionnez dans la palette de couleurs ou saisissez la valeur RVB.
Remarque : Pour plus d'informations sur les jeux de couleurs, consultez ce qui suit. Jeu de couleurs Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Stroke.ForeColor.Value' / '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Stroke.ForeColor.ColorIndexEnabled' '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Stroke.BackColor.Value' / '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Stroke.BackColor.ColorIndexEnabled' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Transparence] '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Stroke.ForeColor.Transparency' / '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Stroke.BackColor.Transparency'
Définissez le niveau de transparence de la couleur d'affichage. Plage de valeurs de configuration : 0 - 100
Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Stroke.ForeColor.Transparency' / '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Stroke.BackColor.Transparency' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Couleur de remplissage]

[Type]
Sélectionnez le mode d'affichage des couleurs. -[Aucun] : N'affiche aucune couleur. -[Unie] : Affiche une couleur unie.

Lorsque vous sélectionnez [Unie]Lorsque vous sélectionnez [Unie]

[Couleur]

[Valeur] '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Fill.Color.Value' / '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Fill.Color.ColorIndexEnabled'
Définissez le couleur d'affichage. À droite du nom de l'élément se trouve la couleur d'affichage actuelle. Cliquez sur la couleur d'affichage pour faire apparaître une palette de couleurs. Sélectionnez la méthode de configuration des couleurs, soit [ID] ou [RVB], qui apparaît en haut de la palette de couleurs. -[ID] : Dans la palette de couleurs, sélectionnez la couleur d'affichage que vous souhaitez utiliser. La couleur d'affichage est gérée à l'aide de l'ID. Bien que les numéros d'identification soient les mêmes entre les jeux de couleurs, car la couleur d'affichage dépend du jeu de couleurs, si vous changez le jeu de couleurs, la couleur d'affichage changera également. -[RVB] : Définissez le couleur d'affichage au format RVB. Sélectionnez dans la palette de couleurs ou saisissez la valeur RVB.
Remarque : Pour plus d'informations sur les jeux de couleurs, consultez ce qui suit. Jeu de couleurs Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Fill.Color.Value' / '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Fill.Color.ColorIndexEnabled' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Transparence] '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Fill.Color.Transparency'
Définissez le niveau de transparence de la couleur d'affichage. Plage de valeurs de configuration : 0 - 100
Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Fill.Color.Transparency' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Utiliser la plage globale]
Cochez cette case pour utiliser une plage d'affichage des données partagée par les graphiques comme plage d'affichage des données des canaux. Définissez la plage d'affichage des données partagée par les graphiques dans les champs [Plage globale min.] et [Plage globale max.]. Décochez la case pour utiliser la plage d'affichage des données dans chaque canal. Définissez la plage d'affichage des données pour les canaux dans les champs [Minimum] et [Maximum].

[Minimum] / [Maximum] '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Min' / '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Max'
Définissez la plage d'affichage des données qui peuvent être utilisées par le canal actuel. Plage de valeurs de configuration : -2147483648 - 2147483647
Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Min' / '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Max' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette]

[Visibilité] '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Visibility'
Cochez cette case pour afficher la tendance d'un canal.
Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].Visibility' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette]

[Format d'affichage]
Sélectionnez la forme des lignes sur une courbe de tendance.
[Ligne] [Carré] [Barre]

[Marque]
Sélectionnez la marque indiquée sur les lignes de la courbe de tendance.

[Élément de début] '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].StartElement'
Définissez le numéro du premier élément de la variable tableau à afficher sur le graphique. (Exemple) Pour afficher sur le graphique les éléments Var1[1] à Var1[5] d'une variable tableau, l'élément [1] étant le premier élément, définissez la valeur 1. Plage de valeurs de configuration : 0 - Nombre d'éléments dans la variable tableau sélectionnée dans le champ [Variable] moins 1
Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].StartElement’ Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette]

[Nombre de données affichées] '(nom de l'objet).Channels[(numéro de canal)].NumberOfData’
Définissez le nombre d'éléments d'une variable de tableau à afficher sur le graphique. (Exemple) Pour afficher sur le graphique les éléments Var1[1] à Var1[5] d'une variable tableau, définissez la valeur 5, qui est le nombre d'éléments de [1] à [5]. Plage de valeurs de configuration : 1 - 2000
Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(object name).Channels[(numéro de canal)].NumberOfData' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette]

[Épaisseur de segment]
Définissez la largeur des lignes sur la courbe de tendance. Plage de valeurs de configuration : 1 - 9

[Mode d'affichage] '(nom de l'objet).DisplayMode'
Sélectionnez le mode d'affichage. -[Complet] : Tous les canaux sont représentés dans la zone d'affichage du graphique. -[Mode Division] : La zone d'affichage du graphique est divisée pour afficher chaque canal.
[Complet] [Diviser] Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).DisplayMode' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette]

[Plage globale min.] / [Plage globale max.] '(nom de l'objet).GlobalRangeMin' / '(nom de l'objet).GlobalRangeMax'
Définissez la plage d'affichage des données partagée par les graphiques. Plage de valeurs de configuration : -2147483648 - 2147483647
Remarque : pour utiliser une plage d'affichage sur un canal individuel, décochez la case [Utiliser la plage globale] dans les propriétés du canal et définissez les valeurs [Minimum] et [Maximum]. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).GlobalRangeMin' / '(nom de l'objet).GlobalRangeMax' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette]

[Nombre de points de données]
Définissez le nombre d'éléments qui peuvent être affichés par le graphique. Plage de valeurs de configuration : 2 - 2000
Remarque : si le [Nombre de points de données] défini est inférieur au [Nombre de données à afficher], les éléments qui dépassent le [Nombre de points de données] ne sont pas affichés sur le graphique.

[Afficher uniquement les canaux] '(nom de l'objet).DisplayOnlyChannels'
Activer pour ne dessiner que les canaux, sans échelles ou étiquettes.
Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).DisplayOnlyChannels' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

## [Fonction] - [Détail]

[Afficher l'échelle horizontale]
Activez pour afficher l'échelle horizontale.

[Échelle horizontale]

[Position]
Sélectionnez la position de l'échelle horizontale.

[Division d'échelle majeure]
Définissez le nombre de divisions majeures pour l'ensemble de l'échelle. Plage de valeurs de configuration : 1 - 100

[Longueur d'échelle majeure]
Définir la longueur de chaque échelle majeure. Plage de valeurs de configuration : 0 - 100

[Division d'échelle mineure]
Définissez le nombre de divisions pour chaque division majeure. Plage de valeurs de configuration : 1 - 100

[Longueur d'échelle mineure]
Définissez la longueur des échelles mineures en pourcentage de la longueur des échelles majeures. Plage de valeurs de configuration : 0 - 100

[Afficher l'axe]
Cochez la case pour afficher l'axe de l'échelle horizontale.

[Afficher les lignes de grille]
Cochez cette case pour afficher les lignes droites en fonction des échelles sur l'axe horizontal.

[Échelles de données communes complètes]

[Afficher les lignes de grille]
Cochez cette case pour afficher les lignes droites en fonction des échelles sur l'axe vertical.

[Afficher l'étiquette de données]
Activez pour afficher l'étiquette de données. Remarque : Si la valeur affichée sur l'étiquette de données dépasse le nombre de chiffres défini dans [Integer Digits] (onglet [Fonction] → onglet [Détails] → [Mode complet] ou [Split Mode]), l'étiquette de données passe de la notation des nombres réels à la notation exponentielle.

[Afficher le nom du canal]
Cochez cette case pour afficher les noms des canaux.

[Mode complet]
Définissez le nombre d'échelles à afficher sur l'axe vertical du graphique. En fonction de la valeur définie, les paramètres de l'échelle apparaissent, Échelle 0, Échelle 1, et ainsi de suite.

[Source de données]
Sélectionnez la plage de valeurs pour les étiquettes de l'échelle numérique.

[Position de l'échelle]
Sélectionnez la position de l'échelle des données.

[Afficher l'échelle de données]
Cochez cette case pour afficher les échelles sur l'axe vertical du graphique.

[Division d'échelle majeure]
Définissez le nombre de divisions majeures pour l'ensemble de l'échelle. Plage de valeurs de configuration : 1 - 100

[Longueur d'échelle majeure]
Définir la longueur de chaque échelle majeure. Plage de valeurs de configuration : 0 - 100

[Division d'échelle mineure]
Définissez le nombre de divisions pour chaque division majeure. Plage de valeurs de configuration : 1 - 100

[Longueur d'échelle mineure]
Définissez la longueur des échelles mineures en pourcentage de la longueur des échelles majeures. Plage de valeurs de configuration : 0 - 100

[Afficher l'axe]
Cochez la case pour afficher l'axe de l'échelle de données.

[Format]
Sélectionnez le format d'affichage. -[Dec] -[Oct] -[Bin] -[Hex] -[BCD]

[Integer]
Définissez le nombre de chiffres à afficher pour la partie entière du numéro. Lorsque le nombre de chiffres de la valeur dépasse le nombre de chiffres défini, tous les chiffres de la valeur s'affichent sans tenir compte du nombre de chiffres défini. (Exemple) Lorsque la valeur est 12345 et que [Chiffres entiers] est 3, [12345] s'affiche. Si la valeur comporte moins de chiffres entiers, l'affichage dépend du paramètre [Suppression des zéros].
Plage de valeurs de configuration : Reportez-vous à ce qui suit. À propos des formats d'affichage (Affichage numérique)

[Nombre de décimales]
Définissez le nombre de décimales pour la valeur convertie. Plage de valeurs de configuration : 0 - 19

[Suppression des zéros]
Décochez la case pour ajouter '0' au début des valeurs afin de s'aligner sur le nombre de chiffres spécifié dans la propriété [Integer Digits]. (Exemple) Lorsque la valeur est 25 et que [Chiffres entiers] est 4 [Suppression des zéros] est désactivée : 0025 [Suppression des zéros] est activée : 25

[Association de chiffres]
Cochez cette case pour regrouper les chiffres des nombres entiers avec un symbole ou un espace. Les groupements changent en fonction du [Format] sélectionné. -[Dec] ou [BCD] : groupes de 3 chiffres séparés par des virgules. -[Hex] ou [Bin] : groupes de 4 chiffres séparés par des espaces. -[Oct] : groupes de 3 chiffres séparés par des espaces.

[Échelles de données communes divisées]

[Afficher l'échelle de données]
Cochez cette case pour afficher les échelles sur l'axe vertical du graphique.

[Position de l'échelle]
Sélectionnez la position de l'échelle des données.

[Afficher l'axe]
Cochez la case pour afficher l'axe de l'échelle de données.

[Afficher les lignes de grille]
Cochez cette case pour afficher les lignes droites en fonction des échelles sur l'axe vertical.

[Afficher l'étiquette de données]
Activez pour afficher l'étiquette de données. Remarque : Si la valeur affichée sur l'étiquette de données dépasse le nombre de chiffres défini dans [Integer Digits] (onglet [Fonction] → onglet [Détails] → [Mode complet] ou [Split Mode]), l'étiquette de données passe de la notation des nombres réels à la notation exponentielle.

[Afficher le nom du canal]
Cochez cette case pour afficher les noms des canaux.

[Mode Division]

[Division d'échelle majeure]
Définissez le nombre de divisions majeures pour l'ensemble de l'échelle. Plage de valeurs de configuration : 1 - 100

[Longueur d'échelle majeure]
Définir la longueur de chaque échelle majeure. Plage de valeurs de configuration : 0 - 100

[Division d'échelle mineure]
Définissez le nombre de divisions pour chaque division majeure. Plage de valeurs de configuration : 1 - 100

[Longueur d'échelle mineure]
Définissez la longueur des échelles mineures en pourcentage de la longueur des échelles majeures. Plage de valeurs de configuration : 0 - 100

[Format]
Sélectionnez le format d'affichage. -[Dec] -[Oct] -[Bin] -[Hex] -[BCD]

[Integer]
Définissez le nombre de chiffres à afficher pour la partie entière du numéro. Lorsque le nombre de chiffres de la valeur dépasse le nombre de chiffres défini, tous les chiffres de la valeur s'affichent sans tenir compte du nombre de chiffres défini. (Exemple) Lorsque la valeur est 12345 et que [Chiffres entiers] est 3, [12345] s'affiche. Si la valeur comporte moins de chiffres entiers, l'affichage dépend du paramètre [Suppression des zéros].
Plage de valeurs de configuration : Reportez-vous à ce qui suit. À propos des formats d'affichage (Affichage numérique)

[Nombre de décimales]
Définissez le nombre de décimales pour la valeur convertie. Plage de valeurs de configuration : 0 - 19

[Suppression des zéros]
Décochez la case pour ajouter '0' au début des valeurs afin de s'aligner sur le nombre de chiffres spécifié dans la propriété [Integer Digits]. (Exemple) Lorsque la valeur est 25 et que [Chiffres entiers] est 4 [Suppression des zéros] est désactivée : 0025 [Suppression des zéros] est activée : 25

[Association de chiffres]
Cochez cette case pour regrouper les chiffres des nombres entiers avec un symbole ou un espace. Les groupements changent en fonction du [Format] sélectionné. -[Dec] ou [BCD] : groupes de 3 chiffres séparés par des virgules. -[Hex] ou [Bin] : groupes de 4 chiffres séparés par des espaces. -[Oct] : groupes de 3 chiffres séparés par des espaces.

[Type de bip]
Sélectionner le son du bip sur appui. -[Aucun] : Aucun bip. -[Unique] : Un seul bip. [Continu] : bip continu. [Périodique] : bip à intervalles réguliers.

## [Forme] - [Taille/Emplacement]

[Emplacement]

[Gauche] / [Haut] '(nom de l'objet).Location.Left' / '(nom de l'objet).Location.Top'
Indiquez les coordonnées du bord supérieur gauche de l'objet. La partie supérieure gauche de l'écran de dessin est le point de départ des coordonnées. Plage de valeurs de configuration : -5000 - 10000
Défini lors du dessin d'objets éloignés des coordonnées de la grille, de la grille de défilement, de la grille uniforme, du panneau d'ancrage et du panneau d'empilement. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).Location.Left' / '(nom de l'objet).Location.Top' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Ligne] / [Colonne] '(nom de l'objet).Location.Row' / '(nom de l'objet).Location.Column'
Définissez l'emplacement d'un objet à placer avec des numéros de ligne et de colonne. La cellule en haut à gauche de l'écran de dessin est la ligne et la colonne de départ. 0 est le numéro de la ligne et de la colonne de départ. Plage de valeurs de configuration : 0 - 100
Défini lors du placement d'objets dans une grille ou une grille de défilement. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).Location.Row' / '(nom de l'objet).Location.Column' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Étendue de ligne] / [Étendue de colonne] '(nom de l'objet).Location.RowSpan' / '(nom de l'objet).Location.ColumnSpan'
Définissez l'étendue des lignes ou des colonnes lorsque vous souhaitez placer un objet sur plusieurs lignes et/ou colonnes. Plage de valeurs de configuration : 1 - 100
Défini lors du placement d'objets dans une grille ou une grille de défilement. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).Location.RowSpan' / '(nom de l'objet).Location.ColumnSpan' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Ancrage] '(nom de l'objet).Location.Dock'
Sélectionnez la direction dans laquelle vous souhaitez ancrer l'objet.
(La valeur entre parenthèses représente la valeur de la propriété source.) -[Gauche] (0) -[Haut] (1) -[Droite] (2) -[Bas] (3) Plage de valeurs de configuration : 0 - 3 Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).Location.Dock' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Largeur] / [Hauteur] '(nom de l'objet).Width / '(nom de l'objet).Height'
Définissez la largeur et la hauteur de l'objet. Par défaut, les valeurs sont placées entre parenthèses. Si vous modifiez la valeur d'autres paramètres (tels que l'alignement des objets, les marges), la valeur entre parenthèses est mise à jour en conséquence. Plage de valeurs de configuration : 1 - 5000
Remarque : Lorsque vous placez des objets sur une grille, une grille de défilement ou une grille uniforme, pour que l'objet s'aligne sur les bords de la grille, utilisez les valeurs par défaut de la largeur et de la hauteur. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. Notez que si la largeur et la hauteur conservent leurs valeurs par défaut, la valeur de la source de liaison est 0. '(nom de l'objet).Width' / '(nom de l'objet).Height' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Marge]

[Gauche] / [Droite] / [Haut] / [Bas]
Définissez les marges de l'objet. Les paramètres [Marge] dépendent des paramètres [Alignement de l'objet] et [Largeur]/[Hauteur]. Ce paramètre fonctionne conjointement avec [Alignement de l'objet]. Plage de valeurs de configuration : -1000 - 1000
Remarque : La marge ne fait pas partie de la zone de l'objet. Toucher sa marge n'est pas la même chose que toucher l'objet.

[Alignement de l'objet]

[Horizontal]
Sélectionnez l'option d'alignement horizontal. Lorsque l'objet est sur [Toile], [Défiler la toile], [Agrandir la toile], [Zone d'affichage], ce paramètre ne fonctionne pas. -[Gauche] : L'objet est aligné à gauche par rapport à la cible du dessin. La position de l'objet se déplace vers la droite de la valeur numérique définie dans la marge [Gauche]. La marge [Droite] est ignorée. -[Centre] : L'objet est aligné au centre par rapport à la cible du dessin. La position de l'objet se déplace vers la droite de la valeur numérique définie dans la marge [Gauche]. La marge [Droite] est ignorée. -[Droite] : L'objet est aligné à droite par rapport à la cible du dessin. La position de l'objet se déplace vers la gauche de la valeur numérique définie dans la marge [Droite]. La marge [Gauche] est ignorée. -[Étirer] : La largeur de l'objet est inférieure à la valeur définie dans [Largeur] par la valeur numérique définie dans les marges [Gauche] et [Droite].
Remarque : Lorsque l'objet [Largeur] est défini comme valeur par défaut (les valeurs sont entre parenthèses), l'alignement de l'objet est identique à [Étirer] même si vous sélectionnez une autre option que [Étirer].

[Vertical]
Sélectionnez l'option d'alignement vertical. Lorsque l'objet est sur [Toile], [Défiler la toile], [Agrandir la toile], [Zone d'affichage], ce paramètre ne fonctionne pas. -[Haut] : L'objet est aligné en haut par rapport à la cible du dessin. La position d'affichage de l'objet se déplace vers le bas de la valeur numérique définie dans la marge [Haut]. La marge [Bas] est ignorée. -[Milieu] : L'objet est aligné au milieu par rapport à la cible du dessin. La position d'affichage de l'objet se déplace vers le bas de la valeur numérique définie dans la marge [Haut]. La marge [Bas] est ignorée. -[Bas] : L'objet est aligné en bas par rapport à la cible du dessin. La position d'affichage de l'objet se déplace vers le haut de la valeur numérique définie dans la marge [Bas]. La marge [Haut] est ignorée. -[Étirer] : La hauteur de l'objet est inférieure à la valeur définie dans [Hauteur] par la valeur numérique définie dans les marges [Haut] et [Bas].
Remarque : Lorsque l'objet [Hauteur] est défini comme valeur par défaut (les valeurs sont entre parenthèses), l'alignement de l'objet est identique à [Étirer] même si vous sélectionnez une autre option que [Étirer].

[Visibilité] '(nom de l'objet).Visibility'
Sélectionnez l'état de visibilité de l'objet. Sur le côté droit du champ, cliquez sur la case pour sélectionner la propriété source de la fonction de visibilité. (La valeur entre parenthèses représente la valeur de la propriété source) -[Visible] (0) : Affiche l'objet. -[Masqué] (1) : Masque l'objet. La zone de l'objet est gérée. -[Réduit] (2) : Réduire l'objet. La zone de l'objet est également réduite. Vous pouvez modifier de façon dynamique la disposition de l'écran en réduisant les objets de la grille uniforme, du panneau d'empilage ou du panneau d'accueil. Plage de valeurs de configuration : 0 - 2
Remarque : Lorsque vous utilisez une propriété source de type BOOL, vous ne pouvez pas utiliser [Réduit]. Pour plus d'informations sur l'animation de visibilité et des exemples d'opération, reportez-vous à ce qui suit. Opération lorsque l'animation de visibilité est configurée Pour des exemples de configurations qui utilisent [Masqué], reportez-vous à ce qui suit. Affichage des fenêtres Pour des exemples de configurations qui utilisent [Réduit], reportez-vous à ce qui suit. Configuration d’un écran avec plusieurs sections Diviser un écran Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(nom de l'objet).Visibility' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Variable locale] [ Objet graphique] [ Cible] [ Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données