# Utilisation de l’historique des alarmes

Lorsque la variable BOOL de surveillance est activée (ou désactivée selon votre préférence de configuration) ou lorsque des données d'alarme sont écrites dans la variable de surveillance, les alarmes sont affichées ensemble avec la date et l'heure de déclenchement.

## Exemple d'opération

## Configuration du flux de travail

1. Ajouter des variables
2. Ajouter des groupes d'alarmes
3. Ajouter des alarmes
4. Configurer des composants

## Ajouter des variables

### Explorateur de projets : [Variables] ➞ [Toutes les variables]

Ajoutez les variables suivantes.

#### Propriétés de variable :

[Nom] | [Type de données]
Var1 | [BOOL]
Var2 | [INT]

## Ajouter des groupes d'alarmes

### Explorateur de projets : [Alarme/Événements] ➞ [Toutes les alarmes]

Ajoutez le groupe d'alarmes suivant.

#### Propriétés du groupe d'alarmes (Nom : AlarmGroup1) :

Valeur initiale

## Ajouter des alarmes

### Explorateur de projets : [AlarmGroup1] ➞ [Alarme booléenne]

Ajoutez l'alarme booléenne suivante.

#### Propriétés de l'alarme booléenne :

Ligne | Onglet | Propriété | Valeur
1 | [De base] | [Type d'alarme] | [HautHaut]
[Condition de déclenchement] |
[Variable] | [Variable] [Nom] : Var1
[Message] | Anomalie de pression.

### Explorateur de projets : [AlarmGroup1] ➞ [Alarme de niveau]

Ajoutez l'alarme Niveau suivante.

#### Propriétés de l'alarme de niveau :

Ligne | Onglet | Propriété | Valeur
1 | [De base] | [Message] | Anomalie de température.
[Type d'alarme] | [Haut]
[Valeur] | 80
[Bande morte] | 0
[Variable] | [Variable] [Nom] : Var2

## Configurer des composants

### Explorateur de projets : [Conception d'écran] ➞ [Écran] ➞ [Screen1]

Faites glisser et déposez les objets suivants de la [Bibliothèque d'objets] vers l'écran.

#### Objet Résumé d'alarmes (Nom : Propriétés (AlarmSummary1) : A-1

Tabulation | Sous-onglet | Propriété | Valeur
[Fonction] | [De base] | [Groupe d'alarmes] | AlarmGroup1
[Trier] | [Colonne] | [Date]
[Ordre] | [DESC]