# Relation entre la taille de l'écran et la grille

Lors de l'utilisation de la grille ou de la grille de défilement, s'il est impossible de diviser également la largeur de l'écran par le nombre de colonnes spécifié, le reste est appliqué aux colonnes existantes dans l'ordre à partir de la colonne gauche. De même, le reste après la division de l'écran par le nombre de lignes spécifié est appliqué aux lignes existantes, en ordre à partir de la première ligne.

(Exemple) Largeur de l’écran : 800, Hauteur de l’écran : 481, Grille Lignes : 3, Colonnes : 3

800 / 3 = 266, reste 2. Le reste est distribué entre les colonnes A et B.

481 / 3 = 160, reste 1. Le reste est appliqué à la première ligne.

Lors de l'utilisation de la grille uniforme, s'il est impossible de diviser également la largeur ou la hauteur de l'écran par le nombre de colonnes/lignes spécifié, les marges sont générées au côté droit et au bas de l'écran.