# Avant de transférer des projets

Cette section décrit ce que vous devez savoir avant de transférer.

Hide Show

1. Notes sur le transfert de projets
2. Lors du premier transfert du projet
3. Méthodes de transfert
4. Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC ou PC/AT.
5. Lors de l'utilisation d'un équipement Série IPC ou PC/AT

## Notes sur le transfert de projets

- Les données de la mémoire de sauvegarde (SRAM) sont effacées lors du transfert du projet.
- Avant de transférer un projet, un ensemble ou des données, sauvegardez d'abord le projet et les données de projet existants.
- Si l'option Journal des opérations est activée pour le projet précédent sur l'afficheur lorsque vous transférez le nouveau projet, vérifiez que l'espace disponible sur la mémoire de sauvegarde (SRAM) est suffisant pour les données journalisées à exporter. Sinon, les données sont supprimées.
- Avant d'effectuer le transfert, si vous ne vérifiez pas les catégories et les fonctionnalités prises en charge par l'afficheur, vous pouvez rencontrer des problèmes de performances sur l'afficheur.
  Liste des modèles pris en charge
- Pour le transfert sécuritaire de projets, voir ci-dessous.
  Cybersécurité
- Si vous exécutez le transfert lorsqu'un client Web Viewer est connecté, une opération de déconnexion n'est pas enregistrée dans le journal des opérations.
- Le transfert de projets est pris en charge soit du logiciel d'édition d'écran vers un afficheur, soit d'un afficheur vers un autre afficheur. Vous ne pouvez pas transférer un projet d'un afficheur vers le logiciel d'édition d'écran.
- Si l'afficheur ne parvient pas à accepter le projet lors d'une opération de transfert, utilisez le mode de récupération.
  Mode de récupération

## Lors du premier transfert du projet

Si vous transférez un projet pour la première fois, reportez-vous à ce qui suit.

Transfert d'un projet pour la première fois

## Méthodes de transfert

Les méthodes de transfert suivantes sont prises en charge. Pour la procédure de chaque méthode de transfert, vérifiez la destination de lien correspondante.

- Transfert d'un projet par Ethernet en IPsec
- Transfert d'un projet par câble USB
- Transfert d'un projet à l'aide du système de fichiers
- Transfert d'un projet par Ethernet

## Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC ou PC/AT.

Lorsque le filtre d'écriture (protection en écriture) est défini sur la carte système (lecteur C:), vous devez le désactiver avant de transférer un projet.

Ne modifiez pas le chemin du dossier [ProgramData] par défaut Windows.

## Lors de l'utilisation d'un équipement Série IPC ou PC/AT

### Précautions lors du transfert du projet vers une version différente de Runtime

Lors de l'utilisation d'un équipement Série IPC ou PC/AT, vous ne pouvez pas transférer les projets dans les conditions suivantes.

si vous transférez le projet dans la condition suivantes, le message d'erreur suivant apparaît dans le logiciel d'édition d'écrans.

Version de Runtime | Version du logiciel d'édition d'écrans | Message d'erreur
Version 3.1 ou antérieure | Version 3.1 Service Pack 1 ou plus récente | [Impossible d'effectuer la mise à jour à l'aide de l'opération de téléchargement. Utiliser le programme d'installation pour mettre à jour Runtime à la version la plus récente.]
Version 3.1 Service Pack 1B ou plus récente | Version 3.1 ou antérieure | [Le type d'écran est différent. Sélectionnez le type d'écran approprié et réessayez.]

Pour effectuer le transfert, Runtime doit être réinstallé avec la version qui ne s'applique pas aux conditions ci-dessus.

Installez l'application Runtime à partir du chemin suivant sur le support d'installation.

"\BLUE_Setup\BLUERuntime\BLUERuntime.exe"

Important :

- L'installation de l'application Runtime efface tout projet transféré antérieurement. Après l'installation, transférer les projets à nouveau.

- Si .NET Framework n'est pas déjà installé dans la destination de l'installation de Runtime ou que sa version est plus ancienne, .NET Framework est également installé. Après l'installation de .NET Framework, la destination de l'installation est redémarrée.

Remarque :

- Vous pouvez obtenir le programme d'installation à partir de :

https://www.proface.com/en/product/soft/blue/download

- Lors de l'installation de l'application Runtime, il n'est pas nécessaire de désinstaller l'application Runtime installée antérieurement.

### Pour un transfert sécuritaire (Signature de code SHA2)

Pour des raisons de sécurité, les signatures de code SHA2 sont utilisées pendant le transfert. Confirmez que votre environnement d'exploitation prend en charge SHA2. Sinon, exécutez le programme de mise à jour de la sécurité pour installer la signature de code SHA2.

#### Programme de mise à jour de la sécurité

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46148

#### Vérification si votre environnement prend en charge la signature de code SHA2

Dans le panneau de configuration, sélectionnez [Système et sécurité] - [Mise à jour Windows] - [Afficher l’historique des mises à jour]. Dans l’historique des mises à jour, confirmez les entrées dans [Security Monthly Quality Rollup for Windows 7] à compter d’octobre 2016. Si ces entrées apparaissent dans la liste, votre environnement prend en charge la signature de code SHA2.

##### Exemple d’historique des mises à jour (système d’exploitation 64 bits)

2016-10 Security Monthly Quality Rollup for Windows 7 pour les systèmes x64

##### Exemple d’historique des mises à jour (système d’exploitation 32 bits)

2016-10 Security Monthly Quality Rollup for Windows 7