# Vue d'ensemble

Lorsqu'une erreur se produit pour une variable surveillée (par exemple, si une variable passe de ON à OFF, ou si une valeur est en dehors de la plage spécifiée), une alarme s'affiche sur l'afficheur. Vérifiez le message d'alarme, la date et l'heure auxquelles une alarme est déclenchée/récupérée et d'autres informations sur l'alarme.

AVERTISSEMENT
IMPOSSIBLE DE SURVEILLER UN SYSTÈME OU UN PROCESSUS Ne concevez pas l’application IHM pour prendre des mesures pour les alarmes critiques. Surveillez les alarmes critiques sur l’équipement externe responsable des mesures correctives. Le non-respect de ces directives peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.