# Recette

L'opération Recette effectue différentes tâches sur la recette définie par l'ID de contrôle de recette spécifié.

##### Bloc

##### Texte

createRecipe();
1

1 : Opération

[Create] | ##### Bloc [Create] ##### Texte 'createRecipe' | Créer une nouvelle recette dans le groupe de recettes défini.
[Delete] | ##### Bloc [Delete] ##### Texte 'deleteRecipe' | Supprimer la recette définie.
[Save] | ##### Bloc [Save] ##### Texte 'saveRecipe' | Enregistre les recettes modifiées dans la recette sélectionnée.
[Load] | ##### Bloc [Load] ##### Texte 'loadRecipe' | Supprime les recettes modifiées et restaure les valeurs enregistrées originales.
[Send] | ##### Bloc [Send] ##### Texte 'sendRecipe' | Envoie les recettes à l'équipement externe. ##### Bloc
[Snapshot] | ##### Bloc [Snapshot] ##### Texte 'takeRecipeSnapShot' | Copie la valeur de l'équipement sur l'afficheur. Remarque : Enregistrez la valeur de l'équipement pour mettre à jour les données de recette sur l'afficheur.
[Compare] | ##### Bloc [Compare] ##### Texte 'compareRecipe' | Compare la valeur de l'équipement et les données de recette des afficheurs.
[Export] | ##### Bloc [Export] ##### Texte 'exportRecipe' | Exporter les données de recette vers un fichier externe.
[Import] | ##### Bloc [Import] ##### Texte 'importRecipe' | Importer les données de recette vers un fichier externe. Remarque : Si le format du fichier est incorrect, vous ne pouvez pas l'importer. Exportation et importation des recettes

## Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise)

AVIS
PERTE DE DONNÉES Ne mettez pas l'équipement hors tension durant l'écriture de données si le dispositif de stockage n'est pas protégé par un filtre de protection en écriture. Désactivez les paramètres de filtre d'écriture avant de démarrer l'application d'exécution. Le non-respect de ces consignes peut provoquer des dommages matériels.

Remarque : Si vous exportez des recettes lorsque le filtre en écriture est activé sur la carte du système (lecteur C:\), les données ne seront pas enregistrées.