# Mantenere i dati di Runtime dopo il trasferimento

Quando le informazioni dell'utente e le impostazioni Ethernet del visualizzatore non corrispondono a quelle del software di modifica schermata, è possibile scegliere se mantenere i dati di run-time o di sovrascriverli durante l'operazione di trasferimento.

Nelle operazioni di trasferimento Ethernet o USB, quando le impostazioni di allarme, registrazione dei dati o registro delle operazioni del visualizzatore corrispondono al software di modifica schermata, è possibile scegliere di mantenere o cancellare i dati di runtime.

Nota: per informazioni sui modelli che supportano questa funzione, vedere quanto segue.
Elenco modelli supportati/caratteristiche

## Quando si usa il trasferimento Ethernet o USB

La finestra di dialogo [Gestore del download] si visualizza durante il processo di trasferimento. Per ogni voce, selezionare se mantenere i dati di run-time, sovrascriverli o cancellarli.

Protezione:

È possibile mantenere o sovrascrivere quanto segue quando le informazioni dell'utente non corrispondono tra il software di modifica schermata e il runtime.

[Gestione utente]

Valore dei dati:

È possibile mantenere o cancellare i dati di registro applicabili quando tutti i seguenti elementi corrispondono tra il software di modifica schermata e il runtime.

- La versione del software di modifica schermata e la versione del runtime sono identiche

- Il file di progetto è lo stesso, indipendentemente dalle modifiche del contenuto

- Le impostazioni degli allarmi, dei dati di registro e del registro di funzionamento sono le stesse

- Le impostazioni del dispositivo esterno sono le stesse (si applica solo ai dati di registro degli allarmi)

[Registrazione dei dati]

[Dati registro allarmi]

[Dati del registro delle operazioni]

Nota: Se si sceglie di mantenere le impostazioni del registro operazioni, i registri registrati in passato vengono mantenuti. Di conseguenza, se si trasferisce un file di progetto diverso, i registri del passato potrebbero non corrispondere al contenuto del file di progetto.

Esempio:

Trasferimento di un progetto che non ha l'interruttore1, anche se i dati del registro operazioni che hanno toccato l'interruttore1 sono stati mantenuti.

Dati di configurazione:

È possibile mantenere o sovrascrivere quanto segue quando le impostazioni Ethernet non corrispondono tra il software di modifica schermata e il runtime. Quando si utilizzano le serie ST6000 e STM6000, è possibile mantenere o cancellare la memoria locale.

[Ethernet1]

[Ethernet2]

[Memoria locale]

Nota:

- Se la voce non può essere mantenuta, l'opzione [Mantieni] è disattivata.
- Per mantenere tutti i dati di run-time, selezionare [Tutti i dati].

## Quando si usa il trasferimento del File system

A differenza delle operazioni di trasferimento Ethernet e USB, il trasferimento del File system richiede la definizione di alcune proprietà nel software di modifica schermate. Nelle impostazioni predefinite, quando si esegue l'operazione di trasferimento del File di sistema, se i dati di esecuzione non corrispondono al software di modifica schermate, i dati di esecuzione vengono mantenuti. Per sovrascrivere i dati di runtime, cambiare le seguenti impostazioni:

1. Nella finestra Esplora progetti, selezionare [Architettura del sistema] e fare clic su [Target01].
2. Nella finestra Proprietà, andare alla scheda [Avanzato] ➞ scheda [Impostazioni] ➞ [Preferiti] ➞ [Conservare i dati runtime per il download del file system] e deselezionare le caselle di controllo [Gestione utente] (informazioni utente) e [Impostazioni Ethernet].
3. Eseguire l’operazione di trasferimento del File system. Il visualizzatore ora è impostato per sovrascrivere i suoi dati di runtime durante il trasferimento.
4. La volta successiva che si esegue l'operazione di trasferimento del File di sistema, se i dati di runtime non corrispondono al software di modifica schermate, i dati di runtime vengono sovrascritti.

Nota:

- Anche se si può configurare un progetto per mantenere la gestione dell’utente e le impostazioni Ethernet, a volte i dati di runtime non si possono conservare durante il trasferimento. In questi casi, selezionare la casella di controllo Finestra di conferma per confermare come gestire i dati di runtime.
- Le impostazioni [Gestione utente], [Impostazioni Ethernet] e [Finestra di conferma] si possono modificare anche sul visualizzatore.
- Le informazioni utente vengono conservate se si esegue il trasferimento del progetto tramite cavo Ethernet o USB e si aggiorna la versione runtime dalla 3.2 o successiva alla 3.1 SP1B o precedente. Ad ogni modo, le informazioni utente vengono cancellate quando si esegue il trasferimento del file system di un progetto e si aggiorna il runtime da 3.1 SP1B o precedente a 3.2 o successivo.
- I dati di allarme, i dati di registrazione e il registro operazioni non possono essere mantenuti.