# Informazioni sulla configurazione hardware

Configurazione Hardware consente di accedere alle impostazioni del sistema e ad altre funzioni.

Prima di utilizzare il visualizzatore, per prima cosa definire le sue impostazioni con Configurazione Hardware.

Visualizzazione di Configurazione Hardware

Elenco di configurazioni

## Visualizzazione di Configurazione Hardware

Ci sono due modi per visualizzare la schermata Configurazione Hardware

### Visualizzazione con i comandi gestuali tattili

Entro 0,5 secondi toccare gli angoli in alto a destra e in basso a sinistra, oppure gli angoli in alto a sinistra e in basso a destra (dentro l’area di 40 pixel) dello schermo.

Nota:

- Quando si utilizza la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model) o la serie IPC, si hanno 5 secondi per toccare gli angoli in alto a destra poi in basso a sinistra, oppure in alto a sinistra e poi in basso a destra.

- Quando si imposta il [Livello di protezione] nel software di modifica schermate, solo gli utenti che soddisfano il livello di protezione specificato possono utilizzare i comandi gestuali tattili per visualizzare Configurazione Hardware. Se si utilizzano i comandi gestuali tattili per provare ad accedere a Configurazione Hardware e il livello di protezione non è sufficiente, compare una finestra di messaggio da cui si può accedere con un altro utente.
  Se il [Livello di protezione] di Configurazione Hardware è impostato a 0, possono accedere tutti.

- Nel software di modifica schermate, se [Configurazione Hardware Display] è disattivato, non si possono usare i comandi gestuali tattili per visualizzare la schermata Configurazione Hardware. Per poter visualizzare Configurazione Hardware mentre ci si trova in questo stato, disegnare un oggetto di Configurazione Hardware sullo schermo o sul contenuto. Senza la capacità di visualizzare la schermata Configurazione Hardware, potrebbe non essere possibile eseguire il trasferimento Ethernet.
  (Per eseguire il trasferimento Ethernet, occorre agire sia sul software di modifica schermate e sia sulla schermata Configurazione Hardware.)

- Le impostazioni [Configurazione Hardware Display] e [Livello di protezione] si applicano quando si usano i comandi gestuali tattili per visualizzare la schermata Configurazione Hardware. Tali impostazioni non si applicano agli oggetti Configurazione Hardware nella schermata.

- Individuare le impostazioni [Livello di protezione] e [Configurazione Hardware Display] nel modo seguente.

1. 1. Nella finestra Esplora progetti, da [Architettura del sistema] fare clic su [Target01].

   2. Nella finestra Proprietà, andare alla scheda [Funzione] ➞ scheda [Opzioni] ➞ [Preferiti].
      Impostazioni target

### Visualizzazione con un oggetto di Configurazione Hardware sullo schermo

Si può accedere a Configurazione Hardware anche disegnando un oggetto di Configurazione Hardware sullo schermo.

## Elenco di configurazioni

Il contenuto disponibile nell’oggetto Configurazione Hardware viene chiamato Schermata Configurazione Hardware.

Per lo Schermo della configurazione hardware sono disponibili le impostazioni e operazioni seguenti.

- Regolazione dell’orologio
- Disattivazione del suono al tocco
- Calibrazione del pannello tattile
- Regolazione della luminosità
- Configurazione delle impostazioni Ethernet
- Configurazione delle impostazioni delle connessioni FTP
- Configurazione le velocità di scansione
- Definizione impostazioni di comunicazione del dispositivo esterno
- Rimozione memoria esterna
- Verifica delle informazioni della versione
- Esecuzione del download e upload dei progetti
- Eseguire lo spegnimento e la riattivazione del Runtime
- Visualizzazione del Registro operazioni
- Visualizzazione dell'errore di sistema
- Configurazione di Pro-face Connect