表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※2 | 7A | Schneider Electric製D-Shellアダプタ 110 XCA 203 00 + Schneider Electric製RS232通信用ケーブルRJ45 to RJ45 110 XCA 282 01(1m)または110 XCA 282 02(3m)または110 XCA 282 03(6m) | ケーブル長：9.5m以内
7D | Schneider Electric製XBT ZG919 + Schneider Electric製XBT Z9711 |
GP-4115 (COM1) | 7B | 自作ケーブル | ケーブル長：9.5m以内

※2RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COMポートについて