## シンボルファイル

PLCシンボルファイルには、接続機器設定ツールの記号と変数が含まれています。

BLUEでは次の設定ツールがサポートされています。

メーカー | ドライバー | ファイルタイプ | 使用可能デバイス
Beckhoff Automation GmbH | Beckhoff TwinCAT ADS/AMS | TwinCAT TPY File (.tpy) | 使用可能デバイス
CoDeSys Automation Alliance | CoDeSys V3 Ethernet | SoMachine Symbol File (.XML) | 使用可能デバイス
SoMachine Motion Symbol File (.XML) | 使用可能デバイス
オムロン株式会社 | CS/CJ/NJシリーズEtherNet/IP | Omron Clipboard Copy Symbols (.TXT) | 使用可能デバイス
Rockwell Automation, Inc. | EtherNet/IP | Rockwell L5K File (.L5K) | 使用可能デバイス
Rockwell CSV File (.CSV) | 使用可能デバイス
Schneider Electric SA | Modbus SIOマスター | SoMachine Basic File only MODBUS (.SMBP) | 使用可能デバイス
Modbus TCPマスター | SoMachine Basic File only MODBUS (.SMBP) | 使用可能デバイス
XVM Unity-Pro File (.XVM) XSY Unity-Pro File (.XSY) XVM EcoStruxure Control Expert File (.XVM) XSY EcoStruxure Control Expert File (.XSY) | 使用可能デバイス
PacDrive | SoMachine Motion Symbol File (.XML) PacDrive EPAS-4 Symbol File (.SYM_XML) | 使用可能デバイス
Machine Expert Network | SoMachine Symbol File (.XML) | 使用可能デバイス
SoMachine Motion Symbol File (.XML) | 使用可能デバイス
Siemens AG | TIA Portalイーサネット | Project file (.ap**) | 使用可能デバイス

シンボルのインポート手順については、以下を参照してください。
接続機器からのシンボルのインポート