プログラミングソフトウェアにより作成されたプロジェクトからタグデータをインポートできます。

データタイプ | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
BOOL | Single | <TAGNAME> | - | - | ※1
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGMNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
BYTE SINT USINT | Single | - | <TAGNAME> |  | ※1
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
INT UINT WORD | Single | - | <TAGNAME> | ※1
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
DINT UDINT DWORD | Single | - | <TAGNAME> | ※1
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
DATE REAL TIME TOD TIME_OF_DAY | Single | - | <TAGNAME> |  | ※1
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
DATE_AND_TIME DT | Single | - | <TAGNAME> | - | ※1
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
STRING | Single | - | <TAGNAME> | - | ※1
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
LINT LWORD ULINT | Single | - | <TAGNAME> | - |
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
LREAL | Single | - | <TAGNAME> | - |
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
LTIME | Single | - | <TAGNAME> | - |
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
WSTRING | Single | - | <TAGNAME> | - |
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]

※1<TAGNAME>: 構造体を参照する場合、TagNameは構造体の名前を含みます。 Tag Nameの最大文字数は、区切り文字と要素を含み、255です。
使用例)
BOOL type single symbol "BOOLSYMBOL"
BOOL type 1D Array "BOOL1D[10]"
WORD type 2D Array "WORD2D[10,10]"
UDINT type 3D Array "UDINT3D[0,1,2]"
STRING in User Defined Structure [STRUCT001] "STRUCT001.STRINGSYM"

MEMO

- 接続機器からは必要なタグのみエクスポートしてください。配列の要素数が 32768を超えた場合、接続機器から配列をエクスポートしないでください。
- 接続機器のタグに対応する表示器で、同じデータタイプとサイズを使用してください。
- タグのインポート手順については、以下を参照してください。
  接続機器からのシンボルのインポート
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語