# キーパッド

このセクションでは、表示器に表示されるキーパッドを設定する方法を説明します。キーパッドで使用する言語を設定できます。

## テンキーパッド設定

テンキーパッド設定の指定は、次の手順に従います。

1. プロジェクトエクスプローラーウィンドウで、[作画] ➞ [キーパッド] に移動し、[システムテンキーパッド] をクリックします。
2. プロパティウィンドウの [基本] タブに移動し、以下のプロパティを設定します。

   プロパティ | 説明
   [レイアウト] | キーパッドのレイアウトを設定します。
   [電卓] | [電話]
   [フォントの種類] | キーパッドで使用する文字の言語を選択します。
   [Detect Keypad Touch] | キーパッドのタッチを検出するタイミングを選択します。 [Click] キーをタッチした後に離した時点でタッチが検出されます。 : タッチの検出 Press: キーが押されています Release: キーは押されていません MEMO: キーを押したまま離さずに指をキーの外側に移動させると、タッチはキャンセルされます。 キーを押している間に以下のいずれかが発生すると、タッチはキャンセルされます。 画面またはコンテンツの変更により、オブジェクトが表示されなくなった。 オブジェクトのインターロック機能が有効になった。 ユーザーがログアウトした。 プロジェクトファイルが転送された。 ランタイムがシャットダウンした。 ランタイムが再起動した。 Windows のアクティブなウィンドウが、ランタイムアプリケーションから別のアプリケーションに変わった。 [Press] キーをタッチした時点でタッチが検出されます。 : タッチの検出 Press: キーが押されています Release: キーは押されていません

   MEMO:[システムテンキーパッド] 設定の残りのフィールドは、キーのラベル設定用です。

## キーボード設定

キーボード設定の指定は、次の手順に従います。

1. プロジェクトエクスプローラーウィンドウで、[作画] ➞ [キーパッド] に移動し、[システム文字列キーパッド] をクリックします。
2. プロパティウィンドウの [基本] タブに移動し、以下のプロパティを設定します。

   プロパティ | 説明
   [フォントの種類] | キーパッドで使用する文字の言語を選択します。
   [Detect Keypad Touch] | キーパッドのタッチを検出するタイミングを選択します。 [Click] キーをタッチした後に離した時点でタッチが検出されます。 : タッチの検出 Press: キーが押されています Release: キーは押されていません MEMO: キーを押したまま離さずに指をキーの外側に移動させると、タッチはキャンセルされます。 キーを押している間に以下のいずれかが発生すると、タッチはキャンセルされます。 画面またはコンテンツの変更により、関連するオブジェクトが表示されなくなった。 関連するオブジェクトがインターロックされた。 ユーザーがログアウトした。 プロジェクトファイルが転送された。 ランタイムがシャットダウンした。 ランタイムが再起動した。 Windows のアクティブなウィンドウが、ランタイムアプリケーションから別のアプリケーションに変わった。 [Press] キーをタッチした時点でタッチが検出されます。 : タッチの検出 Press: キーが押されています Release: キーは押されていません
   [キーパッドの幅] | [キーパッドの幅を設定] チェックボックスにチェックを入れると、[システム文字列キーパッド] の幅 (768...3840) を指定できます。キーパッドの幅に対してキーパッドの高さが調整されます。 MEMO: キーパッドの幅を画面の幅よりも大きく設定した場合、操作時にキーパッドの幅が画面の幅に合うように調整されます。

   MEMO:

   - [システム文字列キーパッド] 設定の残りのフィールドは、キーのラベル設定用です。

   - ポップアップキーパッドでタッチスクリーンを使用してテキストを入力する場合、入力したテキストが選択した変数の [バイト数] の数より少ないと、残り領域に Null (0x00) が格納されます。

### Microsoft IME による日本語入力の設定

SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル)、IPC シリーズ、PC/AT のキーパッドで日本語を入力する場合は、以下の Microsoft IME 設定を確認してください。

- Microsoft IME の互換性設定を有効にします。この設定を無効にすると、キーレイアウトをひらがなから QWERTY に変更したときにキーパッドで日本語を入力できなくなります。(この問題は、Windows 10 バージョン 2014 以降で発生します。)
- 予測入力設定を無効にします。この設定を有効にすると、予測候補のポップアップによりキーパッドのキーを押すことができません。

次の手順で Microsoft IME の設定を変更できます。

1. Windows のタスクバーにある検索ボックスに「IME」と入力し、検索結果から [日本語 IME 設定] をクリックします。
2. [全般] をクリックします。
3. [予測入力] は [オフ] を選択します。
4. [互換性] の [以前のバージョンの Microsoft IME を使う] を有効にします。