# プロパティ (USB バーコードリーダー)

システム設定で USB バーコードリーダーの詳細を設定できます。

1. プロジェクトエクスプローラーウィンドウの [システム設定] に移動し、[アクセサリ] をクリックします。

2. システム設定編集画面ツールバーの [USB バーコードリーダー] をクリックします。

3. プロパティウィンドウで、以下のプロパティを設定します。

## 基本

[保存先]

USB バーコードリーダーで読み取ったデータの保存先を選択します。[オブジェクト] または [変数] を選択します。

[読み取り文字列]

USB バーコードリーダーで読み取ったデータ用に内部の STRING 変数を設定することができます。[保存先] で [変数] を選択した場合のみ設定できます。

[読み取り文字列 (バイト数)]

文字数をカウントするには、内部の整数変数をカウント値の保存先として設定します。[保存先] で [変数] を選択した場合のみ設定できます。

[キーコード]

キーボードレイアウトを選択します。[English 101] または [Japanese 106] を選択します。