# 配色

表示色を設定する際に、色の設定方法として [ID] を選択できます。

カラーパレットから使用する表示色を選択します。表示色は ID で管理されています。ID は各配色で共通ですが、配色により表示色が異なるため、運転中に配色を変更すると表示色も変更されます。

[ツールチェスト] の [配色] で配色を変更できます。

MEMO: 表示器のソースプロパティでも配色を変更できます。
(表示器名).Preferences.ColorSetID

[配色] | 表示器のソースプロパティの値 (表示器名).Preferences.ColorSetID | カラーパレット
[ダークブルー] | 1 |
[ライトブルー] | 2 |
[ライトグリーン] | 3 |
[シンプルグリーン] | 4 |
[ダークシルバー] | 5 |
[アラーム] | 6 |
[テスト] | 7 |
[ユニバーサル] | 8 |
[プラズマ] | 9 |
[ハイコントラスト] | 10 |

## 配色によるオブジェクトのデフォルト色

各配色は以下の 6 つのカテゴリーに分類されています。オブジェクトやステートには、デフォルトで各カテゴリーの色が設定されています。

番号 | カテゴリー | 説明
1 | 通常 | 通常状態のオブジェクト
2 | 操作 | スイッチが押された時などの操作状態
3 | アラーム | アラーム状態
4 | エラー | エラー状態
5 | 完了 | アラームが復旧したり、操作が正常に完了したなどの完了状態
6 | 未定義 | デフォルト色として使用されていないその他の色