# 操作待機

操作待機トリガーは、設定された時間内にタッチ操作がなかったときにオペレーションを実行します。

##### ブロック

##### テキスト

onInactive(1, ()=>{
1
});

1: 分

(例)

1. 2 つの画面 (Screen1 と Screen2) を追加し、Screen2 の名前を「スクリーンセーバー」と変更します。
2. スクリーンセーバー画面にイメージオブジェクトを追加し、[画像ファイル] で画像を選択します。
3. Screen1 のスクリプト編集画面に操作待機トリガーを追加し、アイドル時間 (min) を設定します。
4. 画面切替オペレーションを追加します。
5. 定数値を追加し、[Int] を選択して 2 を設定します。

→ 表示器では、設定された時間中ユーザーがアクティブでない場合、スクリーンセーバー画面が表示されます。

##### ブロック

##### テキスト

onInactive(1, ()=>{

changeScreen(2);

});