# プロパティ (ロギンググループ)

[最大レコード] 'DataLogging.(ロギンググループ名).MaxRecord'
保存するロギングデータの量を設定します。ロギングデータが設定した値を超えると、[[保存先] に空き容量がないときの操作] に指定した処理が実行されます。 設定可能範囲: 0 - 2147483647
MEMO: 保存できるロギングデータの量は、保存場所の容量によって異なります。ロギングデータのデータサイズの詳細については、以下を参照してください。 保存するデータサイズの計算 [最大レコード] 数の目安は、以下を参照してください。 データ収集の条件 データバインディング対応: バインディングソースとして使用する場合、以下を参照してください。 DataLogging.(ロギンググループ名).MaxRecord データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[条件の種類]
ロギングデータを収集する条件を選択します。 -[値の変更]: 変数値が変更されるとロギングデータが収集されます。 -[周期]: 定期的にロギングデータが収集されます。 -[スクリプト]: [データロギング] オペレーションが実行されるとロギングデータが収集されます。
MEMO: [データロギング] の詳細については、以下を参照してください。 データロギング

[条件の種類] で [値の変更] を選択した場合。[条件の種類] で [値の変更] を選択した場合。

[実行条件]
ロギングデータを収集する条件を選択します。 -[ON]: [トリガー変数] に設定された BOOL 型変数の値が ON になるとロギングデータが収集されます。 -[OFF]: [トリガー変数] に設定された BOOL 型変数の値が OFF になるとロギングデータが収集されます。 -[変更時]: [トリガー変数] に設定された変数の値が変更されるとロギングデータが収集されます。

[トリガー変数]
ロギングデータの収集を制御する変数を設定します。 プロパティのマークをクリックして [変数] を選択します。
データバインディング対応: バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ 変数] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[条件の種類] で [周期] を選択した場合。[条件の種類] で [周期] を選択した場合。

[頻度]
ロギングデータを収集する頻度を設定します。 設定可能範囲: 1 - 100

[単位]
ロギングデータを収集する周期の単位を選択します。 -[秒] -[分] -[時] -[100 ms]

[インターロック]
ロギングデータの収集を停止するための BOOL 型変数を設定します。変数値が ON の場合、ロギングデータの収集が停止します。 プロパティのマークをクリックして [変数] を選択します。
データバインディング対応: バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ 変数] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[データのエクスポート]

[有効]
表示器のロギングデータをファイルに保存します。
MEMO: エクスポートおよびインポートの詳細については、以下を参照してください。 ロギング設定とロギングデータのエクスポートとインポート

[データストレージ]
ファイルのエクスポート先を以下から選択します。 -[ローカルストレージ] -[SD カード] -[USB ストレージ]
MEMO: [データストレージ] で選択できるストレージは、表示器の機種によって異なります。 SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル)、IPC シリーズ、PC/AT を使用する場合、[SD カード] または [USB ストレージ] を選択するだけでは、表示器に挿入されている SD カードまたは USB ストレージにエクスポートファイルは保存されません。SD カードまたは USB ストレージにエクスポートファイルを保存したい場合、表示器のプロパティで [保存先フォルダー (SD カード)] または [保存先フォルダー (USB ストレージ)] に SD カードまたは USB メモリーのフォルダーを設定してください。 [Target01] プロパティウィンドウ > [機能] タブ > [オプション] タブ > [プリファレンス] プロパティ (Target01)

[日付/時刻を追加]
エクスポートしたファイル名の最後に、エクスポートした日付と時刻を追加します。 例: エクスポートした日付と時刻が 2016/10/31 10:43:45 PM、設定したフォルダー名が「\log」の場合、エクスポートしたファイルは \Log\20161031PM104345.TXT に保存されます。
MEMO: MEMO: 日付と時刻のフォーマットは、[日付フォーマット] と [時刻フォーマット] の設定によって異なります。 [Target01] プロパティウィンドウ > [機能] タブ > [オプション] タブ > [エクスポート] 詳細については、以下を参照してください。 [日付フォーマット] [時刻フォーマット] [日付/時刻を追加] チェックボックスのチェックがなく、エクスポートファイル名の付いたファイルがすでにある場合、既存のエクスポートファイルは新しいエクスポートファイルに上書きされます。

[変更の検出]
エクスポートしたファイルの変更を検出します。変更を検出するには、Export File Validation tool を使用します。
[変更の検出] を有効にすると、エクスポートしたファイルの最初の行に英数字の文字列が追加されます。この文字列は、Export Validation Tool でファイルデータの変更を検出するために使用されます。Export Validation Tool を使用する場合は、この文字列を削除または変更しないでください。 Export Validation Tool の詳細については、以下を参照してください。 エクスポートファイル内の変更確認

[フォルダー名] '(Logging Group Name).ExportData.FolderName'
フォルダー名を設定します。(例: \Log) フォルダー名には、次の記号を除く最大 256 文字が使用できます。 : ; | , * ? " < > /
MEMO: IPC シリーズでフォルダー名およびファイル名に特定の言語を使用する場合は、[コントロールパネル] の [システムロケールの変更] を設定してください。 データバインディング対応: バインディングソースとして使用する場合、以下を参照してください。 (ロギンググループ名).ExportData.FolderName バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ 変数] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[ファイル名] '(Logging Group Name).ExportData.OutputFileName'
エクスポートファイル名を設定します。(例: LogData) ファイル名には、次の記号を除く最大 256 文字が使用できます。 : ; | , * ? " \ /
MEMO: IPC シリーズでフォルダー名およびファイル名に特定の言語を使用する場合は、[コントロールパネル] の [システムロケールの変更] を設定してください。 データバインディング対応: バインディングソースとして使用する場合、以下を参照してください。 (ロギンググループ名).ExportData.OutputFileName バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ 変数] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[エクスポートステータス]

[有効]
エクスポートファイルの保存ステータスまたはエラーステータスを変数に保存できます。

[保存ステータス] '(Logging Group Name).ExportStatus.SaveStatus'
エクスポート処理の開始/終了のステータスを格納する整数型変数を設定します。プロパティのマークから [変数] を選択します。
エクスポート時、保存ステータスには以下が格納されます。 (1) エクスポートビット (2) 終了ビット 保存ステータスのタイミングチャートは以下のとおりです。 A: ユーザーによるエクスポートの開始 B: エクスポート完了 C: ユーザーによる変数の値のクリア データバインディング対応: バインディングソースとして使用する場合、以下を参照してください。 (Logging Group Name).ExportStatus.SaveStatus バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ 変数] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[エラーステータス] '(Logging Group Name).ExportStatus.ErrorStatus'
エクスポート処理の結果を格納する整数型変数を設定します。プロパティのマークから [変数] を選択します。
[保存ステータス] で指定した変数の終了ビット (ビット位置: 1) が ON の場合、エラーステータスには次の結果が表示されます。 0: データが正常にエクスポートされました。 1: 外部ストレージがありません。 3: ディスク容量が不足しています。 4: ファイルのオープン/書き込みエラーです。 データバインディング対応: バインディングソースとして使用する場合、以下を参照してください。 (Logging Group Name).ExportStatus.ErrorStatus バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ 変数] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング