# プロパティ (画面)

[画面 ID]
画面の ID を設定します。プロジェクトエクスプローラー上では S***** と表示されます。 設定可能範囲: 1 - 19999

[ナビゲーションスイッチ]
ナビゲーションに表示させるナビゲーションスイッチを設定します。

[ラベル]
レフトナビゲーションまたはアイコンナビゲーションに表示される自画面へのナビゲーションスイッチに表示する銘板を入力します。
MEMO: ナビゲーションスイッチ上で銘板表示を有効にするには、レフトナビゲーションまたはアイコンナビゲーションのプロパティ画面にある [ラベルを表示] のチェックボックスを選択する必要があります。プロパティ画面は、プロジェクトエクスプローラーで [作画] の下にある [画面] を選択すると表示されます。 データバインディング対応: バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ 言語テーブル文字列] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[画像ファイル]
レフトナビゲーションまたはアイコンナビゲーションに表示される自画面へのナビゲーションスイッチに表示する画像を選択します。[...] ボタンをクリックして画像を選択します。
MEMO: ナビゲーションスイッチ上で画像表示を有効にするには、レフトナビゲーションまたはアイコンナビゲーションのプロパティ画面にある [アイコンを表示] のチェックボックスを選択する必要があります。プロパティ画面は、プロジェクトエクスプローラーで [作画] の下にある [画面] を選択すると表示されます。 対応フォーマットは *.png です。

[セキュリティレベル]
レフトナビゲーションまたはアイコンナビゲーションに表示される画面への切り替えスイッチに対するセキュリティレベルを設定します。 画面自体に対するセキュリティレベルではありませんので注意してください。またスライドナビゲーションのナビゲーションスイッチには適用されません。 設定可能範囲: 0 - 65535