# 接続機器の通信オン/オフ

1. 表示器で、ハードウェア設定画面を開きます。
2. ドライバーページを開きます。
3. [Scan Off Control] の右側にある [...]　をタッチすると、各機器のスキャンオフコントロールのオプションが表示されます。
4. [Enable] をタッチすると、(機器).ScanOffControl (= 1) に設定され機器のスキャンがオフになります。
   [Disable] をタッチすると、(機器).ScanOffControl (= 0) に設定され機器のスキャンがオンになります。
   ソースプロパティの詳細については、以下を参照してください。
   機器

MEMO: 以下のドライバーの機器ではスキャンオフコントロールソースプロパティ (ScanOffControl、ScanOffStatus) はサポートされていません。

- Modbus Organization

- Modbus SIO スレーブ
- Modbus TCP スレーブ

- Pro-face by Schneider Electric

- メモリーリンクイーサネット
- メモリーリンク SIO

- Schneider Electric

- EcoStruxure Augmented Operator Advisor