# プロパティ (スケールコンバーター)

[小数点桁数]
[フォーマット] で [Dec]、[浮動小数点 固定表記]、[浮動小数点 自動表記] または [浮動小数点 指数表記] が選択されている場合に使用します。 変換した値の小数点の桁数を設定します。 設定可能範囲: 0 - 19
MEMO: [現在値] にソースプロパティが割り当てられており、[単位]、[スケール]、[式] のいずれかのコンバーターを使用している場合、オブジェクトプロパティの [小数点桁数] よりもコンバータープロパティの [小数点桁数] が優先されます。 数値表示器で [浮動小数点 固定表記]、 [浮動小数点 自動表記]、または [浮動小数点 指数表記] のいずれかを選択する場合、[REAL] または [LREAL] 変数を設定してください。他のデータ型を使用した場合、浮動小数点数が正しく表示されない場合があります。

[範囲を保持]
ソース値または出力値が設定範囲を超えた場合に処理を変更します。チェックボックスにチェックを入れると、ソース値 [最小 (入力)] または [最大 (入力)] を超えた場合に [最小 (出力)] または [最大 (出力)] が出力値として使用されます。 チェックボックスのチェックを外すと、[最大 (入力)]、[最大 (出力)]、[最小 (入力)] および [最小 (出力)] が、相対出力値を計算するための比率になります。

[最大 (入力)] / [最大 (出力)] / [最小 (入力)] / [最小 (出力)]
入力の変換範囲 ([最小 (入力)] / [最大 (入力)]) および出力の変換範囲 ([最小 (出力)] / [最大 (出力)]) を選択します。出力値は、入力 / 出力範囲で計算されます。 設定可能範囲: -2147483648 - 2147483647

[端数処理]
[小数点桁数] で設定した桁数以下の小数値の処理方法を選択します。