# 任意のタイミングでデータを収集したい

指定された BOOL 変数が ON になるたびに、指定された変数値を収集します。

## 動作例

## 設定の流れ

1. 変数の追加
2. ロギンググループの追加
3. 変数の割り当て

## 変数の追加

### プロジェクトエクスプローラー : [変数] ➞ [すべての変数]

以下の変数を追加します。

#### 変数のプロパティ :

[名前] | [データの種類] | [ソース] | [デバイスアドレス]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400005
Var2 | [INT] | 400030
Var3 | [INT] | 400031
Var4 | [BOOL] | (任意) | (任意)

## ロギンググループの追加

### プロジェクトエクスプローラー : [すべてのロギング]

以下のロギンググループを追加します。

[名前]
LoggingGroup1

#### ロギンググループ (名前: LoggingGroup1) プロパティ

タブ | プロパティ | 値
[基本] | [最大レコード] | 300
[条件の種類] | [値の変更]
[実行条件] | [ON]
[トリガー変数] | [変数] [名前]: Var4

## 変数の割り当て

### プロジェクトエクスプローラー: [LoggingGroup1]

以下の変数を割り当てます。

[変数名]
Var1
Var2
Var3