# 변수 값(보존 변수) 저장

내부 변수에서 [보존]을 사용하여 변수 값을 백업 메모리(SRAM)에 저장하면 디스플레이 장치를 다시 시작할 때 변수 값이 보존됩니다.

메모:

- [보존]을 설정할 수 있는 변수의 수는 백업 메모리(SRAM)에서 사용 가능한 공간에 따라 다릅니다. 변수 값 유지에 필요한 데이터 영역을 확인하려면 다음을 참조하십시오.
  저장할 데이터 크기 계산

- [보존] 설정과 관계없이 변수 값은 프로젝트를 전송할 때마다 [초기 값]으로 재설정됩니다.

- 외부 변수에서는 [보존]을 사용할 수 없습니다.

(예)

유지 ON, 초기값 0

1. 런타임 시작 시 초기 값은 편집기에서 설정된 값입니다.
2. 표시기에서 값을 변경할 수 있습니다.

3. 표시기가 종료됩니다.

4. 표시기가 다시 시작되면 표시기 종료 전에 설정된 마지막 값이 표시됩니다.

## 화면 편집 소프트웨어에 있는 설정

### 변수

[초기 값] | [보존]
0 |