# 런타임 응용 프로그램 설정

런타임 응용 프로그램(BLUE 런타임)은 화면 편집기 소프트웨어로 작성한 프로젝트 파일을 SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)나 IPC 시리즈, PC/AT로 실행하여 외부 장치와 통신할 수 있게 하는 응용 프로그램입니다. 이러한 디스플레이 장치에는 대용량 메모리를 사용한 기능 확장, 기존 사용자 응용 프로그램과의 연동 등의 기능이 포함되어 있습니다.

메모:

- 사용 가능한 기능은 다음을 참조하여 런타임 응용 프로그램과 사용할 모델을 선택하십시오.
  지원 HMI 모델 / 기능 리스트

- 사용 가능한 디스플레이 장치 소스 속성에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
  표시기 설정

## 시스템 구성의 예

1. 화면 편집 소프트웨어
2. SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델), IPC 시리즈, PC/AT
3. 런타임 애플리케이션
4. 사용자 응용 프로그램

5. 외부 장치

6. 외부 스토리지

## 사용 환경

운영 환경에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

사용 환경

## 설치 및 제거

### 설치

SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)에는 런타임 응용 프로그램이 사전 설치되어 있습니다.

IPC 시리즈나 PC/AT를 사용할 때는 런타임 응용 프로그램이 반드시 설치되어 있어야 합니다. PC/AT를 사용할 때는 별도의 라이선스를 구매하십시오.

설치 미디어의 다음 경로에서 런타임을 설치하십시오.

"\BLUE_Setup\BLUERuntime\BLUERuntime.exe"

중요:

- 런타임을 설치하면 이전에 전송된 프로젝트 파일이 지워집니다. 설치 후 프로젝트 파일을 다시 전송하십시오.

- .NET Framework가 런타임 설치 대상에 설치되어 있지 않거나 이전 버전이라면 .NET Framework도 설치됩니다. .NET Framework를 설치하고 나면 설치 대상의 디스플레이 장치가 다시 시작됩니다.

메모:

- 설치 관리자는 다음 사이트에서 구할 수 있습니다.

https://www.proface.com/en/product/soft/blue/download

- 런타임을 설치할 때 이전에 설치된 런타임을 제거하지 않아도 됩니다.

### 제거

Windows 시작 메뉴에서 [Windows 설정] → [앱] → [앱 및 기능]을 선택한 후 런타임 응용 프로그램을 제거합니다.

메모:

- SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)에 사전 설치된 런타임 응용 프로그램을 제거하지 마십시오.
- 파일은 응용 프로그램을 제거해도 유지됩니다. 수동으로 삭제하십시오.

## 시작 및 종료

디스플레이 장치를 시작하면 런타임 응용 프로그램이 자동으로 시작됩니다. Windows 시작 메뉴에서도 시작할 수 있습니다.

메모: 런타임 응용 프로그램을 설치한 후 처음 시작할 때는 관리자 권한으로 실행하십시오. 시작 메뉴에서 [BLUE 런타임]을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 [관리자 권한으로 실행]을 선택합니다.

관리자 권한으로 실행하지 않으면 구성 화면(시작 화면)이 표시되지 않을 수도 있습니다. 관리자 권한으로 한 번 실행하면 이후에는 일반 사용자로 실행할 수 있습니다.

종료 방법에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

런타임 종료 및 재부팅 수행

## 런타임 응용 프로그램 아이콘

런타임 응용 프로그램이 시작되면 런타임 응용 프로그램 아이콘이 시스템 트레이에 나타납니다. 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하면 다음 메뉴가 표시됩니다.

[CNCS] – [Start] | 프로젝트 전송을 이더넷이나 USB 케이블로 할 수 있게 합니다. (초기값)
[CNCS] – [Stop] | 프로젝트 전송을 이더넷이나 USB 케이블로 할 수 없게 합니다.
[HMI] – [Start] | 중지된 런타임 응용 프로그램을 다시 시작합니다.
[HMI] – [Stop] | 런타임 응용 프로그램을 중지합니다.
[Id] | 런타임 응용 프로그램 정보를 표시합니다.
[State] | 런타임 응용 프로그램의 상태를 표시합니다.
[Exit] | 런타임 응용 프로그램을 종료합니다.

메모: [CNCS] 메뉴를 사용하려면 런타임 응용 프로그램을 관리자 권한으로 시작하십시오. 프로젝트를 이더넷을 통해 전송할 때는 이더넷 포트가 하드웨어 구성 화면에서 반드시 열려 있어야 함을 주의하십시오.

IPsec 사용 이더넷을 통한 프로젝트 전송

이더넷을 통해 프로젝트 전송

## 표시기 구성

런타임 응용 프로그램 표시 위치 및 알람 데이터, 로깅 데이터 등의 저장 대상을 설정합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

속성 (Target01)