# 오퍼레이션 로그 표시

하드웨어 설정 화면은 표시기 또는 외부 저장소에 저장된 작업 로그 (바이너리 데이터) 를 표시할 수 있습니다.

작업 로그 뷰어 개체로도 작업 로그를 표시할 수 있습니다. 작업 로그 뷰어 개체에서, 표시할 항목을 설정하고 표시 정렬 순서를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

속성 (작업 로그 뷰어)

## 오퍼레이션 로그를 사용하여 확인할 수 있는 정보

작업 로그를 다운로드하여 다음 정보를 확인할 수 있습니다.

항목 | 설명
Date | 작업 날짜를 표시합니다. 날짜 형식이 “mm/dd/yyyy”입니다. 메모: Web Viewer 클라이언트의 작업은 HMI 시계를 기준으로 타임스탬프로 기록됩니다.
Time | 작업 시간을 표시합니다. 시간 형식이 ”hh:nn:ss”입니다. 메모: Web Viewer 클라이언트의 작업은 HMI 시계를 기준으로 타임스탬프로 기록됩니다.
User | 보안 기능이 사용하도록 설정되면 로그인한 사용자의 사용자 이름을 표시합니다.
Screen | 화면 ID만 또는 화면 ID와 화면 이름 둘 다 표시합니다.
Object/Action | 오브젝트 이름 또는 오브젝트 작업을 표시합니다.
Trigger | 트리거로 동작하는 사용자 작업을 표시합니다.
Function | 기능 이름을 표시합니다.
Destination | 대상 오브젝트나 변수 및 속성 이름을 표시합니다. 메모: 화면 <Screen ID> 또는 콘텐츠 <Content ID>가 지역 변수 이름에 접두사로 추가됩니다. 예: Screen1.Var1.Value
Sub Information | 기능 또는 작업에 대한 보충 정보를 표시합니다.
Previous Value | 값이 변경되면 이전 값을 표시합니다. 예: 숫자, 날짜/시간, 화면 ID, 언어 ID 또는 사용자 이름과 같이 변경 전
Changed Value | 설정된 값 또는 값 변경 시 결과를 표시합니다.

메모:

- 작업 로그를 내보낼 때 Date 와 Time은 프로젝트 익스플로러 - [시스템 아키텍처] - [Target01] 속성에 지정된 [날짜 형식] 과 [시간 형식] 을 사용합니다.
- Screen의 항목으로부터 정보가 없으면 하이픈 (-) 이 표시됩니다.
- 각 항목이 표시할 수 있는 문자의 최대값은 다음과 같습니다. 정보가 문자의 최대값을 초과하면 초과 문자가 삭제되고 밑줄 (_) 이 추가됩니다.

User, Screen, Object/Action, Trigger: 15개의 단일 바이트 문자

Function, Destination, Previous Value, Changed Value: 20개의 단일 바이트 문자

Sub Information: 30개의 단일 바이트 문자

### Object/Action

Object/Action | 설명
(대상 이름) | 이 오브젝트에서 수행된 작업
_NavigationSwi | 화면 변경에 왼쪽 탐색 또는 아이콘 탐색 스위치가 사용되었습니다.
Slide Navigat_ | 화면 변경에 슬라이드 탐색 스크롤 제스처가 사용되었습니다.
S_Next | 화면 변경에 [다음] 슬라이드 탐색 스위치가 사용되었습니다.
S_Prev | 화면 변경에 [Prev] 슬라이드 탐색 스위치가 사용되었습니다.

### Trigger

Trigger | 설명
Click | 화면 또는 오브젝트에 사용된 터치 작업
Press
Release
Hold
DoubleClick
Flick | 화면 변경에 사용된 스크롤 제스처 슬라이드 콘텐츠 표시기 오브젝트의 콘텐츠를 변경하는 데 사용된 스크롤 제스처

메모:

- 터치 트리거 스크립트 설정 시 누르기, 릴리스, 대기 및 더블클릭 각 작업에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
  터치

- 터치 트리거에서 [Hold] 가 지정된 경우 정의된 터치 시간이 경과할 때마다 로그가 기록됩니다. 예를 들어 터치 시간을 1,000밀리초로 설정한 경우 사용자가 5초 동안 오브젝트를 터치하면 총 6개의 로그가 기록됩니다.

### Function/Destination/Sub Information

[오브젝트 터치]가 프로젝트 탐색기 [알람/이벤트] - [오퍼레이션 로그]에 설정되어 있는 경우

Function | Destination | Sub Information | 설명
ValueChange | (대상 오브젝트) | (정의된 작업 또는 조건) 예: Set, Reset, Toggle, Add, Subtract, Multiplication, Division, AND, OR, XOR, NAND, NOR | 다음 오브젝트에서 값 변경 [동작] - [종류] 이 [비트], [워드] 또는 [문자] 으로 설정된 오브젝트. [값 변경]이나 [BOOL값 변경], [문자열 변경] 스크립트 작업으로 설정된 개체. 값 변경 BOOL값 변경 문자열 변경 메모: 작업이 [비트] 또는 [BOOL값 변경] 인 경우, Changed Value “True” 또는 “False”가 표시됩니다. 작업이 [워드] 또는 [값 변경]인 경우, Changed Value 필드에 [형식] 설정에 따른 결과 값이 표시됩니다.
ContentChange | - | Change, Previous, Next | 콘텐츠 표시기 오브젝트에서 콘텐츠를 변경하는 데 사용된 아래의 오브젝트 [조작] - [종류] 속성이 [콘텐츠 전환] 으로 설정된 개체. [콘텐츠 전환] 작업이 스크립트로 설정된 개체입니다. 콘텐츠 전환 메모: “Previous”가 Sub Information 필드에 표시된 경우 이전 콘텐츠가 없으면 Changed Value 필드에 ”0”이 표시됩니다.
ScreenChange | - | Change, Previous, Next | 화면 변경에 사용된 아래의 오브젝트 탐색 스위치 [조작] - [종류] 속성이 [탐색 변경]으로 설정된 개체. [탐색 변경] 작업이 스크립트로 설정된 개체입니다. 탐색 변경 메모: “Previous”가 Sub Information 필드에 표시된 경우 이전 화면이 없으면 Changed Value 필드에 ”0”이 표시됩니다.
CheckBox | (대상 오브젝트 또는 변수) | - | 체크 상자 오브젝트가 사용됨 메모: Changed Value 필드에 “True” 또는 “False”.
ToggleSwitch | (대상 오브젝트 또는 변수) | - | 전환 스위치 오브젝트가 사용됨 메모: Changed Value 필드에 “True” 또는 “False”.
RadioButton | (대상 오브젝트 또는 변수) | - | 라디오 버튼 오브젝트가 사용됨 메모: Changed Value 필드에 “True” 또는 “False”.
DropdownList | (대상 오브젝트 또는 변수, 속성 이름) | (인덱스 또는 선택) | 드롭 다운 목록 오브젝트에서 선택된 항목
RecipeDropdownList | 레시피 패밀리 | (레시피 패밀리 ID) | 드롭 다운 목록 오브젝트에서 선택된 레시피 패밀리
레시피 그룹 | (레시피 그룹 ID) | 드롭 다운 목록 오브젝트에서 선택된 레시피 그룹
레시피 | (레시피 ID) | 드롭 다운 목록 오브젝트에서 선택된 레시피
IngredientViewer | (레시피 데이터 이름) | - | 레시피 데이터 표시기 오브젝트가 사용됨
NumericDisplay | (대상 오브젝트 또는 변수) | (지정된 형식) 예: Dec, Oct, Bin, Hex, BCD, FloatFixed | 데이터 표시기 오브젝트가 사용됨
StringDisplay | (대상 오브젝트 또는 변수) | - | 문자열 표시기 오브젝트가 사용됨
DateTimeDisplay | (대상 오브젝트 또는 변수) | (지정된 형식) 예: mm/dd/yyyy (ddd) hh:nn:ss | 날짜/시간 표시기 오브젝트가 사용됨
Array | (대상 변수) | Set, Copy | [배열] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 변수를 배열하거나 배열 변수를 복사하는 값을 설정합니다. 배열 메모: Changed Value 필드에서 소스 값을 표시합니다. 여러 항목이나 구성원이 복사되는 경우 첫 번째 항목이나 구성원만 표시됩니다. 초기 항목 데이터 유형이 “array”되거나 “struct”되면 값이 로그되지 않습니다.
Initialize Variable | - | - | [변수값 초기화] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 초기화된 변수 값입니다. 변수값 초기화
Convert Num to Str | ([Destination Data]의 이름) | ([Source Data]에 있는 이름과 값) 예: 123(Var1) | 숫자 값(10진수 또는 16진수)을 [숫자를 문자열로 변환] 작업으로 문자열로 변환합니다. 숫자를 문자열로 변환
Convert Float to Str | ([Destination Data]의 이름) | ([Source Data]에 있는 이름과 값) 예: 123.45(Var1) | 실숫값을 [Float를 문자열로 변환] 작업으로 문자열로 변환합니다. Float를 문자열로 변환
Convert Str to Num | ([Destination Data]의 이름) | ([Source Data]에 있는 이름과 값) 예: 123(Var1) | [문자열을 숫자/Float로 변환] 작업으로 정수(10진수, 16진수)나 실수로 변환합니다. 문자열을 숫자/Float로 변환
Get String Length | ([Destination Data]의 이름) | ([Source Data]에 있는 이름과 값) 예: abcd (Var1) | [문자열 길이 받기] 작업으로 문자열의 길이를 가져옵니다. 문자열 길이 받기
Extract String (L/R) | ([Destination Data]의 이름) | ([Source Data]에 있는 이름과 값) 예: abcd (Var1) | [문자열 왼쪽/오른쪽 추출] 작업으로 왼쪽이나 오른쪽 가장자리에서 문자열을 추출합니다. 문자열 왼쪽/오른쪽 추출
Extract String (mid) | ([Destination Data]의 이름) | ([Source Data]에 있는 이름과 값) 예: abcd (Var1) | [문자열 중간 추출] 작업으로 원하는 위치에서 문자열을 추출합니다. 문자열 중간 추출
Search String | (변수명[Destination Data]) | ([Source Data]에 있는 변수 이름과 값) 예: abcd (Var1) | 다음 작업을 사용하여 문자열을 검색합니다. 검색 문자열
ChangePictureDisplay | (대상 이름) | Set | [이미지 표시기 변경] 업으로 설정된 개체를 사용하여 이미지를 변경합니다. 이미지 표시기 메모: Changed Value 필드에 “Next” 또는 “Previous”.
ChangeSlideContentDisplay | (대상 이름) | Next, Previous | [슬라이드 콘텐츠 표시기 전환] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 표시 콘텐츠를 변경합니다. 슬라이드 콘텐츠 표시기 전환
DisplayInputModeChange | (대상 이름) | - | [데이터 표시기 입력 모드 변경] 작업으로 설정된 숫자 표시 개체나 문자열 표시 개체 또는 날짜/시간 표시 개체를 사용하여 입력 모드를 사용하거나 사용하지 않습니다. 데이터 표시기 입력 모드 변경 메모: Changed Value 필드에 “Disable” 또는 “Enable”.
TrendGraph | (대상 이름) | Mode change, Move Cursor, Move Graph plot | [트렌드 그래프] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 추세 그래프 모드를 변경하거나 커서 위치를 이동합니다. 트렌드 그래프 메모: 커서 위치가 변경되면 Changed Value 필드에 그로 인한 데이터 포인트가 표시됩니다.
BlockTrend | (대상 이름) | Clear And Draw, Clear, Draw | [블록 트렌드] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 추세 그래프 모드를 변경하거나 커서 위치를 이동합니다. 블록 트렌드
WebBrowser | - | Forward, Back, Refresh, Home | [웹 브라우저] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 브라우저 페이지를 이동하거나 변경합니다. 웹 브라우저
Color Blink | (대상 오브젝트 또는 속성) | - | [색 점멸] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 깜박임을 시작합니다. 색 점멸
Cancel Blink | (대상 오브젝트 또는 속성) | - | [점멸 취소] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 깜박임을 중지합니다. 점멸 취소
Alarm Summary | (대상 이름) | Ack, Delete, Set Hide | [알람 표시기] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 알람 확인, 삭제 등을 합니다. 알람 표시기 메모: Changed Value 필드에서 변수 이름을 표시합니다.
Alarm Group | (알람 그룹의 이름 또는 시스템 에러 그룹) | Ack, Delete, Set Hide, Reset Hide, Delete Hide, Reset Counter | [알람 그룹] 작업으로 설정된 개체를 사용하여, 표시된 알람 그룹의 상태를 변경합니다. 알람 그룹
OperationLogData | - | ExportLogData | [조작 로그 내보내기] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 작업 로그를 내보냅니다. 오퍼레이션 로그 내보내기
ClearOperationLogData | [조작 로그 클리어] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 작업 로그 데이터를 삭제합니다. 조작 로그 클리어
LogCustomMessage | - | - | [사용자 메시지 기록] 로 설정된 개체를 사용하여 사용자 지정 메시지를 작업 로그에 기록합니다. 사용자 메시지 기록 메모: Changed Value 필드에서 사용자 지정 메시지 또는 관련 값을 표시합니다.
ExportLogdata | (내보낸 로깅 그룹 이름) | - | [로그 데이터 내보내기] 작업을 통해 설정된 개체를 사용하여 로깅 그룹을 내보냅니다. 로그 데이터 내보내기
DataLogging | (로깅 그룹 이름) | Start, Stop, RecordLogging, ClearLogging | [데이터 로깅] 작업으로 설정한 개체를 사용하여 로깅을 시작, 중지, 저장하고 로깅을 지웁니다. 데이터 로깅
Recipe | All, Recipe Family, Recipe Group, Recipe | Create, Delete, Save, Load, Send, Snapshot, Compare, Export, Import | [레시피] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 레시피 보내기, 저장 등을 합니다. 레시피 메모: Changed Value 필드에 레시피 패밀리/레시피 그룹/레시피 ID가 표시됩니다.
Security | - | Logout, Login, ExportSecurity, ImportSecurity, PopupLoginDialog, PopupAddUserDialog, PopupDeleteUserDialog | [보안] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 로그인, 로그아웃 등을 합니다. 보안
LanguageIDChange | (언어 ID) | Value | [언어 변경] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 언어를 변경합니다. 언어 변경
Equipment | (장비 이름) | Save (Success/Fail) | [장비] 조작으로 설정된 장비의 IP 주소 및 장치 ID 변경. 장비
Runtime Application | - | Shutdown, Reboot | [런타임 애플리케이션] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 런타임을 종료하거나 다시 시작합니다. 런타임 애플리케이션
ExternalDevice | USB, SD | Eject, Upload, Download | [외부 장치] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 외부 저장소 해제, 외부 저장소로 전송 등을 합니다. 장치/PLC
ExternalDevice | Ethernet1, Ethernet2 | Azbil Backup, Azbil Restore | [Azbil] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 데이터를 백업하거나 복원합니다. Azbil
Beep | - | On, Off, OneShot | [부저] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 버저를 재생, 중지 등을 합니다. 부저
PCApplication | (실행 경로 및 파라미터) | LaunchApplication | [애플리케이션 기동] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 응용 프로그램을 시작합니다. 애플리케이션 기동
ControlPanel | [제어판 기동] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 제어판을 시작합니다. 제어판 기동
Delay | - | - | [지연] 작업으로 설정된 개체 집합을 사용하여 다음 작업을 실행하기 전에 일시 중지합니다. 지연 메모: Changed Value 필드에 지연 시간(초)이 표시됩니다.
FileManager | From (USB/SD/Local Storage) to (USB/SD/Local Storage) | Copy&Paste Success, Fail | 파일 관리자 오브젝트로 파일을 복사하여 붙여넣습니다.
Cut&Paste Success, Fail | 파일 관리자 오브젝트로 파일을 잘라내고 붙여넣습니다.
(USB/SD/Local Storage) | Delete Success, Fail | 파일 관리자 오브젝트를 사용하여 파일을 삭제합니다.
FileManagement | From (USB/SD/Local Storage) to (USB/SD/Local Storage) | Copy&Paste Success, Fail | [파일 관리] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 파일을 복사하고 붙여넣습니다. 파일 관리
Cut&Paste Success, Fail | [파일 관리] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 파일을 잘라내고 붙여넣습니다. 파일 관리
(USB/SD/Local Storage) | Delete Success, Fail | [파일 관리] 작업으로 설정된 개체를 사용하여 파일을 삭제합니다. 파일 관리
RemoteFileManagement | FTP:<ID> To USB FTP:<ID> To Local FTP:<ID> To SD | Download successful (복사된 파일 수 / [원격 파일 관리] 작업으로 처리된 파일 수) | [원격 파일 관리] 작업을 사용하여 파일을 FTP 서버에서 복사했습니다. 메모: 이전 값 필드에는 소스 경로가 표시되고 변경된 값 필드에는 대상 경로가 표시됩니다.
Failed | 파일을 FTP 서버에서 복사하지 못했습니다. 또는 파일 수가 제한을 초과하여 복사 작업이 중단되었습니다.
USB To FTP:<ID> Local To FTP:<ID> SD To FTP:<ID> | Upload successful (복사된 파일 수 / [원격 파일 관리] 작업으로 처리된 파일 수) | [원격 파일 관리] 작업을 사용하여 파일을 FTP 서버로 복사했습니다. 메모: 이전 값 필드에는 소스 경로가 표시되고 변경된 값 필드에는 대상 경로가 표시됩니다.
Failed | 파일을 FTP 서버로 복사하지 못했습니다. 또는 파일 수가 제한을 초과하여 복사 작업이 중단되었습니다.

*1 스크립트 설정 및 작업에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
작업 목록

익스플로러 [알람/이벤트] - [오퍼레이션 로그] 에서 [탐색 변경] 가 설정된 경우

Function | Destination | Sub Information | 설명
ScreenChange | - | Change | 탐색 변경 작업 발생
Previous | 이전 화면 작업에 변경 발생
Next | 다음 화면 작업에 변경 발생

프로젝트 익스플로러 [알람/이벤트] - [오퍼레이션 로그] 에서 [사용자 로그인 상태] 가 설정된 경우

Function | Destination | Sub Information | 설명
SecurityStatus | - | Login | 사용자 로그인
Logout | 사용자 로그아웃
Login Error | 로그인할 수 없음
Lock User | 사용자 계정 잠김
Unlock User | 사용자 계정에서 잠금 릴리스됨
success | Change Password | 비밀번호 변경됨
Export Security | 내보낸 보안 데이터
Import Security | 들여온 보안 데이터
Add User | 사용자를 추가함
Delete User | 사용자를 삭제함
실패 | Change Password | 비밀번호 변경을 시도했지만 실패함
Export Security | 보안 데이터를 내보내려 시도했지만 실패함
Import Security | 보안 데이터를 들여오려 시도했지만 실패함
Add User | 사용자를 추가하려고 시도했지만 실패함
Delete User | 사용자를 삭제하려고 시도했지만 실패함
자동 로그아웃 | - | 보안 기능의 [자동 로그아웃] 필드에 설정된 시간이 경과하면 자동으로 로그아웃됨

프로젝트 익스플로러 [알람/이벤트] - [오퍼레이션 로그] 에서 [날짜 / 시간 변경] 가 설정된 경우

Function | Destination | Sub Information | 설명
DateTimeChange | - | - | 표시기의 시계 데이터 (날짜/시간) 변경

프로젝트 익스플로러 [알람/이벤트] - [오퍼레이션 로그] 에서 [언어 변경] 가 설정된 경우

Function | Destination | Sub Information | 설명
LanguageChange | - | - | 언어 테이블 변경

프로젝트 익스플로러 [알람/이벤트] - [오퍼레이션 로그] 에서 [기동/셧다운/재기동] 가 설정된 경우

Function | Destination | Sub Information | 설명
RuntimeAction | - | Boot | 디스플레이 장치 시작
Shutdown | 실행 시간 종료
Reboot | 실행 시간 재시작

프로젝트 익스플로러 [알람/이벤트] - [오퍼레이션 로그] 에서 [하드웨어 설정] 이 설정된 경우

Function | Destination | Sub Information | 설명
ShowConfigScreen | - | - | 하드웨어 설정 화면 표시
ChangeConfigSetting | DateTime | - | 하드웨어 설정 화면에서 표시기의 시계 데이터 (날짜/시간) 을 변경함
Touch | - | 하드웨어 설정 화면에서 터치 사운드 (사용/사용 안 함) 를 변경함
Brightness | - | 하드웨어 설정 화면에서 밝기를 조정함
Ethernet1, Ethernet2 | (속성 이름) | 하드웨어 설정 화면에서 이더넷 설정을 변경함
Drivers | (드라이버 이름) | 하드웨어 설정 화면에서 통신 설정을 변경함
(스캔 속도 이름) | - | 하드웨어 구성 화면에서 스캔 속도를 변경함
(FTP 연결 이름) | IP Address | 하드웨어 구성 화면에서 FTP 서버의 IP 주소가 변경되었습니다.
ConfigOperation | Eject | (외부 저장소) | 하드웨어 설정 화면에서 외부 저장소 프로세스 릴리스 실행
Download | (외부 저장소) | 외부 저장소에서 디스플레이 장치로의 프로젝트 파일 다운로드가 하드웨어 구성 화면에서 실행되었음
Upload | (외부 저장소) | 디스플레이 장치에서 외부 저장소로의 프로젝트 파일 업로드가 하드웨어 구성 화면에서 실행되었음
Shutdown | - | 실행 시간 종료가 하드웨어 설정 화면에서 실행됨
Reboot | - | 하드웨어 설정 화면에서 실행 시간을 다시 시작함

프로젝트 익스플로러 [알람/이벤트] - [오퍼레이션 로그] 에서 [Project Transfer] 이 설정된 경우

Function | Destination | Sub Information | 설명
TransferProject | Download | (사용자 이름) | 프로젝트 파일이 디스플레이 장치로 전송되었음
Upload | (사용자 이름) | 프로젝트 파일이 디스플레이 장치에서 전송되었음
USB memory | (사용자 이름) | 프로젝트 파일이 USB 메모리로 전송되었음
via SD card | (사용자 이름) | 프로젝트 파일이 SD 카드로 전송되었음

[Web Viewer 로그인/로그아웃/실패]가 프로젝트 탐색기 [알람/이벤트] - [오퍼레이션 로그]에서 설정된 경우

Function | Destination | Sub Information | 설명
RemoteAccessStatus | - | 로그인(클라이언트 IP 주소) | 사용자가 서버에 로그인했습니다. 메모: Changed Value 필드에 사용자 이름이 표시됩니다.
- | 로그아웃(클라이언트 IP 주소) | 사용자가 서버에서 로그아웃했습니다. 메모: 사용자가 연결이 끊어지면 그것도 로그아웃 작업으로 기록됩니다. Changed Value 필드에 사용자 이름이 표시됩니다.
- | 로그인 오류(클라이언트 IP 주소) | 사용자가 로그인 오류를 범했습니다. 메모: 잠긴 상태에서 로그인 오류는 작업 로그에 기록되지 않습니다. Changed Value 필드에 사용자 이름이 표시됩니다. 사용자에게 액세스 권한이 없거나 사용자가 존재하지 않으면 Changed Value 필드에 "-"가 표시됩니다.
- | 록아웃 | 사용자가 서버에서 잠겨 있습니다. 메모: Changed Value 필드에 사용자 이름이 표시됩니다. 사용자에게 액세스 권한이 없거나 사용자가 존재하지 않으면 Changed Value 필드에 "-"가 표시됩니다.
- | 잠금 복구 | 잠금이 종료되었으며, 사용자는 이제 서버에 로그인을 시도할 수 있습니다. 메모: Changed Value 필드에 사용자 이름이 표시됩니다.

[작동 독점]이 프로젝트 탐색기 [알람/이벤트] - [오퍼레이션 로그]에서 설정된 경우

Function | Destination | Sub Information | 설명
MonopolizeTouch | - | 잠금(*) * 보안 기능을 사용하고 클라이언트가 잠금을 거는 경우 로그인한 사용자의 이름이 표시됩니다. 그리고 서버가 잠금을 거는 경우에는 "HMI"가 표시됩니다. 보안 기능을 사용하지 않을 때는 "잠금"만 표시됩니다. | 클라이언트나 서버가 터치 독점을 사용하고 있고 화면을 잠근 상태입니다.
- | 잠금 해제(*) * 보안 기능을 사용하고 클라이언트가 잠금을 반환하는 경우 로그인한 사용자의 이름이 표시됩니다. 그리고 서버가 잠금을 반환하는 경우에는 "HMI"가 표시됩니다. 보안 기능을 사용하지 않을 때는 "잠금 해제"만 표시됩니다. | 클라이언트나 서버가 터치 독점을 해제했습니다.

프로젝트 탐색기 [알람/이벤트] - [오퍼레이션 로그] 에서 [장비 속성 변경 내용] 이 설정된 경우

Function | Destination | Sub Information | 설명
EquipPropertyChange | (장비 속성 이름) | - | 장비 속성 값이 변경됩니다. 메모: Changed Value 필드에서는 신규 값이 표시됩니다.