# 외부 장치에서 심볼 불러오기

기기 구성 소프트웨어의 기호와 변수를 사용자 프로젝트에 연결할 수 있습니다. 외부 장치 기기 기호 파일에 링크하는 방법으로 다른 소프트웨어의 기호 및 변수를 쉽게 사용할 수 있습니다.
이 기능을 사용하면 시스템을 처음 구현할 때뿐 아니라 유지 관리하는 동안에도 시간을 절약할 수 있습니다. 외부 장치 측의 장치 주소 설정을 변경할 때마다 이 제품을 같은 정보로 업데이트할 수 있습니다.

메모:

- 외부 장치 기호 파일에는 기기 구성 도구의 기호와 변수가 들어 있습니다.
  자세한 내용은 시스템 파일을 참조하십시오.
- 화면 편집 소프트웨어에는 기호 이름과 변수명에 대한 명명 규칙이 있습니다.
  기호 이름이나 변수 이름에 명명 규칙을 따르지 않는 문자가 있으면 가져오기 후에 오류가 표시됩니다.
  자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
  명명 규칙

다음 지침을 실행하기 전에 관련 드라이버와 기기 대상 및 장치 연결를 프로젝트에 추가하고 논리 구성 소프트웨어에서 기호를 내보내십시오.

1. [프로젝트 익스플로러] 창에서 [변수] ➞ [심볼 링크]로 이동합니다.

2. [프로젝트 익스플로러] 창의 상단에 있는 [심볼 링크] 버튼을 클릭합니다. [장비 이름]의 경우 해당 장비를 선택합니다. [형식 리스트]에서 논리 구성 소프트웨어에서 내보낸 기호의 형식을 지정합니다. [들여오기] 를 클릭합니다.

3. [변수 들여오기] 대화 상자에서 기호 파일과 [변수 들여오기] 대화 상자에서 기호 파일과 [스캔 속도]를 선택하고 [OK]를 클릭합니다.를 선택하고 [OK]를 클릭합니다.

4. [기호 변수 선택] 대화 상자에서 가져올 변수를 선택하고 [다음]을 클릭합니다.

   메모:

   - 배열과 구조에는 상위 레벨 변수만 선택할 수 있습니다.
   - [필터 변수] 옵션에 [신규]나 [지원되지 않음]을 선택하여 가져올 수 있는 변수나 프로젝트에서 지원되지 않는 변수를 걸러낼 수 있습니다.

5. 선택한 변수의 요약을 확인하고 [들여오기]을 클릭합니다.

6. 기호를 들여온 다음 이 기호를 다른 변수처럼 사용합니다.

### 기호 파일 가져오기 후 메모

- 기호 파일을 가져온 후에는 가져온 변수 설정을 편집할 수 없습니다. 가져온 변수 설정을 편집하려면 프로그래밍 소프트웨어로 기호 파일을 편집하고 업데이트된 기호 파일을 다시 가져오십시오.
- 기호 파일을 다시 가져오려면 아래 단계를 따릅니다.

1. 기호 링크 폴더를 선택하고 [프로젝트 익스플로러] 창의 위쪽에 있는 [심볼 링크] 단추 를 클릭합니다.

2. [변수 들여오기] 대화 상자에서 기호 파일과 [스캔 속도]를 선택하고 [OK]를 클릭합니다.

3. [기호 변수 선택] 대화 상자에서 가져올 변수를 선택하고 [다음]을 클릭합니다.

   메모: 다음 [필터 변수] 옵션 중에서 선택하여 변수를 필터링하십시오.

   필터 변수 옵션 | 설명
   모두 선택 | 모두 선택합니다.
   이전에 가져옴 | 이전에 가져왔고 현재 프로젝트에 존재하는 변수를 필터링합니다.
   이전에 가져오지 않음 | 이전에 가져오지 않았고 프로젝트에 존재하지 않는 변수를 필터링합니다.
   신규 | 기호 파일에 새로 추가된 변수 또는 이전에 가져왔지만 프로젝트에 존재하지 않는 변수를 필터링합니다.
   지원되지 않음 | 프로젝트에서 지원되지 않는 변수를 필터링합니다.

4. 선택한 변수의 요약을 확인하고 [들여오기]을 클릭합니다.