# 개요

레시피를 사용하면 많은 디바이스 주소값을 한꺼번에 덮어쓸 수 있습니다. 준비된 레시피 중에서 사용할 레시피를 선택하고 이를 외부 장치로 전송하여 값을 변경하십시오.

레시피는 프로덕션 컨트롤에서 기기 작동 설정(예: 자재 수량, 열 설정 등)을 변경하는 데 유용합니다.

위험
레시피 데이터를 제어할 수 없음 중요한 레시피 데이터를 작동 중인 외부 장치로 보내지 마십시오. 레시피 로드 데이터에 대한 범위 확인을 설정하고 레시피 데이터를 로드하기 전에 데이터를 확인하십시오. 레시피 데이터를 외부 장치로 보내기 전에 디스플레이 장치의 레시피 데이터를 확인하십시오. 중요한 레시피 데이터를 외부 장치로 보낸 후 작동하기 전에 데이터를 검증하십시오. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 사망하거나 심각한 상해를 입거나 장비가 손상될 수 있습니다.

## SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)를 사용할 때

알림
데이터 손실 쓰기 필터(쓰기 금지)로 보호되지 않은 스토리지 장치에 쓰는 동안에는 전원을 끄지 마십시오. 런타임 응용 프로그램 시작 전에 쓰기 필터 설정을 사용하지 않도록 설정합니다. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비가 손상될 수 있습니다.