# 여러 주소 동시 표시 (블록 표시)

단일 블록 트렌드 그래프 오브젝트에 여러 개의 연속 주소값을 표시할 수 있습니다.

여러 데이터 지점의 값과 상태를 비교할 수 있습니다.

## 동작 예제

## 워크플로우 설정

1. 배열 변수 추가
2. 변수 추가
3. 파트 설정
4. 스크립트 설정

## 배열 변수 추가

### 프로젝트 익스플로러: [변수] ➞ [모든 사용자 데이터 유형] ➞ [배열]

다음 변수를 추가합니다.

#### 변수 속성:

[이름] | [데이터 종류] | [치수]
Array1 | [INT] | 10

## 변수 추가

### 프로젝트 익스플로러: [변수] ➞ [모든 변수]

다음 변수를 추가합니다.

#### 변수 속성:

[이름] | [데이터 종류] | [소스] | [디바이스 어드레스]
Var1 | [Array1] | Schneider Modbus Serial Equipment1 | -
Var1[0] | [INT] | 400001
Var1[1] | [INT] | 400002
Var1[2] | [INT] | 400003
Var1[3] | [INT] | 400004
Var1[4] | [INT] | 400005
Var1[5] | [INT] | 400006
Var1[6] | [INT] | 400007
Var1[7] | [INT] | 400008
Var1[8] | [INT] | 400009
Var1[9] | [INT] | 400010

## 파트 설정

### 프로젝트 익스플로러: [화면 디자인] ➞ [화면] ➞ [Screen1]

다음 오브젝트를 [도구 모음] 에서 화면으로 드래그 & 드롭합니다.

#### 블록 트렌드 그래프 오브젝트 (이름: BlockTrend1) 속성:

탭 | 하위 탭 | 속성 | 값
[펑션] | [기본] | [채널] | 1
| [채널 0] | [변수] | [변수] [이름]: Var1
[표시 형식] | [선]
[표시] |
[시작 디바이스] | 0
[표시 데이터수] | 10
[표시 모드] | [전체]
[데이터 포인트수] | 11
[채널만 표시] |

#### 스위치 오브젝트 (이름: Switch1) 속성: 지우기

기본값

#### 스위치 오브젝트 (이름: Switch2) 속성: 그리기

기본값

#### 스위치 오브젝트 (이름: Switch3) 속성: 지우기 및 그리기

기본값

## 스크립트 설정

### 프로젝트 익스플로러: [화면 디자인] ➞ [화면] ➞ [Screen1]

오브젝트에 대해 다음 스크립트를 설정합니다.

[도구 모음] 에서 스크립트를 스크립트 편집기로 드래그 & 드롭합니다.

#### 스위치 오브젝트 (이름: Switch1) 스크립트: 지우기

#### 스위치 오브젝트 (이름: Switch2) 스크립트: 그리기

#### 스위치 오브젝트 (이름: Switch3) 스크립트: 지우기 및 그리기

범례 | 블록
1 | [트리거] ➞ [터치] ➞ [터치]
2 | [값] ➞ [화면 오브젝트]
3 | [오퍼레이션] ➞ [화면/그래픽 오브젝트] ➞ [블록 트렌드]