# 외부 저장소에 알람 저장

컴퓨터에서 알람 출력을 볼 수 있도록 알람 데이터를 CSV 또는 TXT 파일로 저장하도록 알람 그룹을 구성할 수 있습니다.

## 동작 예제

## 워크플로우 설정

변수 추가

알람 그룹 추가

알람 추가

파트 설정

스크립트 설정

## 변수 추가

### 프로젝트 탐색기: [변수] ➞ [모든 변수]

다음 변수를 추가합니다.

#### 변수 속성:

[이름] | [데이터 종류]
Var1 | [BOOL]
Var2 | [INT]
Var3 | [UINT]
Var4 | [UINT]

## 알람 그룹 추가

### 프로젝트 익스플로러: [알람/이벤트] ➞ [모든 알람]

다음 그룹을 추가합니다.

#### [모든 알람] 속성:

탭 | 속성 | 값
[기본] | [데이터 내보내기] | 유효 |
데이터 메모리 | USB 저장소
날짜/시간 추가 |
변경 검출 |
폴더 이름 | \Alarm
파일 이름 | 알람
[내보내기 상태] | 유효 |
저장 상태 | [변수] [이름]: Var3
에러 상태 | [변수] [이름]: Var4

### 프로젝트 익스플로러: [알람/이벤트] ➞ [모든 알람]

알람 그룹을 추가합니다.

#### 알람 그룹 (AlarmGroup1) 속성:

초기값

## 알람 추가

### 프로젝트 익스플로러: [AlarmGroup1] ➞ [Bool 알람]

다음 BOOL 알람을 추가합니다.

#### BOOL 알람 속성:

열 | 탭 | 속성 | 값
1 | [기본] | [알람 종류] | [HiHi]
[트리거 조건] |
[변수] | [변수] [이름]: Var1
[메시지] | 압력이 비정상입니다.

### 프로젝트 익스플로러: [AlarmGroup1] ➞ [레벨 알람]

다음 레벨 알람을 추가합니다.

#### 레벨 알람 속성:

열 | 탭 | 속성 | 값
1 | [기본] | [메시지] | 온도가 비정상입니다.
[알람 종류] | [Hi]
[값] | 80
[데드 밴드] | 0
[변수] | [변수] [이름]: Var2

## 파트 설정

### 프로젝트 익스플로러: [화면 디자인] ➞ [화면] ➞ [Screen1]

다음 오브젝트를 [도구 모음] 에서 화면으로 드래그 & 드롭합니다.

#### 스위치 오브젝트 (이름: Switch1) 속성:

초기값

## 스크립트 설정

### 프로젝트 익스플로러: [화면 디자인] ➞ [화면] ➞ [Screen1]

오브젝트에 대해 다음 스크립트를 설정합니다.

[도구 모음] 에서 스크립트를 스크립트 편집기로 드래그 & 드롭합니다.

범례 | 블록
1 | [트리거] ➞ [터치] ➞ [터치]
2 | [값] ➞ [화면 오브젝트]
3 | [작업] ➞ [HMI 기능] ➞ [알람 데이터 내보내기]