# 전송 후 런타임 데이터 유지

디스플레이 장치의 사용자 정보와 이더넷 설정이 화면 편집 소프트웨어와 일치하지 않을 때는 전송 작업 중에 런타임 데이터를 유지하거나 덮어쓰도록 선택할 수 있습니다.

이더넷이나 USB 전송 작업에서 디스플레이 장치의 알람이나 데이터 로깅, 작업 로그 설정이 화면 편집 소프트웨어와 일치할 때는 런타임 데이터를 유지하거나 지우도록 선택할 수 있습니다.

메모:이 기능을 지원하는 모델에 대한 정보는 다음을 참조하십시오.
대응 모델/기능 리스트

## 이더넷이나 USB를 통해 전송하는 경우

[다운로드 관리자] 대화 상자가 전송 과정 중에 표시됩니다. 각 항목에 대해 런타임 데이터 유지나 덮어쓰기, 지우기를 선택합니다.

보안:

화면 편집 소프트웨어와 런타임 간에 사용자 정보가 일치하지 않을 때는 다음을 유지하거나 덮어쓸 수 있습니다.

[사용자 관리]

데이터 값:

화면 편집 소프트웨어와 런타임 간에 다음 항목이 모두 일치할 때는 해당 로그 데이터를 유지하거나 지울 수 있습니다.

- 화면 편집 소프트웨어 버전과 런타임 버전이 같습니다

- 프로젝트 파일은 콘텐츠 변경에 관계없이 같습니다

- 알람, 로그 데이터, 작업 로그 설정은 같습니다

- 외부 장치 설정은 같습니다(알람 로그 데이터에만 적용)

[로깅 데이터]

[알람 로그 데이터]

[작업 로그 데이터]

메모: 작업 로그 설정을 유지하도록 선택하면 과거에 기록된 로그가 유지됩니다. 따라서 다른 프로젝트 파일을 전송하면 과거의 로그가 프로젝트 파일 내용과 일치하지 않을 수 있습니다.

예:

Switch1을 터치한 작업 로그 데이터는 유지되더라도 Switch1이 없는 프로젝트를 전송합니다.

구성 데이터:

화면 편집 소프트웨어와 런타임 간에 이더넷 설정이 일치하지 않을 때는 다음을 유지하거나 덮어쓸 수 있습니다. ST6000 시리즈와 STM6000 시리즈를 사용하는 경우 로컬 저장소를 유지하거나 지울 수 있습니다.

[Ethernet1]

[Ethernet2]

[로컬 저장소]

메모:

- 항목을 보존할 수 없으면 [유지] 옵션이 회색으로 표시됩니다.
- 모든 런타임 데이터를 유지하려면 [모든 데이터]를 선택합니다.

## 파일 시스템을 이용해서 전송하는 경우

파일 시스템 전송의 경우, 이더넷이나 USB 전송과는 다르게 화면 편집 소프트웨어의 일부 속성을 정의해야 합니다. 기본 설정에서, 파일 시스템 전송 작업을 실행할 때 런타임 데이터가 화면 편집 소프트웨어와 일치하지 않더라도 런타임 데이터는 보존됩니다. 런타임 데이터를 덮어쓰려면 다음 설정을 변경합니다.

1. 프로젝트 익스플로러 창에서 [시스템 아키텍처]로 이동한 후 [Target01]을 클릭합니다.
2. 속성 창에서 [고급] 탭 ➞ [설정] 탭 ➞ [기본 설정] ➞ [파일 시스템 다운로드를 위해 런타임 데이터 유지]로 이동하여 [사용자 관리](사용자 정보)와 [이더넷 설정] 확인란의 선택을 취소합니다.
3. 파일 시스템 전송을 실행합니다. 이제 디스플레이 장치가 전송 중에 런타임 데이터를 덮어쓰도록 설정되었습니다.
4. 다음 번 파일 시스템 전송 작업을 실행할 때 런타임 데이터가 화면 편집 소프트웨어와 일치하지 않으면 런타임 데이터를 덮어씁니다.

메모:

- 사용자 관리와 이더넷 설정이 유지되도록 프로젝트를 설정하더라도, 전송하는 동안 런타임 데이터를 그대로 유지할 수 없는 경우가 가끔 있습니다. 이 경우 확인 대화 상자 확인란을 선택하여 런타임 데이터 처리 방법을 확인할 수 있습니다.
- [사용자 관리], [이더넷 설정], [확인 대화 상자] 설정도 디스플레이 장치에서 편집할 수 있습니다.
- 프로젝트의 이더넷이나 USB 케이블 전송을 수행하고 런타임 버전을 3.2 이상에서 3.1 SP1B 이하로 업데이트하면 사용자 정보가 유지됩니다. 그러나 프로젝트의 파일 시스템 전송을 수행하고 런타임을 3.1 SP1B 이하에서 3.2 이상으로 업데이트하면 사용자 정보가 지워집니다.
- 알람 데이터, 로깅 데이터, 작업 로그는 유지할 수 없습니다.