# 로그된 데이터 내보내기

로그된 데이터를 외부 스토리지로 내보낼 수 있습니다.

## 동작 예제

## 워크플로우 설정

1. 변수 추가
2. 로깅 그룹 추가
3. 변수 할당
4. 파트 설정
5. 스크립트 설정

## 변수 추가

### 프로젝트 탐색기: [변수] ➞ [모든 변수]

다음 변수를 추가합니다.

#### 변수 속성:

[이름] | [데이터 종류] | [소스] | [디바이스 어드레스]
Var1 | [INT] | Schneider Modbus Serial Equipment | 400005
Var2 | [INT] | 400030
Var3 | [INT] | 400031
Var4 | [BOOL] | (Any) | (Any)

## 로깅 그룹 추가

### 프로젝트 익스플로러: [로깅] ➞ [모든 로깅]

#### [모든 로깅] 속성:

탭 | 속성 | 값
[기본] | [최대 레코드] | 300

### 프로젝트 익스플로러: [모든 로깅]

다음 로깅 그룹을 추가합니다.

[이름]
LoggingGroup1

#### 로깅 그룹 (이름: LoggingGroup1) 속성:

탭 | 속성 | 값
[기본] | [조건 종류] | [값 변경]
[실행 조건] | [On]
[트리거 변수] | [변수] [이름]: Var4
[데이터 내보내기] |
[데이터 쓰기 위치] | [USB 저장소]
[폴더 이름] | \LoggingGroup
[파일 이름] | LoggingGroup1

## 변수 할당

### 프로젝트 익스플로러: [로깅 그룹1]

다음 변수를 할당합니다.

#### 로깅 그룹1 속성:

[변수명]
Var1
Var2
Var3

## 파트 설정

### 프로젝트 익스플로러: [화면 디자인] ➞ [화면] ➞ [Screen1]

다음 오브젝트를 [도구 모음] 에서 화면으로 드래그 & 드롭합니다.

#### 스위치 오브젝트 (이름: Switch1) 속성:

기본값

## 스크립트 설정

### 프로젝트 익스플로러: [Screen1]

오브젝트에 대해 다음 스크립트를 설정합니다.

[도구 모음] 에서 스크립트를 스크립트 편집기로 드래그 & 드롭합니다.

#### 스위치 오브젝트 (이름: Switch1) 스크립트:

범례 | 블록
1 | [트리거] ➞ [터치] ➞ [터치]
2 | [값] ➞ [화면 오브젝트]
3 | [오퍼레이션] ➞ [HMI 기능] ➞ [로그 데이터 내보내기]