# 속성 (변수)

[소스]
데이터 읽기와 쓰기 소스를 내부 또는 외부 장치로 선택합니다.

메모:

- 이 속성은 지역 변수에 사용할 수 없습니다.
- 지역 변수의 소스는 [내부]로 고정되어 있습니다.

[디바이스 어드레스]
[소스]가 외부 장치로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 외부 디바이스 주소를 할당합니다.

메모: 이 속성은 지역 변수에 사용할 수 없습니다.

[스캔 속도]
[소스]가 외부 장치로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 장치 주소 데이터를 얻기 위한 스캔 속도를 선택합니다.
중요: Modbus SIO Slave, Modbus TCP Slave, Memory Link SIO, Memory Link Ethernet 등 디스플레이 장치의 메모리에서 관리되는 주소가 있는 드라이버에는 스캔 속도를 사용할 수 없습니다. 스캔 속도 설정을 구성하더라도 이런 드라이버에는 사용되지 않습니다. 메모: 스캔 속도에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 외부 변수 값 읽기 간격(스캔 속도) 설정

[초기 값]
내부 변수의 초기값을 설정합니다.

[값]
[소스]가 [내부]로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 값에 대해 참조할 소스 속성을 선택합니다. 런타임 시 소스 속성의 값을 변경하여 소스 속성을 사용하는 변수의 값을 동적으로 변경할 수 있습니다.
데이터 바인딩 지원: 바인딩 소스로 사용하려면 다음을 참조하십시오. '(변수 이름).Value' 바인딩 대상으로 사용할 경우 연결할 수 있는 바인딩 소스는 다음과 같습니다. [ 알람] [ 변수] [ 표시기] [ 기기] [ 레시피] 데이터 바인딩 개념에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 데이터 바인딩

[입력 범위]
디스플레이 장치에서 변수에 기록되는 값 범위를 제한하려면 이 확인란을 선택합니다. 외부 장치의 데이터 쓰기 작업은 이 기능으로 제한되지 않습니다.

[최소] / [최대]
[최소] / [최대]는 디스플레이 장치에서 변수에 쓸 수 있는 값의 범위를 정의하는 것입니다.
메모: 변숫값 범위에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 데이터 종류

[변수 길이]
[소스]가 [내부]로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 저장할 수 있는 바이트 수를 가변화하려면 선택합니다.

[바이트수]
[데이터 종류]이 [문자열]이나 [WSTRING]으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. [데이터 종류]이 [문자열]로 설정된 경우 문자열 인코딩을 선택합니다. 문자열 변수가 지원하는 문자 수는 [바이트수]와 [문자열 인코드]로 정의됩니다 값 범위 설정: 1 - 512

[문자열 인코드]
[소스]가 외부 장치로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. [데이터 종류]이 [문자열]로 설정된 경우 문자열 인코딩을 선택합니다.
메모: 문자열 인코딩을 장비 속성에서도 구성할 수 있습니다. 변수 속성 설정이 장비 속성보다 우선합니다. 변수의 [문자열 인코드] 속성에서 [장비 설정 형식]을 선택하여 장비의 문자열 인코드 설정을 적용합니다. 선택한 변수나 드라이버의 경우 [문자열 인코드]으로 문자 코드를 변환 할 수 없는 텍스트를 사용하면 문자열의 끝이 문자 코드로 인식됩니다. [데이터 종류]이 [문자열]로 설정된 경우 문자열 인코딩은 UTF16으로 고정됩니다.

[보존]
표시기 셧다운 중에 내부 변수값을 유지합니다.
메모: [보존]을 설정할 수 있는 변수의 수는 백업 메모리(SRAM)에서 사용 가능한 공간에 따라 다릅니다. 변수 값 유지에 필요한 데이터 영역을 확인하려면 다음을 참조하십시오. 저장할 데이터 크기 계산 [보존] 설정과 관계없이 변수 값은 프로젝트를 전송할 때마다 [초기 값]으로 재설정됩니다. 외부 변수에서는 [보존]을 사용할 수 없습니다. 이 속성은 지역 변수에 사용할 수 없습니다.

[데이터 종류]
변수에 저장할 데이터 형식을 선택합니다.
메모: 데이터 형식에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 데이터 종류

[데이터 공유]
변수를 OPC UA 서버와 공유할지를 선택합니다. 이 속성은 [OPC UA 서버]가 활성화된 경우에 사용할 수 있습니다. [Target01] 속성 창 > [세부 정보] 탭 > [데이터 액세스] 탭 > [OPC UA 서버] 속성(Target01) -[없음]: 클라이언트가 변수를 보거나 편집할 수 없습니다. -[읽기 전용]: 네트워크에 있는 클라이언트가 변숫값을 볼 수 있습니다. -[읽기/쓰기]: 네트워크에 있는 클라이언트가 변숫값을 보고 편집할 수 있습니다. 메모: 이 속성은 지역 변수에 사용할 수 없습니다.

[코멘트]
변수에 관한 설명을 입력합니다.