# 데이터를 USB 바코드 판독기로 개체에 입력하기

USB 바코드 판독기가 읽어들인 데이터는 숫자 표시 개체를 사용하여 정수 변수(Var1)에 입력할 수 있습니다.

## 설정 워크플로

1. 변수 추가
2. USB 바코드 판독기 추가
3. 파트 설정

## 변수 추가

### 프로젝트 탐색기: [변수] ➞ [모든 변수]

다음 변수를 추가합니다.

#### 변수 속성:

[이름] | [데이터 종류] | [소스] | [디바이스 어드레스]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400001

## USB 바코드 판독기 추가

### 프로젝트 탐색기: [Target01] ➞ [액세서리]

다음 USB 바코드 판독기를 추가합니다.

#### USB 바코드 판독기 속성:

탭 | 속성 | 값
[기본] | [데이터 저장 위치] | [개체]
[키 코드] | [English 101]

## 파트 설정

### 프로젝트 탐색기: [화면 디자인] ➞ [화면] ➞ [Screen1]

다음 오브젝트를 [도구 모음]에서 화면으로 드래그 & 드롭합니다.

#### 숫자 표시 개체(이름: NumericDisplay1) 속성:

탭 | 하위 탭 | 속성 | 값
[기능] | [기본] | [현재값] | [변수] [이름]: Var1
[입력 모드 사용] |
[키패드 사용] |