# Azbil

Azbil 작업으로 Azbil Corporation 외부 장치에 대한 백업과 복구 작업을 실행합니다. 이 작업을 이용하면 선택한 이더넷 카드에 있는 여러 외부 장치의 IP 주소 설정을 한 번에 백업하고 복원할 수 있습니다.

##### 블록

##### 텍스트

azbilBackup($Enums.ComInterface.Ethernet1);
1 2

1: 작업

##### 블록

- [Backup]
- [Restore]

##### 텍스트

- 'azbilBackup'
- 'azbilDownload'

2: 이더넷 카드

메모: 이 작업은 Azbil Corporation 외부 장치가 디스플레이 장치에 연결된 경우에만 적용됩니다.

## IP 주소 설정 백업하기와 복원하기

[백업] 작업을 이용하여 외부 장치의 IP 주소 설정을 디스플레이 장치에 백업합니다. 디스플레이 장치의 하드웨어 구성 화면에서 IP 주소 설정을 수정한 다음 [Restore]을 사용하여 외부 장치의 IP 주소를 수정된 설정으로 덮어쓸 수 있습니다.

메모:

- IP 주소 설정 백업과 복원은 시스템 구성이 같은 외부 장치에 수행할 수 있습니다. 백업된 IP 주소 설정은 시스템 구성이 다른 외부 장치에 복원할 수 없습니다.

- IP 주소 설정 백업과 복원은 이더넷 카드마다 고유합니다. 백업된 IP 주소 설정은 다른 이더넷 카드에 연결된 외부 장치에 복원할 수 없습니다.

- 여러 체인을 사용하여 여러 외부 장치를 하나의 이더넷 카드에 연결하는 경우 IP 주소 설정 백업과 복원은 가능하지 않습니다.