# 속성(USB 바코드 판독기)

USB 바코드 판독기의 세부 사항을 시스템 아키텍처에서 구성할 수 있습니다.

1. 프로젝트 탐색기 창에서 [시스템 아키텍처]로 이동하여 [액세서리]를 클릭합니다.

2. 시스템 아키텍처 편집기 도구 모음에서 [USB 바코드 판독기]를 클릭합니다.

3. 속성 창에서 아래 속성을 구성합니다.

## 기본

[저장 위치]

USB 바코드 판독기에서 입력한 데이터에 대하여 다음 대상을 설정할 수 있습니다. [객체] 또는 [변수]를 선택합니다.

[스캔된 문자열]

USB 바코드 판독기에서 입력한 데이터에 대하여 내부 문자열 변수를 설정할 수 있습니다. 설정은 [저장 위치]에서 [변수]를 선택한 경우에만 가능합니다.

[스캔된 문자열 (바이트 수)]

문자 수를 계산하려면 내부 정수 변수를 계산된 값의 저장 대상으로 설정합니다. 설정은 [저장 위치]에서 [변수]를 선택한 경우에만 가능합니다.

[키 코드]

자판 배열을 선택합니다. [English 101] 또는 [Japanese 106]을 선택합니다.