# 채널 및 표시 영역

- 블록 트렌드 그래프 생성
- 채널 속성 구성
- 글로벌 범위 설정

## 블록 트렌드 그래프 생성

블록 트렌드 그래프를 생성하려면 다음을 수행하십시오.

1. 도구 모음 참에서 [파트] 로 이동하여 블록 트렌드 오브젝트를 클릭합니다.
2. 속성 창에서 [펑션] 탭 ➞ [기본] 탭으로 이동하여 다음 속성을 구성합니다.

   속성 | 설명
   [채널] | 그릴 채널 수를 설정합니다.
   [표시 모드] |
   모드 | 설명
   [전체] | 채널이 전체 그래프 영역에 그려집니다.
   [분할] | 채널이 나누어진 그래프 영역에 그려집니다.
   [최소 표시 범위] | 데이터 범위에 대해 최소값을 설정합니다.
   [최대 표시 범위] | 데이터 범위에 대해 최대값을 설정합니다.
   [데이터 포인트수] | 그릴 데이터 포인트 수를 설정합니다. 1: 데이터 포인트 수

## 채널 속성 구성

블록 트렌드 오브젝트의 채널 속성을 구성하려면 다음을 수행하십시오.

메모: 블록 트렌드 오브젝트에 표시할 수 있는 최대 채널 수 (선 수) 는 32입니다.

1. 속성 창에서 [펑션] 탭 ➞ [기본] 탭 ➞ [채널] 로 이동하여 [채널 *] 을 클릭합니다.

   메모: *는 채널 번호를 참조합니다.

2. 배열을 [변수] 필드에서 선택합니다(예: Var1).

3. [시작 디바이스] 및 [표시 데이터수] 에 대해 원하는 값을 설정합니다.
   1: 시작 디바이스
   2: 표시 데이터수

4. 표시 형식에서 원하는 모양을 선택합니다.

   표시 형식 | (예)
   [선] |
   [정사각형] |
   [바] |

5. 채널에 대한 [선 색] 을 설정합니다.
6. 선택한 선 모양의 각 데이터 포인트 사이의 [채우기색] 을 설정합니다.
   1: 채우기 색상
   둘 이상 채널의 [표시 형식] 및 변수가 동일한 경우에는 데이터 포인트가 겹치고 마지막 채널의 [채우기색] 가 그래프에 표시됩니다.
7. [표시] 심볼을 선택하여 선 그래프에 데이터 포인트를 표시합니다.
   1: 데이터 포인트

## 글로벌 범위 설정

1. 블록 트렌드 오브젝트의 각 채널에 대해 표시 범위 설정을 구성하려면 다음을 수행하십시오.
2. 속성 창에서 [펑션] 탭 ➞ [기본] 탭 ➞ [채널] 로 이동하여 [채널 *] 을 클릭합니다.

   메모: *는 채널 번호를 참조합니다.

3. [표시 범위 설정 사용] 를 사용하도록 설정합니다.

메모: [표시 범위 설정 사용] 체크 상자가 선택된 경우 블록 트렌드가 [최소 표시 범위] 및 [최대 표시 범위] 값을 사용합니다. [표시 범위 설정 사용] 가 선택되지 않은 경우 [최소] 및 [최대] 값을 설정합니다.

각 채널에 대해 [Data Range] 를 설정하려면 다음을 수행하십시오.

속성 창에서 [펑션] 탭 ➞ [기본] 탭으로 이동하여 [최소] 및 [최대] 범위 값을 설정합니다.

메모: 블록 트렌드에 그래프를 표시하려면 블록 트렌드 작업을 생성해야 합니다.