# 로그 데이터 내보내기

로깅 데이터는 로그 데이터 내보내기 작업으로 내보낼 수 있습니다. 내보낸 CSV 파일 또는 TXT 파일은 Excel과 같은 소프트웨어 프로그램을 사용하여 볼 수 있습니다.

메모:

명명 규칙과 스크립트 키워드에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
명명 규칙

##### 블록

##### 텍스트

exportLogData(LOGGINGGROUP, false, false);
1 2 3

1: 로깅 그룹

2: Export Latest Data

3: Append to Existing File

메모: 내보내기에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

설정 로깅 및 데이터 로깅 내보내기 및 불러오기

## 예

예 | [Export Latest Data]*1 | [Append to Existing File]*1 | [로깅 그룹] 속성 창의 [날짜 / 시간 추가]
예 1 | 선택되지 않음 | 선택되지 않음 | 선택되지 않음
예 2 | 선택되지 않음 | 선택되지 않음 | 선택됨
예 3 | 선택됨 | 선택되지 않음 | 선택되지 않음
예 4 | 선택됨 | 선택되지 않음 | 선택됨
예 5 | 선택되지 않음 | 선택됨 | 선택 안 됨/선택됨
예 6 | 선택됨 | 선택됨 | 선택 안 됨/선택됨

*1 [스크립트 모드]가 [텍스트]일 때, “선택 안 됨” = 'false', “선택됨” = 'true'입니다.

### 예 1

[Export Latest Data]: 선택 안 됨

[Append to Existing File]: 선택 안 됨

[로깅 그룹] 속성 창의 [날짜 / 시간 추가]: 선택 안 됨

1. 첫 번째 로그 데이터 내보내기 작업은 세 번째 레코드가 기록된 후 실행되고 아래와 같이 LoggingGroup1.csv 파일로 나타납니다.

2. 다섯 번째 레코드가 기록된 후 두 번째 로그 데이터 내보내기 작업이 실행되면 모든 로그 데이터가 기존 파일을 덮어씁니다.

### 예 2

[Export Latest Data]: 선택 안 됨

[Append to Existing File]: 선택 안 됨

[로깅 그룹] 속성 창의 [날짜 / 시간 추가]: 선택됨

1. 첫 번째 로그 데이터 내보내기 작업은 세 번째 레코드가 기록된 후 실행되고 아래와 같이 csv 파일로 나타납니다.

2. 다섯 번째 레코드가 기록된 후 두 번째 로그 데이터 내보내기 작업이 실행되면 모든 로그 데이터가 새 csv 파일로 쓰여집니다.

### 예 3

[Export Latest Data]: 선택됨

[Append to Existing File]: 선택 안 됨

[로깅 그룹] 속성 창의 [날짜 / 시간 추가]: 선택 안 됨

1. 첫 번째 로그 데이터 내보내기 작업은 세 번째 레코드가 기록된 후 실행되고 아래와 같이 LoggingGroup1.csv 파일로 나타납니다.

2. 다섯 번째 레코드가 기록된 후 두 번째 로그 데이터 내보내기 작업이 실행되면 이전에 내보낸 후의 기록만 새 csv 파일로 쓰여집니다.

### 예 4

[Export Latest Data]: 선택됨

[Append to Existing File]: 선택 안 됨

[로깅 그룹] 속성 창의 [날짜 / 시간 추가]: 선택됨

1. 첫 번째 로그 데이터 내보내기 작업은 세 번째 레코드가 기록된 후 실행되고 아래와 같이 csv 파일로 나타납니다.

2. 다섯 번째 레코드가 기록된 후 두 번째 로그 데이터 내보내기 작업이 실행되면 이전에 내보낸 후의 기록만 새 csv 파일로 나타납니다.

### 예 5

[Export Latest Data]: 선택 안 됨

[Append to Existing File]: 선택됨

[로깅 그룹] 속성 창의 [날짜 / 시간 추가]: 선택 안 됨 / 선택됨

1. 첫 번째 로그 데이터 내보내기 작업은 세 번째 레코드가 기록된 후 실행되고 아래와 같이 LoggingGroup1.csv 파일로 나타납니다.

2. 다섯 번째 레코드가 기록된 후 두 번째 로그 데이터 내보내기 작업이 실행될 때 모든 로그 데이터가 기존 레코드에 추가되어 [날짜 / 시간 추가] 설정과 관계없이 중복 데이터가 됩니다.

### 예 6

[Export Latest Data]: 선택됨

[Append to Existing File]: 선택됨

[로깅 그룹] 속성 창의 [날짜 / 시간 추가]: 선택 안 됨 / 선택됨

1. 첫 번째 로그 데이터 내보내기 작업은 세 번째 레코드가 기록된 후 실행되고 아래와 같이 LoggingGroup1.csv 파일로 나타납니다.

2. 다섯 번째 레코드가 기록된 후 두 번째 로그 데이터 내보내기 작업이 실행될 때 이전 내보내기 후 로그 데이터만 [날짜 / 시간 추가] 설정과 관계없이 기존 레코드에 추가됩니다.

## SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)를 사용할 때

알림
데이터 손실 쓰기 필터 (쓰기 금지) 로 보호되지 않은 스토리지 장치에 쓰는 동안에는 전원을 끄지 마십시오. 런타임 응용 프로그램 시작 전에 쓰기 필터 설정을 사용하지 않도록 설정합니다. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비가 손상될 수 있습니다.