# 개요

데이터 로깅은 변수와 관련된 디바이스 주소에서 값을 수집하고 저장합니다. 데이터 수집 시점 및 저장되는 데이터 양을 지정할 수 있습니다. 트렌드 그래프 오브젝트에 로깅 데이터를 표시합니다.

트렌드 그래프는 BOOL형, 실수, 정수, 문자열, 날짜 및 시간 변수를 지원합니다. 한 프로젝트에서 수집할 수 있는 변수의 개수는 표시기에 따라 달라집니다.

메모:

- 각 로깅 그룹에 대해 로깅 조건 (값 변경/주기/스크립트) 을 설정합니다.
- [로그 데이터 내보내기] 작업으로 로깅 데이터를 내보냅니다.
  로그 데이터 내보내기
- 데이터 로깅을 백업 메모리 또는 외부 저장소에 저장할 수 있습니다. 데이터 로깅 크기를 계산하려면 저장할 데이터 크기 계산을 참조하십시오.
- 통신 오류나 전원 오류가 발생하면 데이터의 상태에 따라 아이콘이 나타날 수 있거나 그래프 색의 일부가 추세 그래프에서 회색으로 바뀝니다.
  데이터의 상태

경고
잘못된 데이터가 보고됨/로그됨 중요한 안전 작업에 대해서는 HMI의 로깅 데이터 무결성에 의존하지 마십시오. 시정 조치에 책임이 있는 외부 장치에서 중요한 로깅 데이터를 수집합니다. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 사망하거나 심각한 상해를 입거나 장비가 손상될 수 있습니다.

## SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)를 사용할 때

알림
데이터 손실 쓰기 필터 (쓰기 금지) 로 보호되지 않은 스토리지 장치에 쓰는 동안에는 전원을 끄지 마십시오. 런타임 응용 프로그램 시작 전에 쓰기 필터 설정을 사용하지 않도록 설정합니다. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비가 손상될 수 있습니다.