# 조작 대기

설정한 시간에 표시기에 터치 동작이 없으면 비활성 트리거가 작업을 실행합니다.

##### 블록

##### 텍스트

onInactive(1, ()=>{
1
});

1: 분

(예)

1. 두 개의 화면(Screen1 및 Screen2)을 추가하고 Screen2의 이름을 화면 보호기로 변경합니다.
2. 이미지 오브젝트를 화면 보호기 화면에 추가하고 이미지를 선택합니다.
3. Screen1의 트리거 편집기에서 비활성 트리거를 추가하고 사용자 비활성에 대한 시간(min)을 설정합니다.
4. 화면 변경 작업을 추가합니다.
5. 상수값 블록을 추가하고 [Int]를 선택한 후 2를 설정합니다.

표시기에 설정한 시간 동안 사용자 작업이 없으면 화면 보호기 화면이 표시됩니다.

##### 블록

##### 텍스트

onInactive(1, ()=>{

changeScreen(2);

});